- Начало
- Подготовка
- Установка данных о времени
- Установка временного кода

# Установка временного кода

Выберите меню [СИСТЕМА] → [ЧАСТОТА] → [59.94Гц]/[50.00Гц].

Выберите формат записи в меню [СИСТЕМА] → [ФОРМАТ ФАЙЛА]/[ФОРМАТ ЗАПИСИ].

Выберите меню [ЗАПИСЬ] → [TC/UB] → [DF/NDF] → [DF]/[NDF].

[DF]: временной код поступательно продвигается в режиме с пропуском кадров.

[NDF]: временной код поступательно продвигается в режиме без пропуска кадров.

Выберите меню [ЗАПИСЬ] → [TC/UB] → [ПРЕДУСТ.ТАЙМКОДА].

Отобразится экран [ПРЕДУСТ.ТАЙМКОДА].

Установите временной код.

- Нажмите кнопку <RESET>, чтобы сбросить временной код на 0.

Подтвердите значение настройки временного кода.

- Значение настройки подтверждается при указании последних двух цифр.

#### Диапазон настройки временного кода

Диапазон значений временного кода, доступных для установки, зависит от частоты кадров при записи, которая задана в параметре [ФОРМАТ ЗАПИСИ].

[ЧАСТОТА] | Частота кадров при записи, заданная в параметре [ФОРМАТ ЗАПИСИ] | Диапазон доступных для установки значений временного кода
--- | --- | ---
[59.94Гц] | 59,94p, 29,97p, 59,94i | 00:00:00:00 - 23:59:59:29
23,98p | 00:00:00:00 - 23:59:59:23
[50.00Гц] | 50,00p, 25,00p, 50,00i | 00:00:00:00 - 23:59:59:24

ПРИМЕЧАНИЕ

- Заданное изменение не отобразится, если закрыть экран настройки временного кода, не подтвердив значение настройки.

- Для количества кадров установите значение, кратное четырем, если в параметре [ФОРМАТ ЗАПИСИ] задана частота кадров при записи 23,98p. Записанный временной код будет сдвигаться с любым другим значением.

## Изменение временного кода при замене батареи

Генератор временного кода продолжит работу благодаря системе резервного питания даже при замене батареи.

Временной код в режиме «free run» может сместиться, если изменить значение любого элемента в меню [СИСТЕМА] → [ЧАСТОТА], [ФОРМАТ ФАЙЛА] или [ФОРМАТ ЗАПИСИ]. Снова установите переключатель питания в положение < > (ВКЛ), подтвердите временной код и при необходимости повторно задайте его.

## Временной код при записи с переменной частотой кадров или сверхмедленной записи

Для временного кода фиксируется значение параметра [REC RUN], если включена функция записи с переменной частотой кадров или функция сверхмедленной записи. Временной код будет увеличиваться при записи со скоростью, соответствующей соотношению частоты кадров при записи, заданной в параметре [ФОРМАТ ЗАПИСИ], и значений настроек в меню [Файл сцены] → [Частота кадров].

Например, временной код увеличится на 60/24 кадра в секунду (на 12 кадров каждые две секунды), если в параметре [ФОРМАТ ЗАПИСИ] задана частота кадров при записи 23,98p, а в меню [Файл сцены] → [Частота кадров] установлено значение [60fps].

- Временной код, который выводится с разъема <TC IN/OUT> или <SDI OUT>, увеличивается со скоростью 1x от точного начала записи.

В начало страницы