- Начало
- Съемка
- Функция записи с переменной частотой кадров (VFR)/функция сверхмедленной записи
- Сверхмедленная запись

# Сверхмедленная запись

Обеспечивает высокоскоростную съемку со скоростью 120fps/100fps.

В меню [СИСТЕМА] → [ЧАСТОТА]/[ФОРМАТ ФАЙЛА]/[ФОРМАТ ЗАПИСИ] выберите разрешение и кодек для видеозаписи, а также частоту, которая будет задана в качестве эталонной частоты кадров.

- Доступные для установки комбинации см. в разделе «Выбор разрешения, кодека и частоты кадров для видеозаписи».

Выберите меню [СИСТЕМА] → [СУПЕР МЕДЛ.] → [ВКЛ].

- Эту настройку также можно задать с помощью кнопки USER.

  См. раздел «Функции, назначенные кнопкам USER».

Нажмите кнопку REC.

Начнется сверхмедленная запись.

В начало страницы