- Начало
- Сетевое подключение
- Функция NDI|HX
- Настройки видеокамеры

# Настройки видеокамеры

## Указание сетевых настроек

Установка настройки проводной локальной сети. (Настройки проводной локальной сети)

## Настройка функции NDI|HX

Задайте параметры меню [СИСТЕМА] → [ЧАСТОТА]/[ФОРМАТ ЗАПИСИ].

- Подробнее об элементах настроек см. в разделе «Настройки при использовании функции NDI|HX».

Выберите меню [СЕТЬ] → [ФУНКЦИЯ СЕТИ] → [NDI|HX].

Будет выбрана функция NDI|HX. Видеокамера автоматически перезапустится.

Установите формат потоковой передачи в меню [СЕТЬ] → [NDI|HX] → [ФОРМАТ ПОТОК. ПЕРЕД.].

Эту функцию невозможно использовать, если задано значение UHD.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функцию NDI|HX можно использовать, если соблюдены все приведенные ниже условия.

  - В меню [СИСТЕМА] → [ФОРМАТ ФАЙЛА] задано любое значение, кроме [AVCHD]

  - В меню [СИСТЕМА] задан параметр → [СУПЕР МЕДЛ.] → [ВЫКЛ]

  - В меню заданы необходимые настройки, указанные в разделе «Настройки при использовании функции NDI|HX»

  - VFR и некоторые специальные функции записи выключены

- Меню [СЕТЬ] → [УТИЛИТА] → [ПРОСТ.НАСТР.IP-АДР.] переключается на [НЕОГРАНИЧ.], если включить функцию NDI|HX.

- Если в меню [Файл сцены] → [ВЫБ. РЕЖИМА ГАММЫ] установлено значение [HLG], потоковая передача видео выполняется после конвертации из высокого динамического диапазона в стандартный динамический диапазон.

- Если в меню [СИСТЕМА] → [НАСТРОЙКА ЦВЕТА] установлено значение [V-Log], потоковая передача видео выполняется после конвертации из V-Log в V-709.

#### Настройки при использовании функции NDI|HX

Меню [СИСТЕМА] | Меню [СЕТЬ] → [NDI|HX]
--- | ---
[ЧАСТОТА] | [ФОРМАТ ЗАПИСИ] | [ФОРМАТ ПОТОК. ПЕРЕД.]
[59.94Гц] | [1080-59.94p/AVC-I100] [1080-59.94p/AVC-I422] [1080-59.94p/AVC-G25] [1080-59.94p/AVC-G12] [1080-59.94p/422LongGOP 100M] [1080-59.94p/422ALL-I 200M] | [1920×1080-60fps 24M] [1920×1080-60fps 16M] [1920×1080-60fps 10M] (Заводские настройки) [1920×1080-60fps 8M] [1280×720-60fps 14M] [1280×720-60fps 10M] [1280×720-60fps 6M]
| [1080-59.94i/AVC-I200] [1080-59.94i/AVC-I100] [1080-59.94i/AVC-I50] [1080-59.94i/AVC-G50] [1080-59.94i/AVC-G25] [1080-59.94i/AVC-G12] [1080-29.97p/422LongGOP 50M] [1080-29.97p/422ALL-I 100M] [1080-59.94i/422LongGOP 50M] [1080-59.94i/422ALL-I 100M] | [1920×1080-30fps 14M] [1920×1080-30fps 10M] (Заводские настройки) [1920×1080-30fps 6M] [1280×720-30fps 8M] [1280×720-30fps 4M] [1280×720-30fps 2M]
| [720-59.94p/AVC-I200] [720-59.94p/AVC-I100] [720-59.94p/AVC-I50] [720-59.94p/AVC-G50] [720-59.94p/AVC-G25] [720-59.94p/AVC-G12] | [1280×720-60fps 14M] [1280×720-60fps 10M] (Заводские настройки) [1280×720-60fps 6M]
[50.00Гц] | [1080-50.00p/AVC-I100] [1080-50.00p/AVC-I422] [1080-50.00p/AVC-G25] [1080-50.00p/AVC-G12] [1080-50.00p/422LongGOP 100M] [1080-50.00p/422ALL-I 200M] | [1920×1080-50fps 24M] [1920×1080-50fps 16M] [1920×1080-50fps 10M] (Заводские настройки) [1920×1080-50fps 8M] [1280×720-50fps 14M] [1280×720-50fps 10M] [1280×720-50fps 6M]
| [1080-50.00i/AVC-I200] [1080-50.00i/AVC-I100] [1080-50.00i/AVC-I50] [1080-50.00i/AVC-G50] [1080-50.00i/AVC-G25] [1080-50.00i/AVC-G12] [1080-25.00p/422LongGOP 50M] [1080-25.00p/422ALL-I 100M] [1080-50.00i/422LongGOP 50M] [1080-50.00i/422ALL-I 100M] | [1920×1080-25fps 14M] [1920×1080-25fps 10M] (Заводские настройки) [1920×1080-25fps 6M] [1280×720-25fps 8M] [1280×720-25fps 4M] [1280×720-25fps 2M]
| [720-50.00p/AVC-I200] [720-50.00p/AVC-I100] [720-50.00p/AVC-I50] [720-50.00p/AVC-G50] [720-50.00p/AVC-G25] [720-50.00p/AVC-G12] | [1280×720-50fps 14M] [1280×720-50fps 10M] (Заводские настройки) [1280×720-50fps 6M]

## Потоковая передача с многоадресной рассылкой

Если используется функция многоадресной рассылки, данные одной потоковой передачи можно распределить между несколькими совместимыми коммутаторами NDI|HX с помощью поддерживаемого маршрутизатора или подобного устройства.

Выберите меню [СЕТЬ] → [NDI|HX] → [МУЛЬТИКАСТ] → [ВКЛ.].

Выберите меню [СЕТЬ] → [NDI|HX], а затем укажите [АДРЕС МУЛЬТИКАСТА] и [ПОРТ МУЛЬТИКАСТА].

- Установите [АДРЕС МУЛЬТИКАСТА] в указанном ниже диапазоне.

  IPv4: от 224.0.1.0 до 239.255.255.254

  IPv6: адрес многоадресной рассылки, начинающийся с FF

- Задайте [ПОРТ МУЛЬТИКАСТА] в пределах диапазона от 1024 до 50000.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Запись с символом + 1, добавленным в конц указанного адрес многоадресной рассылки, также используется для NDI|HX.

- Отключите плату беспроводной локальной сети, которая не будет использоваться при получении изображения для многоадресной рассылки, которое необходимо отобразить на компьютере с несколькими установленными платами беспроводных локальных сетей.

- Диапазон потоковой передачи можно отрегулировать посредством меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [NDI|HX] → [СРОК ЖИЗНИ/ЛИМИТ ПЕРЕХ.]. Чтобы получить подробные сведения, обратитесь к сетевому администратору.

## Использование функции NDI|HX

Видеокамерой можно управлять с помощью совместимого коммутатора NDI|HX.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если во время потоковой передачи установить дату и время, она может остановиться.

- Будьте осторожны, так как может быть случайно показано передаваемое в потоке изображение — это зависит от среды системы, в которой производится потоковая передача, и настройки используемой службы и системы.

В начало страницы