- Начало
- Примечания
- Система предупреждений
- Ситуации, описываемые сообщениями об ошибках

# Ситуации, описываемые сообщениями об ошибках

## Системная ошибка

Экранная индикация | Описание | Проблема и возможная причина
--- | --- | ---
Экран изображения видеокамеры
[ОШИБКА СИСТЕМЫ] | Произошла ошибка со стандартном сигналом или ошибка связи. | Все индикаторы записи и доступа к карте (оранжевые) мигнут четыре раза в секунду, а также прозвучит звуковое оповещение. Установите переключатель питания в положение < > (режим ожидания).

## Предупреждение

Экранная индикация | Описание | Проблема и возможная причина
--- | --- | ---
Экран изображения видеокамеры
[НИЗКИЙ ЗАРЯД БАТАРЕИ] | Недостаточный уровень оставшегося заряда батареи. | Все индикаторы записи и доступа к карте (оранжевые) мигнут четыре раза в секунду, а также прозвучит звуковое оповещение. Индикатор состоянии подачи питания будет выглядеть как , а также будет мигать красным цветом один раз в секунду. Приблизительно через пять секунд отключится питание. Установите полностью заряженную батарею или подключите блок питания.
[ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА] | Отображается, когда внутренняя температура видеокамеры поднимется выше допустимого значения. | Все индикаторы записи и доступа к карте (оранжевые) мигнут четыре раза в секунду, а также прозвучит звуковое оповещение. Приблизительно через пять секунд отключится питание. Снова включите питание, после чего проверьте операции записи и воспроизведения. Если неисправность не устранена, обратитесь к дилеру.
[ОШИБКА ЗАПИСИ] | Во время записи данных произошла ошибка, и запись остановлена. | Все индикаторы записи и доступа к карте (оранжевые) мигнут четыре раза в секунду, а также прозвучит звуковое оповещение. Запись останавливается.
| Предпринята попытка записать слишком высокое количество роликов. | Все индикаторы записи и доступа к карте (оранжевые) мигнут четыре раза в секунду, а также прозвучит звуковое оповещение. Запись останавливается. В поле предупреждения на экране STATUS проверки режима отображается [ОШИБКА ЗАПИСИ] [<ПРЕВ. МАКС. КОЛ-ВО КЛИП>]. Замените карту памяти или удалите ненужные ролики.
| Это отображается приблизительно через 3,5 часа после точки начала единичной записи, когда пункт [КОР.РАЗДЕЛ.] выбран в меню [ЗАПИСЬ] → [РАЗД.ФАЙЛА].
[ОШИБКА КАРТЫ <СЛОТ 1>]/[ОШИБКА КАРТЫ <СЛОТ 2>] | Во время записи или воспроизведения произошла ошибка, связанная с картой памяти. | При записи Все индикаторы записи и доступа к карте (оранжевые) мигнут четыре раза в секунду, а также прозвучит звуковое оповещение. Запись останавливается. Для карты памяти, с которой произошла ошибка, установлена защита от записи после прекращения записи. Замените карту памяти в слоте карты, в котором произошла ошибка. При воспроизведении Воспроизведение останавливается.
[END] (Отображение состояния карты памяти) | Во время записи на карте памяти закончилось место. | Все индикаторы записи и доступа к карте (оранжевые) мигнут четыре раза в секунду, а также прозвучит звуковое оповещение. Запись останавливается. Замените карту памяти или удалите ненужные ролики.
(Один раз в секунду, мигает красным цветом) | Батарея почти разрядилась. | Все индикаторы записи будут мигать с частотой один раз в секунду. Выполнение текущей операции продолжается. Установите полностью заряженную батарею или подключите блок питания.
Отображение оставшегося места для записи на карте памяти (мигает с частотой один раз в секунду во время записи) | На карте памяти осталось мало свободного места. | Запись продолжится. При необходимости вставьте другую карту памяти.

## Оповещение

Экранная индикация | Описание | Проблема и возможная причина
--- | --- | ---
Экран изображения видеокамеры
[ОШИБКА ОДНОВРЕМЕННОЙ ЗАПИСИ <СЛОТ 1>]/[ОШИБКА ОДНОВРЕМЕННОЙ ЗАПИСИ <СЛОТ 2>] | Во время одновременной записи произошла ошибка с одной из карт памяти. | В течение приблизительно пяти секунд будет отображаться сообщение. Продолжится запись на другую карту памяти.
[ОШИБКА ОДНОВРЕМЕННОЙ ЗАПИСИ <СЛОТ 1>]/[ОШИБКА ОДНОВРЕМЕННОЙ ЗАПИСИ <СЛОТ 2>] | При одновременной записи предпринята попытка записи на одну из карт памяти, на которой превышено максимальное количество роликов. | В течение приблизительно пяти секунд будет отображаться сообщение. Продолжится запись на другую карту памяти. В поле предупреждения на экране STATUS проверки режима отображается [ОШИБКА ОДНОВРЕМЕННОЙ ЗАПИСИ <СЛОТ 1>] [<ПРЕВ. МАКС. КОЛ-ВО КЛИП>]/[ОШИБКА ОДНОВРЕМЕННОЙ ЗАПИСИ <СЛОТ 2>] [<ПРЕВ. МАКС. КОЛ-ВО КЛИП>]. Замените карту памяти или удалите ненужные ролики.
[ОШИБКА ФОНОВОЙ ЗАПИСИ <СЛОТ 1>]/[ОШИБКА ФОНОВОЙ ЗАПИСИ <СЛОТ 2>] | Во время фоновой записи произошла ошибка с одной из карт памяти. | В течение приблизительно пяти секунд будет отображаться сообщение. Продолжится запись на другую карту памяти.
[ОШИБКА ФОНОВОЙ ЗАПИСИ <СЛОТ 1>]/[ОШИБКА ФОНОВОЙ ЗАПИСИ <СЛОТ 2>] | При фоновой записи предпринята попытка записи на одну из карт памяти, на которой превышено максимальное количество роликов. | В течение приблизительно пяти секунд будет отображаться сообщение. Продолжится запись на другую карту памяти. В поле предупреждения на экране STATUS проверки режима отображается [ОШИБКА ФОНОВОЙ ЗАПИСИ <СЛОТ 1>] [<ПРЕВ. МАКС. КОЛ-ВО КЛИП>]/[ОШИБКА ФОНОВОЙ ЗАПИСИ <СЛОТ 2>] [<ПРЕВ. МАКС. КОЛ-ВО КЛИП>]. Замените карту памяти или удалите ненужные ролики.
[ВЕНТИЛЯТОР ОСТАНОВЛЕН] | Остановился вентилятор. | Отобразится сообщение. Выполнение текущей операции продолжается. После остановки вентилятора немедленно прекратите использование видеокамеры и обратитесь к дилеру. Если вентилятор остановлен, температура видеокамеры начинает расти. Поэтому не следует использовать видеокамеру на протяжении длительного времени.
[ЗАШИФРОВАННАЯ КАРТА <ГНЕЗДО 1>]/[ЗАШИФРОВАННАЯ КАРТА <ГНЕЗДО 2>] | Вставлена карта microP2, отформатированная путем шифрования с помощью пароля CPS (Content Protection System). | В течение приблизительно пяти секунд будет отображаться сообщение. Видеокамера не поддерживает функцию CPS карты microP2. Вставьте карту microP2, которая не была отформатирована путем шифрования с помощью пароля CPS. Если отформатировать в видеокамере карту microP2, которая уже была отформатирована путем шифрования с помощью пароля CPS, будет разрешено использовать карту microP2 как незашифрованную.
[ВСТАВЬТЕ СНОВА ИЛИ ПРОВ. КАРТУ <СЛОТ 1>]/[ВСТАВЬТЕ СНОВА ИЛИ ПРОВ. КАРТУ <СЛОТ 2>] | Карта памяти не распознана должным образом, так как в нее вставлен неподдерживаемый носитель информации для записи или в разъеме карты памяти есть грязь. | В течение приблизительно пяти секунд будет отображаться сообщение. Проверьте вставленную карту памяти. Снова вставьте карту памяти, если это сообщение отображается при ее вставке.
[ОШИБКА ФОРМАТА КАРТЫ <СЛОТ 1>]/[ОШИБКА ФОРМАТА КАРТЫ <СЛОТ 2>] | Вставлена карта памяти с информацией об управлении, не соответствующей техническим характеристикам. (В том числе если частота системы (59,94 Hz или 50,00 Hz) для формата AVCHD на карте памяти отличается от настройки в меню [СИСТЕМА] → [ЧАСТОТА].) | В течение приблизительно пяти секунд будет отображаться сообщение. Вставьте карту памяти, поддерживающую запись. Информация о частоте системы для формата AVCHD подтверждается в момент форматирования или при первой записи.
[НЕ КАРТА SDXC <СЛОТ 1>]/[НЕ КАРТА SDXC <СЛОТ 2>] | Вставлена карта памяти SDHC, не поддерживающая запись данных в формате MOV, или карта microP2 объемом 32 GB, если для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] задан формат MOV. | В течение приблизительно пяти секунд будет отображаться сообщение. Вставьте карту памяти SDXC или карту microP2 объемом 64 GB.
[НЕСОВМЕСТИМАЯ КАРТА <СЛОТ 1>]/[НЕСОВМЕСТИМАЯ КАРТА <СЛОТ 2>] | Вставлена карта памяти, на которую может не удаться записать данные вследствие низкой скорости записи. | В течение приблизительно пяти секунд будет отображаться сообщение. Выполнение текущей операции продолжается. Используйте карту памяти с достаточной скоростью записи.
[НЕУД. КАТАЛОГ КАРТЫ <СЛОТ 1>]/[НЕУД. КАТАЛОГ КАРТЫ <СЛОТ 2>] | Карта microP2 с неправильным расположением каталогов вставлена при выборе формата P2 для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА]. | В течение приблизительно пяти секунд будет отображаться сообщение. Выполнение текущей операции продолжается. Немедленно создайте резервную копию карты и снова используйте ее после форматирования.
[ИСТОЩЕН РЕСУРС КАРТЫ <СЛОТ 1>]/[ИСТОЩЕН РЕСУРС КАРТЫ <СЛОТ 2>] | Вставлена карта microP2, для которой превышено указанное ограничение на количество перезаписей. | В течение приблизительно пяти секунд будет отображаться сообщение. Выполнение текущей операции продолжается. Рекомендуется заменить карту microP2.
[КАРТА SD <СЛОТ 1>]/[КАРТА SD <СЛОТ 2>] | SDHC/SDXC вставлена карта памяти, когда для [ФОРМАТ ФАЙЛА] задано значение формата P2, а в меню [ВИДЕОВЫХ/ЖКД/ВИДОИСК.] → [ИНДИКАТОР] → [ПРЕД. КАРТЫ SD] настроено [ВКЛ]. | В течение приблизительно пяти секунд будет отображаться сообщение. Выполнение текущей операции продолжается. Задайте для [ПРЕД. КАРТЫ SD] значение [ВЫКЛ].
[ЗАПАСНАЯ БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА] | Обнаружено уменьшение напряжения резервной батареи внутренних часов при установке переключателя питания в положение < > (ВКЛ). | В течение приблизительно пяти секунд будет отображаться сообщение. Выполнение текущей операции продолжается. Зарядив встроенную батарею, снова установите дату/время.

## Сообщение

Экранная индикация | Описание | Проблема и возможная причина
--- | --- | ---
Экран изображения видеокамеры
[ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО.] | Данный ролик невозможно воспроизвести. (Если воспроизведение невозможно из-за различия в частоте системы и т. д.) Во время воспроизведения произошла ошибка, и воспроизведение прекращено. | Отобразится сообщение. Проверьте, совпадает ли установленная для ролика частота системы с частотой системы на видеокамере. Проверьте ролик.
[УДАЛЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО.] | Данный ролик невозможно удалить. | Отобразится сообщение. Обеспечьте соответствие устройств и версий содержимого.
[НЕВ. ЗАПИС. КОЛ-ВО КЛИПОВ ПРЕВЫСИЛО МАКС.] | Достигнуто максимальное количество роликов, которые можно записать. | Отобразится сообщение. Замените карту памяти или удалите ненужные ролики.
[ПРОИЗОШЛА ОШИБКА. ПОВТОРИТЕ ФОРМАТИРОВАНИЕ.] | Не удалось отформатировать карту памяти. | Отобразится сообщение. Снова выполните форматирование.
[НЕВОЗМОЖНО ПОВТ. СОЕДИНЕНИЕ.] | Это не ролик, записанный на несколько карт памяти, поэтому повторное подключение ролика невозможно. | Отобразится сообщение. Проверьте выбранный ролик.
[КОПИР. НЕВОЗМ. СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ КЛИП.] | Файл ролика в формате P2 размером более 4 GB невозможно скопировать на карту памяти размером 32 GB или менее. | Отобразится сообщение. Скопируйте ролик на карту памяти размером более 32 GB.
[НЕВОЗМОЖНО СКОПИРОВАТЬ НА ТУ ЖЕ КАРТУ.] | Ролик, записанный на несколько карт памяти, невозможно скопировать на одну карту. | Отобразится сообщение. Скопируйте данные на карту без ролика, записанного на несколько карт памяти.
[Сбой исправления.] | Вследствие отключения питания или извлечения карты памяти во время записи не удалось восстановить ролик, с которым произошла ошибка. Не удалось восстановить информацию об управлении. | Отобразится сообщение. Проверьте карту памяти.
[ФОРМАТИРОВАНИЕ НЕВОЗМОЖНО.] | Невозможно отформатировать эту карту памяти. | Отобразится сообщение. Проверьте карту памяти.
[ЗАЩИТА НЕВОЗМОЖНА.] | Данный ролик невозможно защитить. | Отобразится сообщение. Обеспечьте соответствие устройств и версий содержимого.
[ЭТОТ КЛИП ЗАЩИЩЕН. СНИМИТЕ ЗАЩИТУ.] | Ролик защищен, поэтому его невозможно удалить. | Отобразится сообщение. Отмените защиту ролика.
[ГЛ. МЕНЮ СУЩЕСТВУЕТ. УДАЛ. НЕВОЗМ. УДАЛ. ГЛ. МЕНЮ? (ЗАПИСАН. ФАЙЛЫ НЕ БУДУТ УДАЛ)] | Предпринята попытка удалить ролик на карте памяти, на которой создано главное меню. | Отобразится сообщение. Удалите главное меню.
[ГЛ. МЕНЮ СУЩЕСТВУЕТ. ЗАП. НЕВОЗМ. УДАЛ. ГЛ. МЕНЮ? (ЗАПИСАН. ФАЙЛЫ НЕ БУДУТ УДАЛ)] | Вставлена карта памяти, на которой создано главное меню. | Отобразится сообщение. Удалите главное меню.
[ОБНАРУЖЕНА ОШИБКА ДАННЫХ В ПИКТОГРАММАХ.] | Произошла ошибка с информацией об эскизах на карте памяти. | Отобразится сообщение. После этого будет выполнено автоматическое восстановление информации об управлении.
[ЗАПИСЬ НЕВОЗМОЖНА ВВИДУ НЕСОВМЕСТИМОСТИ ДАННЫХ.] | Версия информации об управлении на карте памяти не поддерживается. | Отобразится сообщение. Обеспечьте соответствие устройств и версий содержимого.
[НЕВОЗМОЖНО УСТАНОВИТЬ.] | Невозможно установить. | Отобразится сообщение. Выполните настройку после того, как сможете установить нужный параметр.
[НЕВОЗМОЖНО СКОПИРОВАТЬ ЭТОТ КЛИП.] | Невозможно скопировать ролик. | Отобразится сообщение. Скопируйте ролики, отличные от соответствующего ролика.
[ОБНАРУЖЕНА ОШИБКА КОНТРОЛ. ДАННЫХ. (КАРТА SD)] | Произошла ошибка с информацией об управлении на карте памяти. | Отобразится сообщение. После этого будет выполнено автоматическое восстановление информации об управлении.
[ОШИБКА ПРИ КОПИРОВАНИИ. ПРОВЕРЬТЕ КАРТУ.] | Не удалось скопировать ролик вследствие ошибки на карте памяти. | Отобразится сообщение. Проверьте карту памяти.
[НЕВ. КОПИР. - МАКС. КОЛ-ВО КЛИПОВ.] | Достигнуто максимальное количество роликов, которые можно скопировать. | Отобразится сообщение. Замените карту памяти, выбранную для копирования, или удалите ненужные ролики.
[АККУМУЛЯТОР РАЗРЯЖЕН. ПОДКЛЮЧИТЕ СЕТЕВОЙ АДАПТЕР ИЛИ ЗАМЕНИТЕ АККУМУЛЯТОР.] | Предпринята попытка скопировать ролик или обновить прошивку видеокамеры при недостаточном оставшемся заряде батареи. | Отобразится сообщение. Установите полностью заряженную батарею или подключите блок питания.
[НЕВОЗМ. ВОСПР. ЭТОТ КЛИП НА ЭТОЙ МОДЕЛИ.] | Данный ролик невозможно воспроизвести на видеокамере. | Отобразится сообщение. Воспроизведите ролик на устройстве, поддерживающем воспроизведение.
[Невозможно скопировать: уже записаны данные с других устройств.] | Невозможно скопировать ролик, записанный с помощью другого устройства. | Отобразится сообщение. Скопируйте ролики, отличные от соответствующего ролика.
[НЕКОРРЕКТНО] | Операция отключена. | Отобразится сообщение. Начните работу после включения операции.
[Запись невозможна - исчерпан объем списка воспр.] | Предпринята попытка записать данные на карту памяти, на которой уже записано максимальное количество списков воспроизведения. | Отобразится сообщение. Замените карту памяти или удалите ненужные ролики.
[Невозможно скопировать - список воспроизведения заполнен.] | Предпринята попытка скопировать данные на карту памяти, на которой уже записано максимальное количество списков воспроизведения. | Отобразится сообщение. Замените карту памяти или удалите ненужные ролики.
[Превышает емкость. Выберите другой.] | На карте памяти, выбранной для копирования, слишком мало места для записи. | Отобразится сообщение. Снова выберите клип, который необходимо скопировать, или освободите место на карте памяти, выбранной для копирования.
[Проверьте носитель.] | Во время копирования произошла ошибка с картой памяти, выбранной для копирования. | Отобразится сообщение. Проверьте карту памяти, выбранную для копирования.
[ЗАГРУЗКА НЕВОЗМОЖНА] | Не удалось загрузить файл условий съемки. | Отобразится сообщение. Проверьте карту памяти.
[СОХРАН. НЕВОЗМОЖНО] | Не удалось записать файл условий съемки. | Отобразится сообщение. Проверьте карту памяти.
[ОТСОЕДИНИТЕ USB КАБЕЛЬ] | Вследствие ошибки несовместимости OS до установки подключения режима обслуживания прошло пять минут. | Отобразится сообщение. Убедитесь, что видеокамера поддерживает используемую OS.
[КАРТА ЗАБЛОКИРОВАНА] | Предпринята попытка защитить или удалить ролик на заблокированной карте памяти. Предпринята попытка скопировать ролик на заблокированную карту памяти. | Отобразится сообщение. Разблокируйте карту памяти.
[НЕВОЗМОЖНО ВЫБРАТЬ БОЛЬШЕ КЛИПОВ.] | Предпринята попытка выбрать более 99 роликов. | Отобразится сообщение. Копируйте ролики группами по 99 штук.
[ВЫБЕРИТЕ КЛИП ДЛЯ УДАЛЕНИЯ.] | Предпринята попытка удалить ролик, но сам ролик не выбран. | Отобразится сообщение. Выберите ролик для удаления.
[ВЫБЕРИТЕ КЛИПЫ ДЛЯ КОПИРОВАНИЯ.] | Предпринята попытка скопировать ролик, но сам ролик не выбран. | Отобразится сообщение. Выберите ролик для копирования.
[ВЫБЕРИТЕ КЛИП ДЛЯ ПОВТОРНОГО СОЕДИНЕНИЯ.] | Предпринята попытка повторного подключения без выбора ролика. | Отобразится сообщение. Выберите ролик для повторного подключения.
[НЕТ КАРТЫ] | Предпринята попытка скопировать данные без вставки карты памяти в слот карты. | Отобразится сообщение. Вставьте карту памяти в слот карты.
[ВСТАВЬТЕ СНОВА ИЛИ ПРОВ. КАРТУ <СЛОТ 1>]/[ВСТАВЬТЕ СНОВА ИЛИ ПРОВ. КАРТУ <СЛОТ 2>] | Предпринята попытка копирования на поврежденную карту. | Отобразится сообщение. Проверьте карту памяти.
[КОПИР. НЕВОЗМОЖНО.] | Предпринята попытка скопировать данные, когда значения частоты системы (59,94 Hz и 50,00 Hz) карт памяти, между которыми копируются данные, отличаются для содержимого, записанного в формате AVCHD. | Отобразится сообщение. Установите одну частоту системы (59,94 Hz или 50,00 Hz) для содержимого на картах памяти, между которыми копируются данные. Информация о частоте системы для формата AVCHD подтверждается в момент форматирования или при первой записи.
[НЕВ. ЗАПИС.] | Запись невозможна. | Отобразится сообщение. Выполните запись, когда это станет возможным.
[ПАУЗА ЗАПИСИ НЕВОЗМОЖНА] | Предпринята попытка остановить следующую операцию записи до завершения предыдущего сеанса записи данных на карту памяти. | Отобразится сообщение. Прекратите запись после завершения записи на карту памяти. Запись можно будет остановить, как только исчезнет отобразившееся сообщение.
[ЗАЩИТА ОТ ЗАПИСИ] | Карта памяти защищена от записи. | Отобразится сообщение. Вставьте карту памяти, на которую можно записать данные.

В начало страницы