- Начало
- Съемка
- Специальная функция записи
- Фоновая запись

# Фоновая запись

Если карты памяти вставлены в два слота карт, настройте режим фоновой записи, а затем нажмите кнопку REC, чтобы начать одновременную запись на карты в слотах карт 1 и 2. На слоте карты 1 запись можно активировать и останавливать при необходимости с помощью кнопки REC. На слоте карты 2 запись выполняется в фоновом режиме.

Так как на карту в слоте карты 2 выполняется фоновая запись, вы не пропустите важные сцены при остановке записи.

Сведения об ограничениях режима фоновой записи см. в разделе «Функции записи, которые нельзя использовать одновременно».

Время записи на карту памяти

Операции с помощью кнопки REC

Использование кнопки для остановки фоновой записи*

Отсутствует свободное место на слоте карты 1

Слот карты 1

Ожидание

Ролик А

(Основная запись)

Ролик Б

Продолжение записи на слот карты 2

Слот карты 2

Ролик А

(Фоновая запись)

*Кнопка USER, которой назначена функция [ФОНОВАЯ ПАУЗА]

## Начало фоновой записи

Выберите меню [ЗАПИСЬ] → [ФУНКЦИЯ СЛОТОВ] → [ФОНОВАЯ ЗАП.].

Метка [BACKGR] отображается на дисплее функции двух слотов на экране изображения видеокамеры.

На экране [BACKGR] отображается косая черта, когда фоновая запись невозможна (например, если карта памяти не вставлена в слот карты 2).

Нажмите кнопку REC.

Запись начнется одновременно на карты в слотах карт 1 и 2.

Запись на карту в слоте карты 1 можно начать или остановить с помощью кнопки REC.

На слоте карты 2 запись выполняется в фоновом режиме.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Запись на карты в слотах карт 1 и 2 выполняется в формате, установленном в меню [СИСТЕМА].

- Фоновая запись невозможна в приведенных ниже случаях.

  - Если в меню [ЗАПИСЬ] → [ФУНКЦИЯ ЗАП.] → [РЕЖИМ ЗАП.] задано любое значение, кроме [НОРМАЛЬН.]

- Состояние индикатора записи изменится при начале или остановке записи на карту в слоте карты 1.

- Временной код фиксируется для режима «free run».

- Управление записью с внешнего устройства (например, записывающего устройства), подключенного к разъему <SDI OUT> и разъему <HDMI>, связано с началом/окончанием записи на карту памяти в слоте карты 1.

- В режиме фоновой записи функция удаления последнего ролика отключена.

- Карту памяти в слоте карты 1 можно заменить, даже если фоновая запись выполняется на карту в слоте карты 2 при остановке записи на слот карты 1.

- В режиме фоновой записи запись в стандартном формате можно выполнить на карту в слоте карты 1, если карта памяти для записи не вставлена в слот карты 2 или закончилось свободное место на карте памяти в слоте карты 2.

## Завершение фоновой записи

В течение приблизительно пяти секунд нажмите и удерживайте кнопку USER, которой назначена функция [ФОНОВАЯ ПАУЗА], или коснитесь значка кнопки USER и удерживайте его на протяжении примерно пяти секунд, а затем отпустите.

Фоновая запись на карту в слоте карты 2 будет остановлена.

Фоновая запись на карту памяти в слоте карты 2 также может быть остановлена, если нажать и удерживать кнопку <EXIT> примерно 5 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Фоновую запись на карту в слоте карты 2 невозможно прекратить, если выполняется запись на карту в слоте карты 1. Завершите фоновую запись после остановки записи на карту в слоте карты 1.

- Фоновая запись на карту в слоте карты 2 завершается в приведенных ниже случаях.

  - Когда питание отключено

  - Когда на карте памяти закончилось свободное место

  - При возникновении ошибки во время записи на карту памяти

В начало страницы