- Начало
- Съемка
- Функция записи с переменной частотой кадров (VFR)/функция сверхмедленной записи

# Функция записи с переменной частотой кадров (VFR)/функция сверхмедленной записи

Чтобы снять видео с плавным эффектом медленного или ускоренного движения, задайте при съемке частоту кадров, отличную от частоты кадров при воспроизведении.

Переменная частота кадров (VFR)
Сверхмедленная запись

ПРИМЕЧАНИЕ

- При записи с переменной частотой кадров и сверхмедленной записи звук не записывается. Однако звук записывается, если при записи с переменной частотой кадров задать частоту кадров равную частоте кадров при записи, установленной в параметре [ФОРМАТ ЗАПИСИ].

- Изображение на экране может исказиться или стать темным, если изменить настройку частоты кадров.

- Частоту кадров нельзя изменить во время записи.

- Для параметра в меню [ЗАПИСЬ] → [TC/UB] → [FREE/REC RUN] фиксируется значение [REC RUN].

- Запись приостанавливается через десять часов после начала. Она автоматически возобновляется через несколько секунд.

  При высокоскоростной съемке время записи будет составлять меньше, чем 10 часов, в зависимости от соотношения частоты кадров для формата записи и переменной частоты кадров. Запись прекратится через 5 часов, если в параметре [ФОРМАТ ЗАПИСИ] задана частота кадров при записи 23,98p, а в меню [Файл сцены] → [Частота кадров] установлено значение [48fps].

- Ограничения при записи с переменной частотой кадров или сверхмедленной записи см. в разделе «Функции записи, которые нельзя использовать одновременно».

- Для остановки записи может потребоваться время, даже если запись остановлена сразу после запуска.

  Если в параметре [ФОРМАТ ЗАПИСИ] задана частота кадров при записи 59,94p, а в меню [Файл сцены] → [Частота кадров] установлено значение [1fps], запись продолжается в течение не более одной минуты, пока длительность ролика после съемки не будет составлять одну секунду.

В начало страницы