- Начало
- Подготовка
- Подготовка карты памяти
- Обработка записываемых данных

# Обработка записываемых данных

## Пример структуры папок на карте памяти

Записываемые данные содержат различную важную информацию, которая связана со структурой папок и файлами системы управления, как показано на рисунке.

Если изменить или удалить эти сведения (даже частично), это может привести к ошибкам, при которых данные могут не распознаваться либо запись невозможна.

Формат P2

Формат MOV

Формат AVCHD

1. Метка тома на карте памяти

2. Видеоданные в формате MXF (аудио: LPCM) (если используется формат записи AVC-Intra 422/AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12)

3. Аудиоданные в формате MXF (если используется формат записи AVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50)

4. Метаданные в формате XML

5. Эскиз в формате BMP

6. Данные прокси в формате MOV и метаданные в реальном времени в формате BIN

7. Видеоданные в формате MXF (если используется формат записи AVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50)

8. Файл, в который была записана информация о последнем ролике

9. Видеоданные в формате MOV: UHD (3840×2160), 29,97P MOV (аудио: LPCM)

10. Видеоданные в формате MOV: FHD (1920×1080), 59,94i MOV (аудио: LPCM)

11. Файл системы управления 1

12. Файл системы управления 2

13. Эскиз видеоданных

14. Видеоданные стандарта AVCHD (00000.MTS и т. д.)

15. Папка системы управления

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не удаляйте папки или файлы на карте памяти с помощью компьютера. Вследствие этого данные могут не загружаться на видеокамере.

- Если записать данные на карту памяти с помощью компьютера, это может привести к ошибкам, например к невозможности распознать карту памяти или записать на нее данные с видеокамеры.

- Карту памяти, используемую на видеокамере, всегда следует форматировать на самой видеокамере.

- Количество роликов в формате P2, которые можно записать на одну карту памяти, составляет приблизительно 1000, а количество роликов в формате AVCHD — приблизительно 3900.

  Данные невозможно будет записать, когда будет достигнуто максимальное количество файлов, доступных для записи.

- При передаче записываемых данных в формате P2 на компьютер или при их записи на карту microP2 обязательно используйте специальную программу «P2 Viewer Plus» во избежание потери данных. Чтобы получить подробные сведения о загрузке программы P2 Viewer Plus и рабочей среде, посетите следующий веб-сайт службы поддержки:

  https://pro-av.panasonic.net/

- Придерживайтесь приведенных ниже инструкций, если для передачи записываемых данных в формате P2 на компьютер используется обычный IT-инструмент, например стандартный диспетчер файлов для OS, установленный на компьютере. Однако обязательно используйте программу P2 Viewer Plus для повторной записи данных на карту microP2.

  - Выполните передачу для каждой папки CONTENTS и файла LASTCLIP.TXT.

  - Не используйте папки в папке CONTENTS.

  - При копировании копируйте файл LASTCLIP.TXT одновременно с папкой CONTENTS.

  - При передаче данных на нескольких картах microP2 на компьютер создайте папку для каждой карты памяти во избежание перезаписи роликов с одинаковыми именами.

  - Не удаляйте данные на карте памяти.

  - Обязательно отформатируйте карту памяти с помощью устройства P2 или программы P2 Viewer Plus.

## Метка тома на карте памяти

#### В режиме записи MOV

Значение, заданное в меню [ЗАПИСЬ] → [НАЗВАНИЕ КЛИПА], сохраняется в метке тома в формате CAM INDEX + NEXT CARD COUNT при форматировании карты памяти. После его сохранения значение параметра [КОЛ.СЛЕД.КАРТЫ] увеличится на единицу. Сохраненное значение CARD COUNT также используется для номера CARD в именах файлов в формате MOV.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При записи на карту памяти без сохраненного в метке тома значения CAM INDEX + CARD COUNT значение, установленное в меню [ЗАПИСЬ] → [НАЗВАНИЕ КЛИПА], автоматически сохранится в метке тома, а значение параметра [КОЛ.СЛЕД.КАРТЫ] увеличится на единицу.

#### В режиме записи P2 или AVCHD

В метке тома сохраняется серийный номер карты, если используется карта microP2. Если используется карта, отличная от microP2, в метке тома сохраняется значение «CAM_SD».

## Имя папки с видеоданными в формате MOV

Символы в имени папки с четвертого по восьмой зависят от настроек видеокамеры.

1. Номер папки

   С 001 по 999 (последовательный номер)

   - В одну папку можно записать 999 роликов. После записи 999 создается папка со следующим последовательным номером.

     Кроме того, папка со следующим последовательным номером создается, если папке присвоить другое имя путем изменения настроек видеокамеры.

     Папке присваивается исходное имя 001 при форматировании карты памяти.

2. Количество пикселей

   R: 3840×2160

   Y: 1920×1080

3. Частота кадров

   A: 59,94fps

   B: 50,00fps

   C: 29,97fps

   D: 25,00fps

   F: 23,98fps

4. Видео формат

   Q: прогрессивная запись (MOV, LPCM)

   J: запись с разверткой (MOV, LPCM)

5. Фиксированные значения

   A

6. Параметр записи

   M: запись в стандартном формате (слот карты 1 для одновременной записи)

   T: одновременная запись (слот карты 2 для одновременной записи)

7. Информация о формате записи

#### Если имя папки — 001RAQAM

В папке сохраняются приведенные ниже видеоданные.

- Количество пикселей: 3840×2160

- Частота кадров: 59,94fps

- Видеоформат: прогрессивная запись (MOV, LPCM)

## Имя файла видеоданных в формате MOV

Ниже приведен формат имени файла.

1. CAM INDEX

   Один символ в верхнем регистре с A по Z.

   - Индекс, который назначается каждой видеокамере. Устанавливается в меню [ЗАПИСЬ] → [НАЗВАНИЕ КЛИПА] → [ИНДЕКС КАМЕРЫ].

2. Номер CARD

   001 - 999

   - Это номер, который назначается каждой карте памяти. Присваивается значение параметра CARD COUNT, сохраненное в метке тома на карте памяти.

3. Номер ролика

   C001 - C999

   - Это последовательный номер, назначаемый каждой записи на карте памяти. Номеру присваивается исходное значение C001 при форматировании карты памяти. Исходное значение C001 также назначается файлу, который следует за записью C999.

     Номер ролика сохраняется даже при разделении папки или удалении самого ролика.

4. Дата

   Две последние цифры номера года + две цифры номера месяца + две цифры номера даты начала записи.

5. Хэштег, созданный на основе серийного номера

   Сочетание четырех цифр или букв

ПРИМЕЧАНИЕ

- При одновременной записи имя ролика, сохраненного на карте в слоте 2, будет совпадать с именем ролика на карте в слоте 1.

- Максимальное количество папок (и, соответственно, самый высокий номер папки) — 999. По достижении числа 999 дальнейшая запись запрещается, даже если какое-либо промежуточное число не занято.

- Количество роликов, которые можно записать на одну карту памяти, составляет приблизительно 4000. Данные невозможно будет записать, когда будет достигнуто максимальное количество роликов, доступных для записи, даже если какое-либо промежуточное число не занято.

В начало страницы