- Начало
- Эксплуатация
- Настройки меню
- Меню [КАМЕРА]

# Меню [КАМЕРА]

Установка основных функций видеокамеры.

Это меню нельзя настраивать, когда отображается экран эскизов.

## [РЕЖ. ПЕРЕКЛ.]

### [НИЗ. УСИЛ]

Установка значения усиления, которое необходимо назначить положению <L> переключателя <GAIN>. (Отрицательное значение усиления можно задать, только если в меню [СИСТЕМА] установлен параметр → [РЕЖИМ СЬЕМКИ] → [ВЫС. ЧУВСТ.].)

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- Если в меню [КАМЕРА] → [РЕЖ. ПЕРЕКЛ.] → [РЕЖИМ УСИЛ./ISO] → установлено значение [dB]

  - [−3dB]…[18dB]

  (Заводские настройки: [0dB])

- Если в меню [КАМЕРА] → [РЕЖ. ПЕРЕКЛ.] → [РЕЖИМ УСИЛ./ISO] → установлено значение [ISO]

  - [ISO 400], [ISO 500], [ISO 640], [ISO 800], [ISO 1000], [ISO 1250], [ISO 1600], [ISO 2000], [ISO 2500], [ISO 3200], [ISO 4000], [ISO 5000], [ISO 6400], [ISO 8000], [ISO 10000], [ISO 12800]

  (Заводские настройки: [ISO 800])

### [СРЕД. УСИЛ.]

Установка значения усиления, которое необходимо назначить положению <M> переключателя <GAIN>.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- Если в меню [КАМЕРА] → [РЕЖ. ПЕРЕКЛ.] → [РЕЖИМ УСИЛ./ISO] → установлено значение [dB]

  - [−3dB]…[18dB]

  (Заводские настройки: [6dB])

- Если в меню [КАМЕРА] → [РЕЖ. ПЕРЕКЛ.] → [РЕЖИМ УСИЛ./ISO] → установлено значение [ISO]

  - [ISO 400], [ISO 500], [ISO 640], [ISO 800], [ISO 1000], [ISO 1250], [ISO 1600], [ISO 2000], [ISO 2500], [ISO 3200], [ISO 4000], [ISO 5000], [ISO 6400], [ISO 8000], [ISO 10000], [ISO 12800]

  (Заводские настройки: [ISO 1600])

### [ВЫС. УСИЛ.]

Установка значения усиления, которое необходимо назначить положению <H> переключателя <GAIN>.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- Если в меню [КАМЕРА] → [РЕЖ. ПЕРЕКЛ.] → [РЕЖИМ УСИЛ./ISO] → установлено значение [dB]

  - [−3dB]…[18dB]

  (Заводские настройки: [12dB])

- Если в меню [КАМЕРА] → [РЕЖ. ПЕРЕКЛ.] → [РЕЖИМ УСИЛ./ISO] → установлено значение [ISO]

  - [ISO 400], [ISO 500], [ISO 640], [ISO 800], [ISO 1000], [ISO 1250], [ISO 1600], [ISO 2000], [ISO 2500], [ISO 3200], [ISO 4000], [ISO 5000], [ISO 6400], [ISO 8000], [ISO 10000], [ISO 12800]

  (Заводские настройки: [ISO 3200])

### [СУПЕР УСИЛ.]

Установка суперусиления, которое необходимо назначить кнопке USER.

Выполняет переключение между значениями [24dB], [30dB], [36dB] и нормальным усилением в указанной последовательности при каждом нажатии кнопки USER или касании значка кнопки USER, если установлен параметр [ВСЕ].

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [24dB], [30dB], [36dB], [ВСЕ]

(Заводские настройки: [36dB])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Эту настройку невозможно выбрать, если в меню [КАМЕРА] → [РЕЖ. ПЕРЕКЛ.] → [РЕЖИМ УСИЛ./ISO] установлено значение [ISO].

### [РЕЖИМ УСИЛ./ISO]

Переключение между единицами измерения для значения усиления.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [dB], [ISO]

(Заводские настройки: [dB])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для этой настройки фиксируется значение [dB], если в меню [СИСТЕМА] → [НАСТРОЙКА ЦВЕТА] задано значение [НОРМАЛЬН.].

### [ОПТ. СТАБ. ИЗОБ.]

Включает или выключает функцию оптического стабилизатора изображения.

Если функция [ОПТ. СТАБ. ИЗОБ.] назначена кнопке USER, при каждом нажатии кнопки USER выполняется переключение между параметрами [ВКЛ]/[ВЫКЛ].

Подробнее об оптическом стабилизаторе изображения см. в разделе «Функция оптического стабилизатора изображения».

[ВКЛ] | Включает функцию оптического стабилизатора изображения.
[ВЫКЛ] | Выключает функцию оптического стабилизатора изображения.

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [ГИБР. ОПТ. СТАБ. ИЗОБ.]

Включает или выключает функцию гибридного оптического стабилизатора изображения.

Подробнее об оптическом стабилизаторе изображения см. в разделе «Функция оптического стабилизатора изображения».

[ВКЛ] | Включает функцию гибридного оптического стабилизатора изображения.
[ВЫКЛ] | Выключает функцию гибридного оптического стабилизатора изображения.

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [РЕЖ. ОПТ. СТАБ. ИЗОБ.]

Переключает режим работы функции оптического стабилизатора изображения.

Выполняет переключение между параметрами [НОРМАЛЬН.], [НАКЛОН/ПОВОРОТ] и [УСТОЙЧ.] в указанной последовательности при каждом нажатии кнопки USER, которой назначена функция [РЕЖ. ОПТ. СТАБ. ИЗОБ.], или касании значка кнопки USER.

[НОРМАЛЬН.] | Указание стандартной настройки для хорошо сбалансированной коррекции интенсивного и незначительного дрожания видеокамеры.
[НАКЛОН/ПОВОРОТ] | Указание настройки, предназначенной для съемки с частым панорамированием и наклоном видеокамеры.
[УСТОЙЧ.] | Указание настройки, предназначенной для компоновки при съемке объекта.

(Заводские настройки: [НОРМАЛЬН.])

### [ATW]

Назначение функции автоматического слежения за балансом белого переключателю <WHITE BAL>.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [Ach], [Bch], [ПРЕДУСТ.], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

### [СКОР. ATW]

Установка скорости управления для автоматического слежения за балансом белого.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [БЫСТРО], [НОРМАЛЬН.], [МЕДЛЕННО]

(Заводские настройки: [НОРМАЛЬН.])

### [ЦЕЛЬ R ATW]

Точная настройка вывода Rch для конвергенции с использованием операции автоматического слежения за балансом белого.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−10]…[10]

(Заводские настройки: [0])

### [ЦЕЛЬ B ATW]

Точная настройка вывода Bch для конвергенции с использованием операции автоматического слежения за балансом белого.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−10]…[10]

(Заводские настройки: [0])

### [ПРЕДУСТ. БАЛ. БЕЛ.]

Установка цветовой температуры, которую необходимо назначить положению <PRST> переключателя <WHITE BAL>.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [3200K], [5600K], [ПЕРЕМ.]

(Заводские настройки: [3200K])

### [ПЕРЕМ. БАЛ. БЕЛ.]

Установка значения [ПЕРЕМ.] для параметра [ПРЕДУСТ. БАЛ. БЕЛ.].

Этой настройкой также можно управлять с помощью кнопки многофункционального диска управления.

Включено, когда для параметра [ПРЕДУСТ. БАЛ. БЕЛ.] установлено значение [ПЕРЕМ.], а переключатель <WHITE BAL> находится в положении <PRST>.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [2000K]…[15000K]

(Заводские настройки: [3200K])

### [УПР.СКОР.МАСШТ.]

Установка скорости зума при использовании ручки зума.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [1]…[99]

(Заводские настройки: [50])

### [i.ZOOM]

Сохранение качества изображения при выполнении цифрового зума.

[ВКЛ] | Включение функции i.ZOOM.
[ВЫКЛ] | Выключение функции i.ZOOM.

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

### [ПОМ. РУЧ. ФОК.]

Включение/выключение автоматической регулировки последней фокусировки во время работы в режиме ручной фокусировки.

Если основная часть изображения не в фокусе, регулировка фокусировки может быть выполнена неверно.

[ВКЛ] | Автоматическая регулировка последней фокусировки.
[ВЫКЛ] | Автоматическая регулировка последней фокусировки не выполняется.

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

### [МАКРО]

Включение/выключение функции фокусировки для макросъемки.

Если функции назначены кнопкам USER, значения [ВКЛ]/[ВЫКЛ] можно переключать с помощью кнопок USER.

[ВКЛ] | Активация функции фокусировки для макросъемки.
[ВЫКЛ] | Выключение функции фокусировки для макросъемки.

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

### [ШИР.ЗОН.АФ]

Регулировка ширины области, для которой включен автофокус, с учетом размера объекта.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

### [СКОР.АВТ.ДИАФР.]

Установка скорости управления для функции автоматической установки уровня чувствительности диафрагмы.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [БЫСТРО], [НОРМАЛЬН.], [МЕДЛЕННО]

(Заводские настройки: [НОРМАЛЬН.])

### [ОКНО АВТ.ДИАФРАГМЫ]

Выбор окна автоматического обнаружения диафрагмы.

[НОРМ.1] | Окно, отображающееся в центре экрана.
[НОРМ.2] | Окно, отображающееся в нижней части экрана.
[ЦЕНТР] | Окно, представляющее собой точку возле центра экрана.

(Заводские настройки: [НОРМ.1])

### [РЕЖ ЗОНЫ]

Чтобы назначить функцию, которая выполняется в пределах этой области, коснитесь ЖК-монитора или нажмите кнопку <>, <>, <> или </> во время съемки.

[ПОДАВЛ.] | Отключение назначения функций.
[ФОКУС] | Назначение функции автофокусировки.
[ДИАФР.] | Назначение функции автоматической диафрагмы.
[ПОЛУЧ. Y] | Назначение функции отображения значения яркости.
[ФОКУС/ДИАФР.] | Одновременное включение функций [ФОКУС] и [ДИАФР.].
[ФОКУС/ПОЛУЧ. Y] | Одновременное включение функций [ФОКУС] и [ПОЛУЧ. Y].

(Заводские настройки: [ПОДАВЛ.])

### [РЕЖИМ ОБНАР. ЛИЦ/ОТСЛЕЖ.]

Переключает настройку фокуса и коррекцию экспозиции для функции обнаружения/отслеживания лиц AE&AF.

[ОБНАР.ЛИЦ/СЛЕД. AF] | После обнаружения лица это лицо отслеживается и выполняется автоматическая фокусировка.
[ОБНАР.ЛИЦ/СЛЕД. AE и AF] | После обнаружения лица это лицо отслеживается, выполняется автоматическая фокусировка и коррекция экспозиции.

(Заводские настройки: [ОБНАР.ЛИЦ/СЛЕД. AE и AF])

### [ИК-ЗАП.]

Включение или выключение записи в режиме IR.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для этой настройки фиксируется значение [ВЫКЛ], если в меню [СИСТЕМА] → [НАСТРОЙКА ЦВЕТА] задано значение [V-Log].

## [АВТ. ПЕРЕКЛ.]

### [АВТ.ДИАФ.]

Включение или отключение автоматической регулировки диафрагмы.

[ВКЛ] | Выполнение автоматического управления диафрагмой в автоматическом режиме. Кнопка <IRIS> не работает.
[ВЫКЛ] | Автоматическое управление диафрагмой не выполняется в автоматическом режиме. Это значение активирует управление диафрагмой, выбранное с помощью кнопки <IRIS>.

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [АВТ.УПР.УСИЛ.]

Настройка регулировки автоматического усиления при выборе значения [ВКЛ] для параметра [АВТ.ДИАФ.].

[ВКЛ] | Включается функция [АВТ.УПР.УСИЛ.], которая автоматически настраивает усиление видеокамеры в автоматическом режиме.
[ВЫКЛ] | Функция [АВТ.УПР.УСИЛ.], которая автоматически настраивает усиление видеокамеры в автоматическом режиме, выключается.

(Заводские настройки: [ВКЛ])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для этой настройки фиксируется значение [ВЫКЛ], если в меню [КАМЕРА] → [РЕЖ. ПЕРЕКЛ.] → [РЕЖИМ УСИЛ./ISO] задано значение [ISO].

### [ОГРАНИЧ.АВТ.УПР.УСИЛ.]

Установка максимального значения усиления во время работы функции [АВТ.УПР.УСИЛ.].

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [3dB], [6dB], [12dB], [18dB]

(Заводские настройки: [6dB])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Эту настройку невозможно выбрать, если в меню [КАМЕРА] → [РЕЖ. ПЕРЕКЛ.] → [РЕЖИМ УСИЛ./ISO] установлено значение [ISO].

### [ТЧК.АВТ.УПР.УСИЛ.]

Установка значения F для передачи управления функции [АВТ.УПР.УСИЛ.] вместо автоматической диафрагмы во время работы в режиме [АВТ.УПР.УСИЛ.].

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [F4.0], [F5.6]

(Заводские настройки: [F4.0])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Эту настройку невозможно выбрать, если в меню [КАМЕРА] → [РЕЖ. ПЕРЕКЛ.] → [РЕЖИМ УСИЛ./ISO] установлено значение [ISO].

### [АВТ.ШАТТЕР]

Настройка регулировки автоматического затвора при выборе значения [ВКЛ] для параметра [АВТ.ДИАФ.].

[ВКЛ] | Включение функции автоматического затвора в автоматическом режиме.
[ВЫКЛ] | Выключение функции автоматического затвора в автоматическом режиме.

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [ОГРАНИЧ.АВТ.ШАТТЕР]

Установка максимального значения затвора во время работы функции [АВТ.ШАТТЕР].

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [1/100], [1/120], [1/250]

(Заводские настройки: [1/250])

### [ТЧК.АВТ.ШАТТЕР]

Установка значения диафрагменного числа F для передачи управления функции [АВТ.ШАТТЕР] вместо автоматической диафрагмы во время работы в режиме [АВТ.ШАТТЕР].

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [F8.0], [F9.6]

(Заводские настройки: [F8.0])

### [ATW]

Настройка функции автоматического слежения за балансом белого.

[ВКЛ] | Активирует функцию автоматического слежения за балансом белого в автоматическом режиме. Функцию [ATW] невозможно включить или выключить с помощью переключателя <WHITE BAL> или кнопок USER. Однако если назначить функцию [ATW LOCK] кнопке USER, то значение баланса белого можно переключать с помощью кнопки USER.
[ВЫКЛ] | Функция [ATW] не выполняется в автоматическом режиме. Выполняется функция регулировки баланса белого, выбранная с помощью переключателя <WHITE BAL>.

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [АВТОФОКУС]

Настройка функции автофокуса.

[ВКЛ] | В автоматическом режиме включается автофокус. Переключатель <FOCUS> не работает.
[ВЫКЛ] | Автофокус отключается в автоматическом режиме. Выполняется функция фокусировки, выбранная с помощью переключателя <FOCUS>.

(Заводские настройки: [ВКЛ])

## [ПОЛЬЗ.ПЕРЕКЛ.]

Установка функции, которая назначается кнопкам <USER 1>–<USER 7> или значкам кнопок [USER8]–[USER12].

Подробнее см. в разделе «Назначение функции кнопкам USER».

Кнопкам с [USER1] по [USER12] можно назначить перечисленные ниже функции.

- [ПОДАВЛ.], [AWB], [УВЕЛ.ДИН.ДИАП.], [КОМ.ЧС.ДИАП.ВСП.], [А.ФОКУС ОДН.НАЖ.], [СУПЕР.УСИЛ.], [ЗОНА], [ЗОНА АФ], [ОБНАР.ЛИЦ], [ATW], [ATW LOCK], [ОСВЕТИТЕЛЬ], [КОНТРСВЕТ], [АВТ.УР.ДИАФ.], [ДИАФР.], [ПОЛУЧ. Y], [ФОК.МАКРО], [ОПТ. СТАБ. ИЗОБ.], [РЕЖ. ОПТ. СТАБ. ИЗОБ.], [i.ZOOM], [D.ZOOM], [ИК-ЗАП.], [БЫСТ.МАСШ.], [АДАПТИВНОЕ МАТРИЦИР.], [BARS], [ФУНК. ПРЕДВ. ЗАП.], [ПЕР.ЧАСТ.КАД.], [СУПЕР МЕДЛ.], [ПРОВЕРКА ЗАПИСАННОГО], [ФОНОВАЯ ПАУЗА], [УДАЛ. ПОСЛ. КЛИП], [ВЫБОР СЛОТА], [УР. ЗВ. КАН1], [УР. ЗВ. КАН2], [РАСШИРИТЬ], [ПИКИНГ], [WFM], [ZEBRA], [УРОВЕНЬ], [ЗАД.УКАЗ.УРОВНЯ], [HDR ЖКД/ВИДОИС.], [V-Log ЖКД/ВИДОИС.], [ВИДОИС.ВКЛ/ВЫКЛ], [ДЕТ. ЖКД/ВИДОИС.], [ВЫБ.АУД.МОНИТ.], [ЗВУК. ВЫХОД], [МЕНЮ], [ЗАГР. ФАЙЛ НАСТР.], [ПОДСВЕТКА ЖКД], [РЕЖ.КАРДРИДЕРА], [НАЧ.ПОТ.ПЕРЕДАЧИ], [МАРК.СНИМ.]

[USER1] | Установка функции, которая назначается кнопке <USER 1>. (Заводские настройки: [ОПТ. СТАБ. ИЗОБ.])
[USER2] | Установка функции, которая назначается кнопке <USER 2>. (Заводские настройки: [ZEBRA])
[USER3] | Установка функции, которая назначается кнопке <USER 3>. (Заводские настройки: [WFM])
[USER4] | Установка функции, которая назначается кнопке <USER 4>. (Заводские настройки: [АВТ.УР.ДИАФ.])
[USER5] | Установка функции, которая назначается кнопке <USER 5>. (Заводские настройки: [ВЫБОР СЛОТА])
[USER6] | Установка функции, которая назначается кнопке <USER 6>. (Заводские настройки: [ДИАФР.])
[USER7] | Установка функции, которая назначается кнопке <USER 7>. (Заводские настройки: [AWB])
[USER8] | Установка функции, которая назначается значку кнопки [USER8]. (Заводские настройки: [ИК-ЗАП.])
[USER9] | Установка функции, которая назначается значку кнопки [USER9]. (Заводские настройки: [ФОК.МАКРО])
[USER10] | Установка функции, которая назначается значку кнопки [USER10]. (Заводские настройки: [ЗОНА])
[USER11] | Установка функции, которая назначается значку кнопки [USER11]. (Заводские настройки: [ATW LOCK])
[USER12] | Установка функции, которая назначается значку кнопки [USER12]. (Заводские настройки: [МЕНЮ])

В начало страницы