- Начало
- Вывод данных и отображение экрана
- Отображение состояния экрана
- Проверка и отображение состояния съемки

# Проверка и отображение состояния съемки

Можно отобразить экран проверки настроек и состояния видеокамеры.

Нажмите кнопку <DISP/MODE CHK>, чтобы скрыть большинство элементов, когда отображается экран изображения видеокамеры.

Нажмите кнопку <DISP/MODE CHK> и удерживайте ее в течение по крайней мере одной секунды, когда отображается экран изображения видеокамеры, чтобы отобразить экран STATUS проверки режима и проверить состояние съемки.

Подробнее о каждом из элементов, которые можно отобразить при проверке режима, см. в разделе «Индикация проверки режима».

В таблице ниже указаны все элементы, которые можно отобразить или скрыть на каждом из экранов.

- «✓» обозначает отображенный элемент, а «—» — скрытый.

- Каждый из элементов можно отобразить или скрыть в меню [ВИДЕОВЫХ/ЖКД/ВИДОИСК.] → [ИНДИКАТОР].

№ | Элемент | Экран изображения видеокамеры | При нажатии кнопки <DISP/MODE CHK> | STATUS | Экран воспроизведения
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | Временной код | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
2 | Частота кадров | ✓ | — | ✓ | —
3 | Переключатель <AUTO/MANUAL> | ✓ | — | ✓ | —
4 | Область отображения сообщения об остановке вентилятора охлаждения. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
5 | Статус отображения индикатора записи при подключении по сети | ✓ | — | ✓ | —
6 | Состояние записи (слот карты 1) | ✓ | ✓*1 | ✓ | —
7 | Оставшееся место для записи и состояние карты памяти (слот карты 1) | ✓ | —*2 | ✓ | —
8 | Статус соединительного устройства | ✓ | — | ✓ | —
9 | Состояние управления записью с внешнего устройства (разъем <SDI OUT>/<HDMI>) | ✓ | — | ✓ | —
10 | Состояние записи (слот карты 2) | ✓ | ✓*1 | ✓ | —
11 | Оставшееся место для записи и состояние карты памяти (слот карты 2) | ✓ | —*2 | ✓ | —
12 | Специальная функция записи | ✓ | — | ✓ | —
13 | Функция двух слотов | ✓ | — | ✓ | —
14 | Функция устранения полос от вспышек | ✓ | — | ✓ | —
15 | Состояние потоковой передачи | ✓ | — | ✓ | —
16 | Функция записи с высоким динамическим диапазоном/функция расширения динамического диапазона/функция записи V-Log | ✓ | — | ✓ | —
17 | Статус подключения проводной локальной сети, беспроводной локальной сети и USB-тетеринга | ✓ | — | ✓ | —
18 | Состояние подачи питания | ✓ | —*2 | ✓ | ✓
19 | Индикатор уровня звука | ✓ | — | ✓ | ✓
20 | Яркость при работе функции Y GET | ✓ | ✓ | ✓ | —
21 | Усиление | ✓ | — | ✓ | —
22 | Фильтр ND | ✓ | — | ✓ | —
23 | Информация о дате и времени | ✓ | — | ✓ | —
24 | Скорость затвора | ✓ | — | ✓ | —
25 | Состояние управления автоматической диафрагмой | ✓ | — | ✓ | —
26 | Режим высокой чувствительности | ✓ | — | ✓ | —
27 | Диафрагма | ✓ | — | ✓ | —
28 | Зум | ✓ | — | ✓ | —
29 | Разрешение системы/частота системы | ✓ | — | ✓ | —
30 | Формат записи | ✓ | — | ✓ | —
31 | Имя ролика | ✓ | — | ✓ | ✓*3
32 | Рекомендованный фильтр ND | ✓ | ✓ | ✓ | —
33 | Область отображения сообщений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
34 | Индикатор уровня | ✓ | ✓ | ✓ | —
35 | Рамка основного лица (оранжевая)/рамка обнаружения лица (белая) | ✓ | ✓ | ✓ | —
36 | Рамка отслеживания (зеленая) | ✓ | ✓ | ✓ | —
37 | Отображение сообщений об ошибке при автоматическом балансе белого | — | — | ✓ | —
38 | Отображение сообщений об ошибке при автоматическом балансе черного | — | — | ✓ | —
39 | Отображение состояния дистанционного управления при IP-подключении | — | — | ✓ | —
40 | Многофункциональное ручное управление | ✓ | —*4 | ✓ | —
41 | Цветовая температура | ✓ | — | ✓ | —
42 | Функция оптического стабилизатора изображения | ✓ | — | ✓ | —
43 | Имя файла условий съемки | ✓ | — | ✓ | —
44 | Отображение состояния загрузки | ✓ | — | ✓ | —
45 | Функция режима области/функция регулировки ширины области автофокуса/функции обнаружения/отслеживания лица AE&AF | ✓ | — | ✓ | —
46 | Осциллограф | ✓ | ✓ | — | —
47 | Запись в режиме IR | ✓ | — | ✓ | —
48 | Цифровой зум | ✓ | — | ✓ | —
49 | Фокус | ✓ | — | ✓ | —
50 | Настройка громкости звука на мониторе | ✓ | ✓ | ✓ | ✓

Не отображается в случае статуса, при котором не отображается .

Отображается, если на карте памяти осталось мало свободного места или уровень оставшегося заряда батареи становится низким.

Положение при отображении зависит от экрана воспроизведения. См. раздел Экран во время воспроизведения.

Отображается, если нажата кнопка многофункционального диска управления, кнопка </>, кнопка <> или кнопка <SET>. Содержимое экрана очищается через приблизительно три секунды после завершения операции.

В начало страницы