- Начало
- Подготовка
- Дополнительные принадлежности
- Установка на штатив

# Установка на штатив

В отверстия крепления штатива можно вставлять винты 1/4-20 UNC и 3/8-16 UNC. Используйте отверстия, соответствующие диаметру зажимного винта штатива.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Используйте штатив в безопасных местах.

- Глубина отверстий крепления штатива составляет 5,5 mm. Не перетяните винт штатива при установке видеокамеры на штатив.

В начало страницы