- Начало
- Обзор
- Действия, которые можно выполнить с помощью данной камеры
- Подключение к внешним устройствам

# Подключение к внешним устройствам

## Подключение монитора

Для вывода изображений можно подключить монитор.

HDMI-кабель

Монитор

BNC-кабель (разъем <SDI OUT>)

Видео/аудиокабель* (разъем <AV OUT>)

Используйте приобретаемый отдельно видео/аудиокабель (4-полюсный мини-штекер).

Проверьте характеристики проводов 4-полюсного мини-штекера.

Аудио (левый канал: белый)

Видео (желтый)

Заземление

Аудио (правый канал: красный)

- Используйте кабель с двойной экранировкой с поддержкой 4K/60P в качестве HDMI-кабеля (приобретается дополнительно). Также рекомендуется использовать совместимый HDMI-кабель 4K/60P от компании Panasonic.

- Для кабеля BNC (приобретается дополнительно), подключенного к разъему <SDI OUT>, подготовьте кабель с двойным экранированием, эквивалентный 5C-FB.

## Режим чтения карт

Данные (файлы) передаются для нелинейного редактирования на компьютере.

- Камера поддерживает USB 3.1 (GEN1).

Карта памяти*1

Кабель USB Type-C*2

Компьютер

Карты памяти приобретаются отдельно. Они не входят в комплект поставки видеокамеры.

Кабель USB Type-C не входит в комплект поставки видеокамеры.

Используйте приобретаемый отдельно кабель USB Type-C. Не рекомендуется использовать кабель длиннее 1,5 m.

Видеокамера не поддерживает функцию питания от шины.

Данные с компьютера невозможно записать на карту памяти, вставленную в видеокамеру.

## Подключение к пульту дистанционного управления видеокамерой (AW-RP150G)

Соединение пульта дистанционного управления видеокамерой AW-RP150G (приобретается дополнительно) через кабель локальной сети для дистанционного управления некоторыми функциями.

Кабель локальной сети

AW-RP150G

В начало страницы