- Начало
- Эксплуатация
- Настройки меню
- Меню [ЗАПИСЬ]

# Меню [ЗАПИСЬ]

Выбор различных элементов для функции записи.

## [ФОРМАТ. ПАМЯТЬ]

Форматирование карты памяти в указанном слоте карты. Данные, удаленные в процессе форматирования, не восстанавливаются. Перед форматированием обязательно проверяйте данные, чтобы не удалить нужное содержимое.

Можно выбрать перечисленные ниже элементы.

- [СЛОТ1], [СЛОТ2]

## [НАЗВАНИЕ КЛИПА]

### [ИНДЕКС КАМЕРЫ]

Установка CAM INDEX, используемого в имени файла формата MOV, который нужно записать. Укажите одну букву в верхнем регистре. Она будет сохранена в качестве значения в метке тома на карте памяти.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [A]…[Z]

(Заводские настройки: [A])

### [КОЛ.СЛЕД.КАРТЫ]

Установка CARD COUNT, используемого в имени файла формата MOV, который нужно записать. В указанных ниже случаях значение настройки [КОЛ.СЛЕД.КАРТЫ] сохраняется в метке тома на карте памяти вместе со значением настройки [ИНДЕКС КАМЕРЫ] в качестве значения CARD COUNT. Кроме того, значение настройки увеличится на единицу после сохранения. ([001] сбрасывается после достижения значения [999].)

- При форматировании карты памяти

- При записи на карту памяти, в метке тома которой не хранится значение CARD COUNT

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [001]…[999]

(Заводские настройки: [001])

## [РАЗД.ФАЙЛА]

Выбор метода разделения файла, записываемого в формате P2.

[ОДИН ФАЙЛ] | Записывает как один файл на карту памяти, емкость которой превышает 32 GB, когда формат записи AVC-Intra 422/AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12.
[РАЗДЕЛ.] | Файл разделен на блоки по 4 GB, независимо от формата записи или карты памяти.
[КОР.РАЗДЕЛ.] | Файл разделен на блоки продолжительностью приблизительно 128 секунд, независимо от формата записи или карты памяти. Более того, максимальная непрерывная длительность каждой записи составляет приблизительно 3,5 часа.

(Заводские настройки: [РАЗДЕЛ.])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если используется карта microP2 размером до 32 GB, данные на ней разделяются на участки в 4 GB каждый вне зависимости от выбранного элемента.

- Ролик размером 4 GB или более, записанный путем выбора параметра [ОДИН ФАЙЛ], невозможно скопировать на карту microP2 размером 32 GB или менее.

- Настройку [ОДИН ФАЙЛ] нельзя выбрать, когда формат записи — AVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50.

- Настройку [КОР.РАЗДЕЛ.] нельзя выбрать во время интервальной записи.

## [ФУНКЦИЯ СЛОТОВ]

Установка функции записи с использованием двух карт памяти.

[ВЫКЛ] | Функция не задается.
[НЕПРЕРЫВН.ЗАП.] | Установка эстафетной записи.
[ОДНОВРЕМ.ЗАП.] | Установка одновременной записи.
[ФОНОВАЯ ЗАП.] | Установка фоновой записи.

(Заводские настройки: [НЕПРЕРЫВН.ЗАП.])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Комбинации и ограничения настроек см. в разделе «Функции записи, которые нельзя использовать одновременно».

## [ФУНК. ПРЕДВ. ЗАП.]

Установка применения предварительной записи.

Время предварительной записи зависит от настройки, заданной в меню [СИСТЕМА] → [ФОРМАТ ЗАПИСИ].

[ВКЛ] | Выполнение предварительной записи. Ниже указано время предварительной записи. Если для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] задано значение [P2]: приблизительно 3 секунды Если для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] задано значение [MOV], а для параметра [ФОРМАТ ЗАПИСИ] — значение [2160-29.97p/422ALL-I 400M], [2160-25.00p/422ALL-I 400M] или [2160-23.98p/422ALL-I 400M]: приблизительно 3 секунды Если для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] задано значение [MOV], а для параметра [ФОРМАТ ЗАПИСИ] — значение [2160-59.94p/HEVC LongGOP 200M], [2160-59.94p/HEVC LongGOP 100M], [2160-59.94p/420LongGOP 150M], [2160-50.00p/HEVC LongGOP 200M], [2160-50.00p/HEVC LongGOP 100M], [2160-50.00p/420LongGOP 150M], [2160-29.97p/HEVC LongGOP 150M], [2160-29.97p/422LongGOP 150M], [2160-29.97p/420LongGOP 100M], [2160-25.00p/HEVC LongGOP 150M], [2160-25.00p/422LongGOP 150M], [2160-25.00p/420LongGOP100M], [2160-23.98p/HEVC LongGOP 150M], [2160-23.98p/422LongGOP 150M] или [2160-23.98p/420LongGOP 100M]: приблизительно 5 секунд При любом другом значении: приблизительно 10 секунд
[ВЫКЛ] | Предварительная запись не выполняется.

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Комбинации и ограничения настроек см. в разделе «Функции записи, которые нельзя использовать одновременно».

## [НАСТР. ПРОКСИ]

Задает функцию записи данных прокси.

### [ЗАПИСЬ ПРОКСИ]

Выбирает, следует ли выполнять запись данных прокси.

[ВКЛ] | Записывает данные прокси.
[ВЫКЛ] | Не записывает данные прокси.

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Комбинации и ограничения настроек см. в разделе «Функции записи, которые нельзя использовать одновременно».

### [ПРОКСИ V-Log]

Настраивает изображение для записи как данных прокси, когда в меню [СИСТЕМА] → [НАСТРОЙКА ЦВЕТА] задано значение [V-Log].

[V-Log] | Выполняет запись в том же цвете, что и записываемое изображение основного материала.
[V-709] | Выполняет запись посредством преобразования в цветовой эквивалент согласно стандарту CINE-LIKE.

(Заводские настройки: [V-Log])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Это нельзя настроить, когда в меню [СИСТЕМА] → [НАСТРОЙКА ЦВЕТА] задано значение [НОРМАЛЬН.] или в меню [ЗАПИСЬ] → [НАСТР. ПРОКСИ] → [ЗАПИСЬ ПРОКСИ] → задано значение [ВЫКЛ].

### [ПРОКСИ HDR]

Настраивает запись изображения как данных прокси.

[SDR] | Выполняет запись в стандартном динамическом диапазоне.
[HDR] | Выполняет запись в высоком динамическом диапазоне.

(Заводские настройки: [HDR])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Это нельзя настроить, когда в меню [Файл сцены] → [ВЫБ. РЕЖИМА ГАММЫ] задано какое-либо другое значение, а не [HLG] или в меню [ЗАПИСЬ] → [НАСТР. ПРОКСИ] → [ЗАПИСЬ ПРОКСИ] → задано значение [ВЫКЛ]. Выполняет запись изображения в стандартном динамическом диапазоне.

## [ФУНКЦИЯ ЗАП.]

### [РЕЖИМ ЗАП.]

Выбор режима записи.

[НОРМАЛЬН.] | Выполнение стандартной записи.
[ИНТЕРВАЛБНАЯ] | Выполнение интервальной записи. (Функция для повторения операции записи по одному кадру через заданный интервал времени.)

(Заводские настройки: [НОРМАЛЬН.])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Комбинации и ограничения настроек см. в разделе «Функции записи, которые нельзя использовать одновременно».

### [УДЕР.РЕЖ.ЗАПИСИ]

Выбор сохранения настроек [РЕЖИМ ЗАП.].

[ВКЛ] | Настройки сохраняются.
[ВЫКЛ] | Настройки не сохраняются. При каждом следующем включении питания будет устанавливаться значение [НОРМАЛЬН.].

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

### [ДЛИТ. ИНТЕРВАЛА]

Установка временного интервала интервальной записи.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [1 с], [2 с], [5 с], [10 с], [30 с], [1 мин], [5 мин], [10 мин]

(Заводские настройки: [5 мин])

## [TC/UB]

### [ПРЕДУСТ.ТАЙМКОДА]

Установка для записываемого временного кода значения по умолчанию.

Часы | [00]…[23]
Минуты | [00]…[59]
Секунды | [00]…[59]
Кадр | [00] … [23] (если задано значение [23.98p]) [00] … [24] (если задано значение [50.00i], [50.00p] или [25.00p]) [00] … [29] (если задано значение [59.94i], [59.94p] или [29.97p])

(Заводские настройки: [00]) (каждый элемент)

### [ПРЕДУСТ.ИНФ.БИТА]

Задает пользовательскую информацию.

Активируется, только если выбрано значение [ПОЛЬЗОВАТ.] в разделе [РЕЖИМ UB] меню [TC/UB].

Каждую цифру можно задать в указанном ниже диапазоне.

- [00]…[FF]

(Заводские настройки: [00])

### [FREE/REC RUN]

Установка режима работы, позволяющего опередить генератор временного кода.

[FREE RUN] | Опережение независимо от режима работы.
[REC RUN] | Опережение только во время записи.

(Заводские настройки: [REC RUN])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для этого параметра фиксируется значение [REC RUN], если в меню [Файл сцены] задан параметр → [ПЕР.ЧАСТ.КАД.] → [ВКЛ].

- Для этого параметра фиксируется значение [REC RUN], если в меню [СИСТЕМА] задан параметр → [СУПЕР МЕДЛ.] → [ВКЛ].

- Для этого параметра фиксируется значение [FREE RUN], если в меню [ЗАПИСЬ] задан параметр → [ФУНК. ПРЕДВ. ЗАП.] → [ВКЛ].

- Для этого параметра фиксируется значение [FREE RUN], если в меню [ЗАПИСЬ] задан параметр → [ФУНКЦИЯ СЛОТОВ] → [ФОНОВАЯ ЗАП.].

- Для этого параметра фиксируется значение [REC RUN], если в меню [ЗАПИСЬ] задан параметр → [ФУНКЦИЯ ЗАП.] → [РЕЖИМ ЗАП.] → [ИНТЕРВАЛБНАЯ].

### [DF/NDF]

Установка метода подсчета для генератора временного кода.

Активируется, только если в меню [СИСТЕМА] → [ФОРМАТ ЗАПИСИ] задана частота кадров при записи 59,94i/59,94p/29,97p.

[DF] | Используется режим с пропуском кадров.
[NDF] | Используется режим без пропуска кадров.

(Заводские настройки: [DF])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для этого параметра фиксируется значение [NDF], если в меню [ЗАПИСЬ] задан параметр → [ФУНКЦИЯ ЗАП.] → [РЕЖИМ ЗАП.] → [ИНТЕРВАЛБНАЯ].

### [РЕЖИМ UB]

Выбор режима пользовательской информации. В ролике записывается пользовательская информация. Кроме того, она выводится как LTC UB, VITC UB сигнала SDI.

[Частота кадров] | Выбор информации об изображении на видеокамере (например, частоты кадров).
[ПОЛЬЗОВАТ.] | Выбор пользовательской информации, заданной в разделе [ПРЕДУСТ.ИНФ.БИТА].
[ВРЕМЯ] | Выбор местного времени. (чч, мм, сс)
[ДАТА] | Выбор местной даты и времени. (ГГ, ММ, ДД, чч)
[TC] | Запись значения временного кода в качестве пользовательской информации.
[НАЗВАНИЕ КЛИПА] | Запись значения, преобразованного параметрами CAM INDEX (один символ) и CARD COUNT (число из трех цифр) в код символа ASCII. Активируется, только если в меню [СИСТЕМА] задан параметр → [ФОРМАТ ФАЙЛА] → [MOV]

(Заводские настройки: [ПОЛЬЗОВАТ.])

### [ВЫБР.ВХ./ВЫХ.TC]

Установка ввода/вывода с разъема <TC IN/OUT>.

[ВХОД TC] | Установка ввода временного кода.
[ВЫХОД TC] | Установка вывода временного кода.

(Заводские настройки: [ВХОД TC])

### [ЗАДЕРЖКА ВЫХОДА TC]

Установка задержки вывода временного кода с разъема <TC IN/OUT>.

[ЗАПИСЬ] | Вывод временного кода при записи без задержки. Используется при одновременной записи на две видеокамеры, если ведущим является временной код на этой видеокамере.
[ВЫХОД SDI] | Подстройка к выходному изображению с разъема <SDI OUT>. Вывод изображения выполняется без задержки, если видео не выводится с разъема <SDI OUT>.

(Заводские настройки: [ЗАПИСЬ])

## [КОЛ.ЗАПИСЕЙ]

Настройка работы счетчика записи.

[ВСЕГО] | Выполнение непрерывного подсчета до сброса с помощью кнопки <RESET>.
[КЛИП] | Сброс значения счетчика в начале записи и отсчет времени для каждой записи.

(Заводские настройки: [ВСЕГО])

## [Дата/Время]

Настройка наложения даты и времени на снимаемые видео. Год, месяц и день отображаются в формате, заданном в настройке [ФОРМАТ ДАТЫ].

[ВЫКЛ] | Наложение даты и времени не выполняется.
[ДАТА] | Выполняется наложение только даты.
[ВРЕМЯ] | Выполняется наложение только времени.
[ДАТА И ВРЕМЯ] | Выполняется наложение даты и времени.

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для этой настройки фиксируется значение [ВЫКЛ], если в меню [СИСТЕМА] → [НАСТРОЙКА ЦВЕТА] задано значение [V-Log].

## [ЗАП.МЕТАДАННЫЕ]

### [Загр.]

Выбирает файл загрузки метаданных, сохраненный на карте памяти, и загружает его в видеокамеру.

### [ЗАПИСЬ]

Задает инструкцию добавлять или не добавлять загруженные метаданные в течение записи.

[ВКЛ] | Добавляется.
[ВЫКЛ] | Не добавляется.

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

### [ИМЯ ПОЛЬЗ. КЛИПА]

Задает данные, которые подлежат записи в [ИМЯ ПОЛЬЗ. КЛИПА].

[ТИП1] | Записывает заданное значение загруженных данных (когда для [ЗАПИСЬ] задано значение [ВКЛ]). Записывает то же значение, что и [ИД ГЛОБ. КЛИПА] (когда для [ЗАПИСЬ] задано значение [ВЫКЛ]).
[ТИП2] | Записывает загруженные данные и значение счетчика (когда для [ЗАПИСЬ] задано значение [ВКЛ]). Записывает то же значение, что и [НАЗВАНИЕ КЛИПА] (когда для [ЗАПИСЬ] задано значение [ВЫКЛ]).

(Заводские настройки: [ТИП1])

### [СЕР.НОМ. КАРТЫ]

Задает инструкцию добавлять или не добавлять к метаданным текстовое примечание с серийным номером или типом карты.

[ВКЛ] | Добавляется.
[ВЫКЛ] | Не добавляется.

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

### [ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ]

Удаляет и инициализирует все загруженные метаданные.

### [СВОЙСТВО]

Подтверждает или изменяет загруженные метаданные.

В начало страницы