- Начало
- Съемка
- Специальная функция записи
- Интервальная запись

# Интервальная запись

Видеокамера будет записывать по одному кадру через заданный интервал времени.

Запись 1 кадра

Запись 1 кадра

Запись 1 кадра

(Время)

Время, заданное с помощью параметра [ДЛИТ. ИНТЕРВАЛА]

Время, заданное с помощью параметра [ДЛИТ. ИНТЕРВАЛА]

Выберите меню [ЗАПИСЬ] → [ФУНКЦИЯ ЗАП.] → [РЕЖИМ ЗАП.] → [ИНТЕРВАЛБНАЯ].

Метка [INTRVL] отображается на дисплее специальной функции записи на экране изображения видеокамеры.

- Эту настройку невозможно выбрать, если установлен режим записи AVCHD.

Задайте время в меню [ЗАПИСЬ] → [ФУНКЦИЯ ЗАП.] → [ДЛИТ. ИНТЕРВАЛА].

Нажмите кнопку REC.

- Метка [I-REC] отображается красным на дисплее специальной функции записи на экране изображения видеокамеры.

- Видеокамера будет повторять операцию записи по одному кадру через заданный интервал времени.

- Чтобы остановить запись, нажмите кнопку REC.

- Чтобы очистить настройку, установите параметр [НОРМАЛЬН.] в меню [ЗАПИСЬ] → [ФУНКЦИЯ ЗАП.] → [РЕЖИМ ЗАП.].

- Укажите, сохранять ли настройки после выключения питания в меню [ЗАПИСЬ] → [ФУНКЦИЯ ЗАП.] → [УДЕР.РЕЖ.ЗАПИСИ].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Запись звука не выполняется.

- Записанные данные (данные, которые записываются до остановки записи) включаются в один ролик.

- Для параметра в меню [ЗАПИСЬ] → [TC/UB] → [FREE/REC RUN] фиксируется значение [REC RUN].

- Для параметра в меню [ЗАПИСЬ] → [TC/UB] → [DF/NDF] фиксируется значение [NDF].

- [УДАЛ. ЗАП. SDI] и [УПРАВЛЕН. ЗАПИСЬЮ ПО HDMI] не будут работать.

- Если длительность ролика составляет менее трех секунд при остановке записи, будет записано изображение последнего кадра, чтобы сделать длительность ролика в три секунды.

- Во время интервальной записи при превышении длительности ролика в десять часов запись прекращается. Она автоматически возобновляется через несколько секунд.

- Сведения об ограничениях режима интервальной записи см. в разделе «Функции записи, которые нельзя использовать одновременно».

В начало страницы