- Начало
- Сетевое подключение
- Сетевые настройки
- Настройки проводной локальной сети

# Настройки проводной локальной сети

Это настройки при использовании проводной локальной сети.

Выберите меню [СЕТЬ] → [ВЫБ.УСТР-ВА] → [LAN].

В меню [СЕТЬ] → [СВОЙСТВО LAN] задайте все необходимые настройки.

- Подробнее об элементах настроек см. в разделе «Установка элементов в разделе [СВОЙСТВО LAN] при заданном параметре [LAN]».

Закройте меню или вернитесь на уровень меню [СЕТЬ].

Установите настройки проводной локальной сети на своем устройстве, например компьютере.

Подробнее см. в инструкции по эксплуатации или справке для устройства, используемого для подключения.

#### Установка элементов в разделе [СВОЙСТВО LAN] при заданном параметре [LAN]

[MAC-АДРЕС] | MAC-адрес проводной локальной сети (нельзя изменить)
[НАСТР. IPv4] | [DHCP] | Настройка функции DHCP [ВЫКЛ]: DHCP не используется. [КЛИЕНТ]: выполняется автоматическое получение через DHCP. [СЕРВЕР]: включается функция сервера DHCP на видеокамере. (Заводские настройки: [ВЫКЛ])
[IP-АДРЕС] | IP-адрес видеокамеры (Заводские настройки: [192.168.0.1])
[МАСКА ПОДСЕТИ] | Маска подсети (Заводские настройки: [255.255.255.0])
[ШЛЮЗ ПО УМОЛЧАНИЮ] | Шлюз по умолчанию (Заводские настройки: [192.168.0.254])
[ОСНОВНОЙ DNS] | Настройка первичного сервера DNS (Заводские настройки: [0.0.0.0])
[ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ DNS] | Настройка вторичного сервера DNS (Заводские настройки: [0.0.0.0])
[НАСТР. IPv6] | [ВКЛ./ВЫКЛ.] | Настройка IPv6 [ВКЛ.]: используется протокол IPv6. [ВЫКЛ.]: IPv6 не используется. (Заводские настройки: [ВЫКЛ.])
| [DHCP] | Настройка функции DHCP [ВЫКЛ]: DHCP не используется. [КЛИЕНТ]: выполняется автоматическое получение через DHCP. (Заводские настройки: [ВЫКЛ])
[IP-АДРЕС] | IP-адрес видеокамеры (Заводские настройки: [::])
[ДЛИНА ПРЕФИКСА] | Настройки длины префикса подсети (Заводские настройки: [64])
[ШЛЮЗ ПО УМОЛЧАНИЮ] | Шлюз по умолчанию (Заводские настройки: [::])
[ОСНОВНОЙ DNS] | Первичный сервер DNS (Заводские настройки: [::])
[ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ DNS] | Вторичный сервер DNS (Заводские настройки: [::])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Некоторые элементы невозможно выбрать в зависимости от определенных настроек, таких как [DHCP].

- Время запуска после включения питания может увеличиться из-за запуска сети.

- Если изменить настройки [ВЫБ.УСТР-ВА], изменения вступают в силу после перезапуска видеокамеры. Кроме того, после изменения настройки закрытие экрана настроек может занять некоторое время из-за перезапуска сетевых служб.

- Задайте верные параметры для IP-адреса, маски подсети и шлюза по умолчанию.

  Чтобы получить подробные сведения, обратитесь к сетевому администратору.

- Установите значение [0.0.0.0] или [::], если шлюз по умолчанию или DNS не используется.

  Однако DNS невозможно отключить, если для параметра [DHCP] установлено значение [КЛИЕНТ].

- В зависимости от сетевого окружения может понадобиться вручную ввести значение DNS, даже если для параметра [DHCP] установлено значение [КЛИЕНТ]. Если в любых других случаях ввести недопустимое значение DNS, функция автоматического назначения с помощью DHCP не будет работать должным образом.

- В зависимости от сетевого окружения возможно неверное функционирование DHCP и DNS.

- IP-адрес невозможно получить в автоматическом режиме в зависимости от настроек времени подключения сетевых устройств, если задан параметр [СВОЙСТВО LAN] → [НАСТР. IPv6] → [DHCP] → [КЛИЕНТ].

  В этом случае повторно подключите кабель локальной сети или обратитесь к сетевому администратору.

В начало страницы