- Начало
- Сетевое подключение
- Сетевые настройки
- Указание сетевых настроек с помощью специального инструмента

# Указание сетевых настроек с помощью специального инструмента

## Настройки видеокамеры

В меню [СЕТЬ] → [УТИЛИТА] → [ПРОСТ.НАСТР.IP-АДР.] выберите любой параметр, кроме [ВЫКЛ.].

Выберите меню [СЕТЬ] → [УТИЛИТА] → [НАЗВ. КАМЕРЫ С НАСТР. IP-АДР.].

Введите имя (псевдоним) видеокамеры.

Введенное имя будет отображаться на экране EASY IP Setup Software.

## Установка программного обеспечения

Загрузите приложение EASY IP Setup Software (EasyIPSetup.exe) с указанного ниже веб-сайта и установите его. (Windows)

https://pro-av.panasonic.net/

#### EASY IP Setup Software (EasyIPSetup.exe)

Задайте сетевые настройки видеокамеры.

## Установка настроек видеокамеры с помощью приложения EASY IP Setup Software

Настройки видеокамеры можно установить с помощью приложения EASY IP Setup Software.

Если у вас несколько видеокамер, настройки необходимо устанавливать на каждой из них по отдельности.

Если с помощью приложения EASY IP Setup Software не удается задать настройки видеокамеры, укажите их в меню [СЕТЬ].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функцию EASY IP Setup Software можно использовать, только если соблюдены все приведенные ниже условия.

  - В меню [СЕТЬ] → [УТИЛИТА] → [ПРОСТ.НАСТР.IP-АДР.] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ.]

- Видеокамера не будет работать должным образом после установки сетевых настроек, если ее IP-адрес совпадает с адресом другого устройства в той же сети.

  Установите уникальный IP-адрес для видеокамеры.

- Приложение EASY IP Setup Software нельзя использовать с другой подсети через маршрутизатор.

- Используйте приложение EASY IP Setup Software версии Ver.4.25R00 или более поздней.

## Процедура настройки

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Запустите приложение EASY IP Setup Software.

Щелкните [Search]. (Рис. 1)

Щелкните MAC-адрес/IPv4-адрес видеокамеры, который необходимо установить, а затем щелкните [Network settings]. (Рис. 2)

- Если имеются совпадающие IP-адреса, перекрывающиеся номера видеокамер отображаются в поле [Duplicate IPv4 address] соответствующей видеокамеры.

Введите каждый из элементов сетевых настроек, а затем щелкните [Save]. (Рис. 3)

- Видеокамера поддерживает только режим подключения [Fixed IP]. DHCP и другие протоколы не поддерживаются. Не указывайте эти настройки.

- Установка сетевых настроек из EASY IP Setup Software невозможна в следующих случаях:

  - Если в меню [СЕТЬ] задан параметр → [ВЫБ.УСТР-ВА] → [USB-МОДЕМ]

  - Если в меню [СЕТЬ] задан параметр → [ВЫБ.УСТР-ВА] → [WLAN] и в меню [СЕТЬ] задан параметр → [СВОЙСТВО WLAN] → [ТИП] → [ПРЯМОЕ]

- Завершение настройки видеокамеры после нажатия кнопки [Save] может занять приблизительно две минуты.

  Настройки становятся недействительными, если до их вступления в силу отсоединить блок питания переменного тока, кабель LAN или беспроводной модуль. В таком случае снова установите настройки.

ПРИМЕЧАНИЕ

- IP-адрес, назначенный видеокамере, можно проверить, щелкнув [Search] в приложении EASY IP Setup Software при использовании сервера DHCP.

- Видеокамера не поддерживает настройку IPv6 ввиду ограничений приложения EASY IP Setup Software.

- Разрешите доступ ко всем портам для UDP, если устанавливается брандмауэр (в том числе программный).

- Некоторые элементы невозможно установить на этой видеокамере.

- Экран [View Camera Screen], показанный на Рис. 1 и Рис. 2, недоступен на этой видеокамере.

В начало страницы