- Начало
- Сетевое подключение
- Функция потоковой передачи

# Функция потоковой передачи

По сети (с помощью проводной или беспроводной локальной сети или USB-тетеринга) можно выполнять потоковую передачу аудио и видео, снимаемых на видеокамеру.

Потоковую передачу можно выполнять с помощью самой видеокамеры, через приложение на устройстве, подключенном по сети, или через сервер, который может принять потоковое видео, отправленное с видеокамеры.

Запустить потоковую передачу можно двумя способами: из приложения или видеокамеры. В этом разделе описан вариант сетевого подключения видеокамеры для каждого из способов.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функцию потоковой передачи нельзя одновременно использовать с функцией записи данных прокси.

- Потоковая передача останавливается, если выполнить определенные операции, например отобразить экран эскизов или воспроизвести ролик на видеокамере.

- Если во время потоковой передачи установить дату и время, она может остановиться.

- Если есть настройка, которая отключает VFR и другие функции потоковой передачи в файле условий съемки, потоковая передача будет завершена из-за изменения файла условий съемки.

- Будьте осторожны, так как может быть случайно показано передаваемое в потоке изображение — это зависит от среды системы, в которой производится потоковая передача, и настройки используемой службы и системы.

Основная настройка видеокамеры
Настройка каждого протокола и начало потоковой передачи
Управление информацией о настройках
Ввод настройки с помощью инструмента настройки
В начало страницы