- Начало
- Сетевое подключение
- Функция потоковой передачи
- Настройка каждого протокола и начало потоковой передачи

# Настройка каждого протокола и начало потоковой передачи

## RTMP(S)

Выберите меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [ПРОТОКОЛ ПОТОК. ПЕРЕДАЧИ] → [RTMP(S)].

Установите целевое место назначения.

Подробнее об установке места назначения потоковой передачи см. в разделе «Установка места назначения».

Выберите меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [ПУСК] → [ВКЛ].

Если видеокамера подключена к месту назначения передачи по сети, видеокамера начнет потоковую передачу видео.

- Чтобы остановить передачу изображения потоковой передачи, выберите меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [ПУСК] → [ВЫКЛ].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Формат H.265 нельзя выбрать при потоковой передаче 4K.

- Меню [ПУСК] нельзя выбрать, если потоковую передачу не удается запустить вследствие ошибок, таких как отсутствие подключения к сети и т. д.

- Функции запуска и остановки потоковой передачи с видеокамеры можно назначить кнопке USER. (Назначение функции кнопкам USER)

  Потоковую передачу невозможно запустить нажатием кнопки USER или касанием значка кнопки USER, когда отображается меню или экран эскизов.

- IPv6 нельзя использовать для RTMP(S).

- Сведения о настройках, таких как URL, см. в руководстве к конкретной службе потоковой передачи.

- Потоковая передача может быть невозможна в зависимости от состояния службы потоковой передачи.

- Настройка [URL ПОЛУЧАТЕЛЯ] невозможна, если для параметра [ТИП ДАННЫХ] задано значение [ОБЛАКО]. Настаивайте после выполнения операции для [ОЧИСТ. (ПАМЯТЬ)] единожды.

## RTSP

Начинайте потоковую передачу при работающем приложении или устройстве с принимающей стороны (далее — «принимающая сторона»).

Выберите меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [ПРОТОКОЛ ПОТОК. ПЕРЕДАЧИ] → [RTSP].

При необходимости в видеокамере задайте резервный порт посредством меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [НАСТРОЙКА RTSP] → [ПОРТ].

Укажите адрес IP и путь для видеокамеры в виде последующего действия с принимающей стороны, затем начните потоковую передачу.

rtsp://(адрес IP): (номер порта)/stream

ПРИМЕЧАНИЕ

- Остановите потоковую передачу посредством операции с принимающей стороны

- Подробнее об операциях, используемых для запуска потоковой передачи из приложения, см. руководство для принимающей стороны.

- Пока отображается экран эскизов, потоковую передачу начать нельзя.

#### Потоковая передача с многоадресной рассылкой

Если используется функция многоадресной рассылки, данные одной потоковой передачи можно распределить между несколькими получателями с помощью поддерживаемого маршрутизатора или подобного устройства.

Выберите меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [НАСТРОЙКА RTSP] → [МУЛЬТИКАСТ] → [ВКЛ.].

Выберите меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА], а затем укажите [АДРЕС МУЛЬТИКАСТА] и [ПОРТ МУЛЬТИКАСТА].

- Установите [АДРЕС МУЛЬТИКАСТА] в указанном ниже диапазоне.

  IPv4: от 224.0.1.0 до 239.255.255.254

  IPv6: адрес многоадресной рассылки, начинающийся с FF

- Задайте [ПОРТ МУЛЬТИКАСТА] в пределах диапазона от 1024 до 50000.

Укажите адрес видеокамеры и начните потоковую передачу с помощью приложения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Качество видеоизображения может не сохраниться — это зависит от характеристик устройства, получающего потоковую передачу, и подключенного маршрутизатора. При многоадресной рассылке потоковой передачи свяжитесь с администратором используемой сети и подготовьте соответствующую среду коммуникации.

- Отключите плату беспроводной локальной сети, которая не будет использоваться при получении изображения для многоадресной рассылки, которое необходимо отобразить на компьютере с несколькими установленными платами беспроводных локальных сетей.

- Диапазон потоковой передачи можно отрегулировать посредством меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [НАСТРОЙКА RTSP] → [СРОК ЖИЗНИ/ЛИМИТ ПЕРЕХ.]. Чтобы получить подробные сведения, обратитесь к сетевому администратору.

## Клиент SRT

Выберите меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [ПРОТОКОЛ ПОТОК. ПЕРЕДАЧИ] → [SRT-КЛИЕНТ].

Установите целевое место назначения.

Подробнее об установке места назначения потоковой передачи см. в разделе «Установка места назначения».

Выберите меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [ПУСК] → [ВКЛ].

Если видеокамера подключена к месту назначения передачи по сети, видеокамера начнет потоковую передачу видео.

- Чтобы остановить передачу изображения потоковой передачи, выберите меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [ПУСК] → [ВЫКЛ].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Потоковая передача в 23,98 Hz невозможна с SRT.

- Меню [ПУСК] невозможно выбрать, если потоковую передачу не удается запустить вследствие ошибок, таких как отсутствие подключения к сети и т. д.

- Функции запуска и остановки потоковой передачи с видеокамеры можно назначить кнопке USER. (Назначение функции кнопкам USER)

- Потоковую передачу невозможно запустить нажатием кнопки USER или касанием значка кнопки USER, когда отображается меню или экран эскизов.

- Сведения о настройках, таких как URL, см. в руководстве к конкретной службе потоковой передачи.

- Потоковая передача может быть невозможна в зависимости от состояния службы потоковой передачи.

- Диапазон потоковой передачи можно отрегулировать посредством меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [НАСТРОЙКА SRT] → [СРОК ЖИЗНИ/ЛИМИТ ПЕРЕХ.]. Чтобы получить подробные сведения, обратитесь к сетевому администратору.

- В зависимости от среды время задержки можно регулировать посредством меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [НАСТРОЙКА SRT] → [ЗАДЕРЖКА]. Чтобы получить подробные сведения, обратитесь к сетевому администратору.

- Настройка [URL НАЗНАЧЕНИЯ], [ИД ПОТОКА], [ШИФРОВАНИЕ] и [ПАРОЛЬНАЯ ФРАЗА] невозможна, когда для [ТИП ДАННЫХ] задано значение [ОБЛАКО]. Настаивайте после выполнения операции для [ОЧИСТ. (ПАМЯТЬ)] единожды.

## Слушатель SRT

Начинайте потоковую передачу при работающем приложении или устройстве с принимающей стороны (далее — «принимающая сторона»).

Выберите меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [ПРОТОКОЛ ПОТОК. ПЕРЕДАЧИ] → [SRT-ПРОСЛУШ.].

При помощи следующего меню [СЕТЬ] видеокамеры → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [НАСТРОЙКА SRT] задайте следующие значения.

- Задайте резервный порт посредством [ПОРТ].

- Если данные потоковой передачи подлежат шифрованию, выберите метод шифрования в [ШИФРОВАНИЕ], затем введите парольную фразу в [ПАРОЛЬНАЯ ФРАЗА].

Укажите адрес IP и идентификатор потоковой передачи видеокамеры в виде последующего действия с принимающей стороны, затем начните потоковую передачу.

srt://(адрес IP): (номер порта)

- В режиме слушателя SRT для идентификатора потоковой передачи установлено следующее значение.

  #!::m=publish,r=PanasonicStream

ПРИМЕЧАНИЕ

- Потоковая передача в 23,98 Hz невозможна с SRT.

- Остановите потоковую передачу посредством операции с принимающей стороны

- Подробнее об операциях, используемых для запуска потоковой передачи из приложения, см. в руководстве для каждого приложения.

- Диапазон потоковой передачи можно отрегулировать посредством меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [НАСТРОЙКА SRT] → [СРОК ЖИЗНИ/ЛИМИТ ПЕРЕХ.]. Чтобы получить подробные сведения, обратитесь к сетевому администратору.

- В зависимости от среды время задержки можно регулировать посредством меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [НАСТРОЙКА SRT] → [ЗАДЕРЖКА]. Чтобы получить подробные сведения, обратитесь к сетевому администратору.

- Пока отображается экран эскизов, потоковую передачу начать нельзя.

В начало страницы