- Начало
- Съемка
- Удобные функции съемки
- Функция отображения формы

# Функция отображения формы

Можно отобразить форму сигнала отображения.

#### Назначение функции [WFM] кнопке USER

Настройте эту функцию таким образом, чтобы осциллограф можно было отобразить или скрыть с помощью произвольной кнопки USER.

В меню [КАМЕРА] выберите для параметра → [ПОЛЬЗ.ПЕРЕКЛ.] → [USER1] значение [USER12] → [WFM].

- Функция [WFM] назначается кнопке <USER 3> в заводских настройках.

#### Отображение осциллографа

Нажмите кнопку USER, которой назначена функция [WFM], или коснитесь значка кнопки USER.

Чтобы вернуться к обычному отображению, нажмите кнопку USER или коснитесь значка кнопки USER еще раз.

- Режим отображения переключается при каждом нажатии кнопки USER или касании значка кнопки USER, если в меню [ВИДЕОВЫХ/ЖКД/ВИДОИСК.] задан параметр → [ПОМ.ИНД.ЭКСП.] → [РЕЖИМ WFM] → [Осцил./ Вектр.].

## Установка отображения осциллографа

Можно переключаться между отображением формы сигнала и вектора.

Выберите режим отображения осциллографа в меню [ВИДЕОВЫХ/ЖКД/ВИДОИСК.] → [ПОМ.ИНД.ЭКСП.] → [РЕЖИМ WFM].

[Осциллограф]: отображается форма сигнала.

[Вектроскоп]: отображается вектор.

[Осцил./ Вектр.]: отображаются форма сигнала и вектор. При каждом нажатии кнопки USER, которой назначена функция [WFM], или при каждом касании значка кнопки USER отображение на экране меняется в следующей последовательности: форма сигнала, вектор или нет изображения.

## Установка пропускания

Можно задать пропускание для осциллографа.

Выберите значение пропускания в меню [ВИДЕОВЫХ/ЖКД/ВИДОИСК.] → [ПОМ.ИНД.ЭКСП.] → [ПРОЗРАЧНОСТЬ WFM].

- Можно выбрать одно из следующих значений пропускания: [0%], [25%] или [50%].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Осциллограф невозможно записать.

- При использовании функции увеличенного изображения во время работы функции «помощь при фокусировке» осциллограф не отображается.

- Осциллограф автоматически отображается при установке в меню некоторых параметров для настройки качества изображения.

В начало страницы