- Начало
- Подготовка
- Установка данных о времени
- Предварительная установка временного кода со внешнего источника

# Предварительная установка временного кода со внешнего источника

Генератор временного кода, встроенный в видеокамеру, можно синхронизировать с внешним генератором в упрощенном порядке.

## Пример подключения видеокамеры к внешнему генератору

Введите опорный временной код через разъем <TC IN/OUT>.

Опорный временной код

## Внешняя синхронизация

Внешняя синхронизация временного кода.

- Заранее подключите видеокамеру к внешнему генератору.

Выберите меню [ЗАПИСЬ] → [TC/UB] → [FREE/REC RUN] → [FREE RUN].

Выберите меню [ЗАПИСЬ] → [TC/UB] → [ВЫБР.ВХ./ВЫХ.TC] → [ВХОД TC].

Введите внешний временной код на разъеме <TC IN/OUT>.

Параметр [TCG] на экране изображения видеокамеры отобразится в черно-белой инверсии.

В качестве опорного временного кода введите временной код, соответствующий настройке в меню [СИСТЕМА] → [ФОРМАТ ЗАПИСИ].

Кроме того, введите временной код режима без пропуска кадров для значений 23,98p, 25,00p, 50,00p и 50,00i.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не выполняйте синхронизацию с временным кодом, введенным с внешнего устройства, но задайте его автоматическое увеличение согласно внутреннему опорному значению при записи или дистанционном управлении записью на внешнее записывающее устройство.

  Значение временного кода может накладываться или выпадать после записи или завершения дистанционного управления записью, что вызвано синхронизацией с временным кодом, вводимым с внешнего устройства.

- Так как видеокамера не оснащена системой принудительной синхронизации, временной код может сместиться на один кадр.

- После синхронизации состояние синхронизации будет сохраняться даже по завершении ввода с разъема <TC IN/OUT>. Однако в приведенных ниже случаях состояние синхронизации будет сброшено.

  - Если временной код установлен в меню [ПРЕДУСТ.ТАЙМКОДА]

  - Когда питание отключено

  - При переключении между [DF]/[NDF]

  - Если установлено значение [REC RUN]

  - Если включена функция записи с переменной частотой кадров или функция сверхмедленной записи

- Если выполнить синхронизацию во время предварительной записи, последняя будет отменена.

- Количество кадров для временного кода начала записи может не быть кратным четырем, если в параметре [ФОРМАТ ЗАПИСИ] задана частота кадров при записи 23,98p.

- Внешняя синхронизация с использованием пользовательской информации не поддерживается.

## Меры предосторожности при переключении с питания от батареи на питание от блока питания, пока внешняя синхронизация активна

Чтобы поддержать непрерывную подачу питания генератора временного кода, извлекайте батарею только после того, как отображаемое состояние подачи питания на экране изображения видеокамеры изменится на после подключения блока питания к разъему <DC IN 12V>. Если сначала извлечь батарею, непрерывность внешней синхронизации временного кода не гарантируется.

В начало страницы