- Начало
- Съемка
- Использование функции зума
- Настройка значения трансфокатора

# Настройка значения трансфокатора

Зуммирование регулируется с помощью рычага зума.

<T>: увеличение изображения.

<W>: уменьшение изображения.

Если слегка нажимать рычаг зума на удерживателе, зуммирование будет выполняться медленно. При сильном нажатии зуммирование будет выполняться быстро.

Зуммированием также можно управлять вручную с помощью кольца зума.

Рычаг зума (на ручке)

Кольцо зума

Рычаг зума (на удерживателе)

ПРИМЕЧАНИЕ

- Нажмите кнопку USER, которой назначена функция [БЫСТ.МАСШ.] в меню [КАМЕРА] → [ПОЛЬЗ.ПЕРЕКЛ.], или коснитесь значка кнопки USER, чтобы включить/отключить функцию [БЫСТ.МАСШ.] для более быстрого зуммирования.

- Если включена функция [БЫСТ.МАСШ.], при нажатии рычага зума до упора скорость автоматического зума увеличивается. При этом звук зума становится более громким. Если звук автоматического зума слишком громкий, отключите функцию [БЫСТ.МАСШ.].

#### Использование рычага зума на ручке

Зуммирование выполняется со скоростью, установленной в меню [КАМЕРА] → [РЕЖ. ПЕРЕКЛ.] → [УПР.СКОР.МАСШТ.].

В начало страницы