- Начало
- Сетевое подключение
- Функция потоковой передачи
- Запуск потоковой передачи из приложения

# Запуск потоковой передачи из приложения

Выберите меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [СИГНАЛ ПУСКА] → [ПОЛУЧАТЕЛЬ].

Укажите IP-адрес и путь для видеокамеры с помощью приложения, как указано ниже, и начните потоковую передачу.

rtsp://(IP-адрес)/stream

ПРИМЕЧАНИЕ

- В приложении выполните необходимую операцию, чтобы остановить потоковую передачу.

- Если потоковая передача запускается из приложения, доступен только протокол RTSP.

- Подробнее об операциях, используемых для запуска потоковой передачи из приложения, см. в руководстве к конкретному приложению.

- Потоковая передача останавливается, если выполнить определенные операции, например отобразить экран эскизов или воспроизвести ролик на видеокамере.

- Если во время потоковой передачи установить дату и время, она может остановиться.

## Потоковая передача с многоадресной рассылкой

Если используется функция многоадресной рассылки, данные одной потоковой передачи можно распределить между несколькими получателями с помощью поддерживаемого маршрутизатора или подобного устройства.

Выберите меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [СИГНАЛ ПУСКА] → [ПОЛУЧАТЕЛЬ(МУЛЬТИКАСТ)].

Выберите меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА], а затем укажите [АДРЕС МУЛЬТИКАСТА] и [ПОРТ МУЛЬТИКАСТА].

- Установите [АДРЕС МУЛЬТИКАСТА] в указанном ниже диапазоне.

  IPv4: от 224.0.1.0 до 239.255.255.254

  IPv6: адрес многоадресной рассылки, начинающийся с FF

- Задайте [ПОРТ МУЛЬТИКАСТА] в пределах диапазона от 1024 до 50000.

Укажите адрес видеокамеры и начните потоковую передачу с помощью приложения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Потоковую передачу с многоадресной рассылкой невозможно начать, когда видеокамера работает.

- Отключите плату беспроводной локальной сети, которая не будет использоваться при получении изображения для многоадресной рассылки, которое необходимо отобразить на компьютере с несколькими установленными платами беспроводных локальных сетей.

В начало страницы