- Начало
- Съемка
- Удобные функции съемки
- Функция помощи при фокусировке

# Функция помощи при фокусировке

Функция помощи при фокусировке помогает с легкостью выполнить фокусировку на цель.

На ЖК-мониторе и экране видоискателя можно увеличить записываемое изображение, а также визуально усилить область фокусировки.

## Функция увеличенного изображения

Центральная область записываемого изображения увеличивается, упрощая фокусировку.

Чтобы включить функцию увеличенного изображения, нажмите кнопку <FOCUS ASSIST>, нажмите кнопку USER, которой назначена функция [РАСШИРИТЬ], или коснитесь значка кнопки USER.

### При включении функции увеличенного изображения с помощью нажатия кнопки <FOCUS ASSIST>

#### Назначение функции [РАСШИРИТЬ] кнопке <FOCUS ASSIST>

Установите настройки таким образом, чтобы функцию увеличенного изображения можно было включить или выключить переключением настройки с помощью кнопки <FOCUS ASSIST>.

Выберите меню [ВИДЕОВЫХ/ЖКД/ВИДОИСК.] → [ПОМ.ФОКУС.] → [ПЕРЕКЛ.ПОМ.ФОКУС.] → [РАСШИРИТЬ].

#### Использование функции увеличенного изображения

Нажмите кнопку <FOCUS ASSIST>.

Для возврата к обычному отображению нажмите кнопку <FOCUS ASSIST> еще раз.

### При включении функции увеличенного изображения с помощью нажатия кнопки USER или касания значка кнопки USER

#### Назначение функции [РАСШИРИТЬ] кнопке USER

Установите настройки таким образом, чтобы функцию увеличенного изображения можно было включить или выключить с помощью произвольной кнопки USER.

В меню [КАМЕРА] выберите для параметра → [ПОЛЬЗ.ПЕРЕКЛ.] → [USER1] значение [USER12] → [РАСШИРИТЬ].

#### Использование функции увеличенного изображения

Нажмите кнопку USER, которой назначена функция [РАСШИРИТЬ], или коснитесь значка кнопки USER.

Чтобы вернуться к обычному отображению, нажмите кнопку USER или коснитесь значка кнопки USER еще раз.

Нажатие кнопки <EXIT> также активирует нормальное отображение.

### Установка режима для функции увеличенного изображения

Выберите режим для функции увеличенного изображения в меню [ВИДЕОВЫХ/ЖКД/ВИДОИСК.] → [ПОМ.ФОКУС.] → [РАСШИР. РЕЖИМ].

[10 сек.]: функция увеличенного отображения выключается через десять секунд.

[ОСТАВИТЬ]: функция увеличенного изображения активируется до повторного нажатия кнопки <FOCUS ASSIST>, которой назначена функция [РАСШИРИТЬ], нажатия кнопки USER или касания значка кнопки USER.

[ДО ЗАПИСИ]: функция увеличенного отображения включается, пока не будет начата запись.

### Установка коэффициента увеличения

Выберите коэффициент увеличения в меню [ВИДЕОВЫХ/ЖКД/ВИДОИСК.] → [ПОМ.ФОКУС.] → [ЗНАЧЕНИЕ РАСШИРЕНИЯ].

- Можно выбрать один из следующих коэффициентов увеличения: [×2], [×3] или [×4].

### Установка положения для увеличения

Если включена функция увеличенного отображения, можно выбрать одно из девяти положений для увеличения.

Если используется многофункциональный диск управления: поверните его, чтобы переместить положение для увеличения. Оно вернется в исходное положение в центре, если нажать многофункциональный диск управления.

Операции также можно выполнять, нажимая кнопки <>, <>, <>, </> и <SET>.

Если касаться ЖК-монитора: положение для увеличения будет перемещаться при касании меток вертикальной и горизонтальной стрелок на ЖК-мониторе.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Увеличенное изображение невозможно записать.

- Увеличение изображения не выполняется, пока отображаются цветные полоски.

- В режиме увеличенного изображения некоторые индикаторы, такие как метки, будут временно скрыты.

- Увеличенное изображение и отображение контуров можно включить одновременного, назначив каждую функцию кнопкам <FOCUS ASSIST> и USER.

## Отображение контуров

При отображении контуров происходит выделение контура изображения, на котором вы фокусируетесь, красным, зеленым или белым цветом.

Чтобы включить отображение контуров, нажмите кнопку <FOCUS ASSIST>, нажмите кнопку USER, которой назначена функция [ПИКИНГ], или коснитесь значка кнопки USER.

### При включении отображения контуров с помощью нажатия кнопки <FOCUS ASSIST>

#### Назначение функции [ПИКИНГ] кнопке <FOCUS ASSIST>

Установите настройки таким образом, чтобы отображение контуров можно было включить или выключить переключением настройки с помощью кнопки <FOCUS ASSIST>.

Выберите меню [ВИДЕОВЫХ/ЖКД/ВИДОИСК.] → [ПОМ.ФОКУС.] → [ПЕРЕКЛ.ПОМ.ФОКУС.] → [ПИКИНГ].

#### Отображение контуров

Нажмите кнопку <FOCUS ASSIST>.

Для возврата к обычному отображению нажмите кнопку <FOCUS ASSIST> еще раз.

### При включении отображения контуров с помощью нажатия кнопки USER или касания значка кнопки USER

#### Назначение функции [ПИКИНГ] кнопке USER

Включите или выключите отображение контуров с помощью произвольной кнопки USER.

В меню [КАМЕРА] выберите для параметра → [ПОЛЬЗ.ПЕРЕКЛ.] → [USER1] значение [USER12] → [ПИКИНГ].

#### Отображение контуров

Нажмите кнопку USER, которой назначена функция [ПИКИНГ], или коснитесь значка кнопки USER.

Чтобы вернуться к обычному отображению, нажмите кнопку USER или коснитесь значка кнопки USER еще раз.

### Настройка отображения контуров

Выберите тип отображения в меню [ВИДЕОВЫХ/ЖКД/ВИДОИСК.] → [ПОМ.ФОКУС.] → [ПЕРЕКЛ.ПОМ.ФОКУС.].

[ПИКИНГ]: включение отображения контуров.

[РАСШИРИТЬ]: включение увеличенного изображения.

### Установка цвета для отображения контуров

Установка цвета отображения контуров.

Выберите цвет отображения контуров в меню [ВИДЕОВЫХ/ЖКД/ВИДОИСК.] → [ПОМ.ФОКУС.] → [ЦВЕТ ПИКИНГА].

- Можно выбрать одно из следующих значений цвета отображения контуров: [КРАСНЫЙ], [ЗЕЛЕНЫЙ] или [БЕЛЫЙ].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Отображаемые контуры невозможно записать.

- Контуры не отображаются при отображении цветных полосок.

- Увеличенное изображение и отображение контуров можно включить одновременного, назначив каждую функцию кнопкам <FOCUS ASSIST> и USER.

## Черно-белый режим

Выберите меню [ВИДЕОВЫХ/ЖКД/ВИДОИСК.] → [ПОМ.ФОКУС.] → [ЧЕРНО-БЕЛЫЙ] → [ВКЛ].

ПРИМЕЧАНИЕ

- При отображении контуров можно включить черно-белый режим.

  Выберите меню [ВИДЕОВЫХ/ЖКД/ВИДОИСК.] → [ПОМ.ФОКУС.] → [ЧЕРНО-БЕЛЫЙ] → [ПРИ ПИКИНГЕ].

## Выделение контуров изображений

Чтобы упростить фокусировку, выделите контуры изображений на ЖК-мониторе или экране видоискателя.

Интенсивность контуров на ЖК-мониторе не влияют на качество изображений, выводимых с видеокамеры или записываемых с ее помощью.

Установите интенсивность контуров в меню [ВИДЕОВЫХ/ЖКД/ВИДОИСК.] → [ПОМ.ФОКУС.] → [DETAIL] → [ВКЛ] и настройте параметры меню [ВИДЕОВЫХ/ЖКД/ВИДОИСК.] → [ПОМ.ФОКУС.] → [УР.ДЕТАЛЕЙ]/[ЧАСТ.ДЕТАЛЕЙ].

В начало страницы