- Начало
- Эксплуатация
- Настройки меню
- Меню [СЕТЬ]

# Меню [СЕТЬ]

Выбор настроек, относящихся к функции сети.

## [ВЫБ.УСТР-ВА]

Выберите метод подключения внешнего устройства (компьютера или другого) к видеокамере.

Видеокамера может перезапуститься при изменении настроек.

[LAN] | Подключение по проводной локальной сети.
[WLAN] | Подключение по беспроводной локальной сети.
[ВЫКЛ] | Подключение не выполняется.

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

## [ФУНКЦИЯ СЕТИ]

Выбор сетевой функции видеокамеры.

[ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] | Включение функции потоковой передачи.
[NDI|HX] | Включение функции NDI|HX.
[ВЫКЛ] | Сетевая функция не используется.

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если выбран параметр [NDI|HX], запись и отображение эскизов невозможны.

## [IP ДИСТ.УПР.]

Установка настроек дистанционного управления с IP-подключением (дистанционное управление с помощью приложения CX ROP)

### [ВКЛ./ВЫКЛ.]

Включение или выключение функции дистанционного управления с IP-подключением.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ.], [ВЫКЛ.]

(Заводские настройки: [ВЫКЛ.])

### [УЧ.ЗАП.ПОЛЬЗ.]

Регистрация новой учетной записи пользователя, используемой для аутентификации с помощью сетевой функции видеокамеры (не более десяти учетных записей).

Ниже приведены ограничения относительно максимального количества символов в учетном имени пользователя и пароле.

- Учетное имя пользователя: не более 31 символа

- Пароль: от 8 до 15 символов

### [СПИС.УЧ.ЗАП.]

Отображение списка зарегистрированных пользователей.

Кроме того, можно выбрать пользователя и нажать кнопку <SET>, чтобы отобразить запрос о подтверждении удаления зарегистрированного пользователя.

## [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА]

Установка настроек функции потоковой передачи.

### [ФОРМАТ ПОТОК. ПЕРЕД.]

Указание формата потоковой передачи.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- Если для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] задано значение [P2] или [MOV], а для параметра [ФОРМАТ ЗАПИСИ] — значение 1080/50p

  - [1920×1080-50fps 24M], [1920×1080-50fps 20M], [1920×1080-50fps 16M], [1280×720-50fps 14M], [1280×720-50fps 8M], [1280×720-50fps 3M], [640×360-25fps 4M], [640×360-25fps 1.5M], [640×360-25fps 0.7M], [320×180-25fps 4M], [320×180-25fps 1.5M], [320×180-25fps 0.5M]

    (Заводские настройки: [640×360-25fps 0.7M])

- Если для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] задано значение [P2] или [MOV], а для параметра [ФОРМАТ ЗАПИСИ] — значение 1080/59,94p

  - [1920×1080-60fps 24M], [1920×1080-60fps 20M], [1920×1080-60fps 16M], [1280×720-60fps 14M], [1280×720-60fps 8M], [1280×720-60fps 3M], [640×360-30fps 4M], [640×360-30fps 1.5M], [640×360-30fps 0.7M], [320×180-30fps 4M], [320×180-30fps 1.5M], [320×180-30fps 0.5M]

    (Заводские настройки: [640×360-30fps 0.7M])

- Если для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] задано значение [P2] или [MOV], а для параметра [ФОРМАТ ЗАПИСИ] — значение 1080/50i или 1080/25p

  - [1920×1080-25fps 14M], [1920×1080-25fps 6M], [1920×1080-25fps 1M], [1280×720-25fps 8M], [1280×720-25fps 2M], [1280×720-25fps 1M], [640×360-25fps 4M], [640×360-25fps 1.5M], [640×360-25fps 0.7M], [320×180-25fps 4M], [320×180-25fps 1.5M], [320×180-25fps 0.5M]

    (Заводские настройки: [640×360-25fps 0.7M])

- Если для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] задано значение [P2] или [MOV], а для параметра [ФОРМАТ ЗАПИСИ] — значение 1080/59,94i или 1080/29,97p

  - [1920×1080-30fps 14M], [1920×1080-30fps 6M], [1920×1080-30fps 1M], [1280×720-30fps 8M], [1280×720-30fps 2M], [1280×720-30fps 1M], [640×360-30fps 4M], [640×360-30fps 1.5M], [640×360-30fps 0.7M], [320×180-30fps 4M], [320×180-30fps 1.5M], [320×180-30fps 0.5M]

    (Заводские настройки: [640×360-30fps 0.7M])

- Если для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] задано значение [P2] или [MOV], а для параметра [ФОРМАТ ЗАПИСИ] — значение 1080/23,98p

  - [1920×1080-24fps 14M], [1920×1080-24fps 6M], [1920×1080-24fps 1M]

    (Заводские настройки: [1920×1080-24fps 1M])

- Если для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] задано значение [P2], а для параметра [ФОРМАТ ЗАПИСИ] — значение 720/50p

  - [1280×720-50fps 14M], [1280×720-50fps 8M], [1280×720-50fps 3M], [640×360-25fps 4M], [640×360-25fps 1.5M], [640×360-25fps 0.7M], [320×180-25fps 4M], [320×180-25fps 1.5M], [320×180-25fps 0.5M]

    (Заводские настройки: [640×360-25fps 0.7M])

- Если для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] задано значение [P2], а для параметра [ФОРМАТ ЗАПИСИ] — значение 720/59,94p

  - [1280×720-60fps 14M], [1280×720-60fps 8M], [1280×720-60fps 3M], [640×360-30fps 4M], [640×360-30fps 1.5M], [640×360-30fps 0.7M], [320×180-30fps 4M], [320×180-30fps 1.5M], [320×180-30fps 0.5M]

    (Заводские настройки: [640×360-30fps 0.7M])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Невозможно установить, если для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] задано значение [AVCHD] или для параметра [ФОРМАТ ЗАПИСИ] задано значение UHD.

### [СИГНАЛ ПУСКА]

Позволяет запустить потоковую передачу с видеокамеры или из приложения.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [КАМЕРА], [ПОЛУЧАТЕЛЬ], [ПОЛУЧАТЕЛЬ(МУЛЬТИКАСТ)]

(Заводские настройки: [ПОЛУЧАТЕЛЬ])

### [ИНФ.О СОЕДИНЕНИИ]

Выбор внутренней памяти видеокамеры или карты памяти в качестве базового расположения, в которое будет передаваться содержимое при запуске потокового передачи с видеокамеры.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ПАМЯТЬ], [КАРТА SD]

(Заводские настройки: [ПАМЯТЬ])

### [ТИП ДАННЫХ]

Отображается тип данных настройки. (Нельзя изменить.)

[GENERAL] | Общие настройки потоковой передачи
[P2CAST] | Настройка P2 Cast

### [URL ПОЛУЧАТЕЛЯ]

Введите URL-адрес места назначения в указанном ниже формате.

- rtmp://(URL-адрес сервера):(номер порта)/(путь)/(ключ потока)

- rtmps://(URL-адрес сервера):(номер порта)/(путь)/(ключ потока)

### [АДРЕС МУЛЬТИКАСТА]

Установка адреса при использовании потоковой передачи с многоадресной рассылкой.

(Заводские настройки: [239.192.0.20])

### [ПОРТ МУЛЬТИКАСТА]

Установка номера порта при использовании потоковой передачи с многоадресной рассылкой.

(Заводские настройки: [37004])

### [ЗАГР. (КАРТА SD)]

Файл настроек загружается с карты памяти и отображается в меню, если для параметра [ИНФ.О СОЕДИНЕНИИ] задано значение [ПАМЯТЬ].

Можно выбрать перечисленные ниже элементы.

- [ДА], [НЕТ]

### [СОХР. (КАРТА SD)]

Информация об URL-адресе целевого расположения шифруется и сохраняется на карте памяти.

Можно выбрать перечисленные ниже элементы.

- [ДА], [НЕТ]

### [ОЧИСТ. (ПАМЯТЬ)]

Очистка содержимого настройки потоковой передачи, заданной в элементе меню.

Также удаляется информация настройки P2 Cast.

### [ПУСК]

Запуск потоковой передачи.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

## [NDI|HX]

Установка настроек, связанных с функцией NDI|HX.

### [АКТИВАЦИЯ]

Отображение данных об активации функции NDI|HX. (Нельзя изменить.)

[--] | Функция неактивна.
[NDI|HX] | Функция активна.

### [ФОРМАТ ПОТОК. ПЕРЕД.]

Указание формата потоковой передачи.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- Если для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] задано значение [P2] или [MOV], а для параметра [ФОРМАТ ЗАПИСИ] — значение 1080/50p

  - [1920×1080-50fps 24M], [1920×1080-50fps 16M], [1920×1080-50fps 10M], [1920×1080-50fps 8M], [1280×720-50fps 14M], [1280×720-50fps 10M], [1280×720-50fps 6M]

    (Заводские настройки: [1920×1080-50fps 10M])

- Если для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] задано значение [P2] или [MOV], а для параметра [ФОРМАТ ЗАПИСИ] — значение 1080/59,94p

  - [1920×1080-60fps 24M], [1920×1080-60fps 16M], [1920×1080-60fps 10M], [1920×1080-60fps 8M], [1280×720-60fps 14M], [1280×720-60fps 10M], [1280×720-60fps 6M]

    (Заводские настройки: [1920×1080-60fps 10M])

- Если для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] задано значение [P2] или [MOV], а для параметра [ФОРМАТ ЗАПИСИ] — значение 1080/50i или 1080/25p

  - [1920×1080-25fps 14M], [1920×1080-25fps 10M], [1920×1080-25fps 6M], [1280×720-25fps 8M], [1280×720-25fps 4M], [1280×720-25fps 2M]

    (Заводские настройки: [1920×1080-25fps 10M])

- Если для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] задано значение [P2] или [MOV], а для параметра [ФОРМАТ ЗАПИСИ] — значение 1080/59,94i или 1080/29,97p

  - [1920×1080-30fps 14M], [1920×1080-30fps 10M], [1920×1080-30fps 6M], [1280×720-30fps 8M], [1280×720-30fps 4M], [1280×720-30fps 2M]

    (Заводские настройки: [1920×1080-30fps 10M])

- Если для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] задано значение [P2], а для параметра [ФОРМАТ ЗАПИСИ] — значение 720/50p

  - [1280×720-50fps 14M], [1280×720-50fps 10M], [1280×720-50fps 6M]

    (Заводские настройки: [1280×720-50fps 10M])

- Если для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] задано значение [P2], а для параметра [ФОРМАТ ЗАПИСИ] — значение 720/59,94p

  - [1280×720-60fps 14M], [1280×720-60fps 10M], [1280×720-60fps 6M]

    (Заводские настройки: [1280×720-60fps 10M])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Невозможно установить, если для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] задано значение [AVCHD] или для параметра [ФОРМАТ ЗАПИСИ] задано значение UHD или 1080/23,98p.

### [МУЛЬТИКАСТ]

Включение или выключение функции многоадресной рассылки.

(Заводские настройки: [ВЫКЛ.])

### [АДРЕС МУЛЬТИКАСТА]

Установка адреса при использовании потоковой передачи с многоадресной рассылкой.

(Заводские настройки: [239.192.0.20])

### [ПОРТ МУЛЬТИКАСТА]

Установка номера порта при использовании потоковой передачи с многоадресной рассылкой.

(Заводские настройки: [37004])

### [ОЧИСТ. АКТИВАЦИЮ]

Удаление сохраненных сведений о лицензии на активацию.

Можно выбрать перечисленные ниже элементы.

- [ДА], [НЕТ]

## [СВОЙСТВО LAN]

Установка настроек, связанных с проводной локальной сетью.

### [MAC-АДРЕС]

Отображение MAC-адреса проводной локальной сети видеокамеры. (Нельзя изменить.)

### [НАСТР. IPv4]

[DHCP] | Настройка применения автоматического получения по DHCP или использования функции сервера DHCP на видеокамере. [ВЫКЛ]: DHCP не используется. [КЛИЕНТ]: выполняется автоматическое получение по DHCP. Адрес с 192.168.0.10 по 192.168.0.255 назначается автоматически, если IP-адрес не удается получить автоматически в течение одной минуты. [СЕРВЕР]: включается функция сервера DHCP на видеокамере. Заводские настройки: [ВЫКЛ]
[IP-АДРЕС] | Установка IP-адреса. Заводские настройки: [192.168.0.1] ПРИМЕЧАНИЕ Невозможно установить, если выбран параметр [СВОЙСТВО LAN] → [НАСТР. IPv4] → [DHCP] → [КЛИЕНТ].
[МАСКА ПОДСЕТИ] | Установка маски подсети. Заводские настройки: [255.255.255.0] ПРИМЕЧАНИЕ Невозможно установить, если выбран параметр [СВОЙСТВО LAN] → [НАСТР. IPv4] → [DHCP] → [КЛИЕНТ].
[ШЛЮЗ ПО УМОЛЧАНИЮ] | Установка шлюза по умолчанию. Заводские настройки: [192.168.0.254] ПРИМЕЧАНИЕ Невозможно установить, если выбран параметр [СВОЙСТВО LAN] → [НАСТР. IPv4] → [DHCP] → [КЛИЕНТ].
[ОСНОВНОЙ DNS] | Установка первичного сервера DNS. Заводские настройки: [0.0.0.0]
[ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ DNS] | Установка вторичного сервера DNS. Заводские настройки: [0.0.0.0]

### [НАСТР. IPv6]

[ВКЛ./ВЫКЛ.] | Установка использования протокола IPv6. [ВКЛ.]: используется протокол IPv6. [ВЫКЛ.]: IPv6 не используется. Заводские настройки: [ВЫКЛ.]
[DHCP] | Настройка применения автоматического получения по DHCP. [ВЫКЛ]: DHCP не используется. [КЛИЕНТ]: выполняется автоматическое получение по DHCP. Заводские настройки: [ВЫКЛ]
[IP-АДРЕС] | Установка IP-адреса. Заводские настройки: [::]
[ДЛИНА ПРЕФИКСА] | Установка длины префикса подсети. Заводские настройки: [64]
[ШЛЮЗ ПО УМОЛЧАНИЮ] | Установка шлюза по умолчанию. Заводские настройки: [::]
[ОСНОВНОЙ DNS] | Установка первичного сервера DNS. Заводские настройки: [::]
[ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ DNS] | Установка вторичного сервера DNS. Заводские настройки: [::]

## [СВОЙСТВО WLAN]

Установка настроек, связанных с беспроводной локальной сетью.

### [MAC-АДРЕС]

Отображение MAC-адреса беспроводной локальной сети на видеокамере. (Нельзя изменить.)

### [ТИП]

Установка метода подключения к беспроводной локальной сети.

[ПРЯМОЕ] | Возможность прямого подключения без использования беспроводной точки доступа к устройству, поддерживающему беспроводную локальную сеть, например планшету.
[ИНФР.(ВЫБРАТЬ)] | Подключение к беспроводной точке доступа. Точку доступа следует выбрать в списке.
[ИНФР.А(ВРУЧ.)] | Подключение к беспроводной точке доступа. Беспроводную точку доступа следует ввести вручную.

(Заводские настройки: [ПРЯМОЕ])

### [SSID]

Ввод или отображение сетевого имени видеокамеры (SSID). (Не более 32 символов.)

(Заводские настройки: [AG-CX350E])

### [ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН]

Переключение между двумя методами связи ([2.4ГГЦ] или [5ГГЦ]), если в меню [СЕТЬ] выбран параметр → [СВОЙСТВО WLAN] → [ТИП] → [ПРЯМОЕ].

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [2.4ГГЦ], [5ГГЦ]

(Заводские настройки: [2.4ГГЦ])

### [КАНАЛ(2.4 ГГЦ)]

Задание канала, используемого при подключении к беспроводной локальной сети, с установкой перечисленных ниже элементов.

- Меню [СЕТЬ] → [СВОЙСТВО WLAN] → [ТИП] → [ПРЯМОЕ]

- Меню [СЕТЬ] → [СВОЙСТВО WLAN] → [ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН] → [2.4ГГЦ]

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [АВТО], [CH1], [CH6], [CH11]

(Заводские настройки: [АВТО])

### [КАНАЛ(5 ГГЦ)]

Задание канала, используемого при подключении к беспроводной локальной сети, с установкой перечисленных ниже элементов.

- Меню [СЕТЬ] → [СВОЙСТВО WLAN] → [ТИП] → [ПРЯМОЕ]

- Меню [СЕТЬ] → [СВОЙСТВО WLAN] → [ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН] → [5ГГЦ]

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [АВТО], [CH36], [CH40], [CH44], [CH48], [CH100], [CH104], [CH108], [CH112], [CH116], [CH132], [CH136], [CH140], [CH149], [CH153], [CH157], [CH161], [CH165]

(Заводские настройки: [АВТО])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Доступность элементов для выбора зависит от используемого беспроводного модуля.

### [ШИФРОВАНИЕ]

Установка способа шифрования, если в меню [СЕТЬ] выбран параметр → [СВОЙСТВО WLAN] → [ТИП] → [ИНФР.(ВЫБРАТЬ)]/[ИНФР.А(ВРУЧ.)].

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [WPA-TKIP], [WPA-AES], [WPA2-TKIP], [WPA2-AES], [NONE]

(Заводские настройки: [WPA2-AES])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для этого параметра фиксируется значение [WPA2-AES], если в меню [СЕТЬ] задан параметр → [СВОЙСТВО WLAN] → [ТИП] → [ПРЯМОЕ].

### [КЛЮЧ ШИФРОВАНИЯ]

Устанавливает ключ шифрования. Значение этого параметра необходимо задать, используя строку, содержащую от 8 до 63 символов, или шестнадцатеричное число, содержащее 64 цифры.

(Заводские настройки: [01234567890123456789abcdef])

### [НАСТР. IPv4]

[DHCP] | Настройка применения автоматического получения по DHCP или использования функции сервера DHCP на видеокамере. [ВЫКЛ]: DHCP не используется. [КЛИЕНТ]: выполняется автоматическое получение по DHCP, если при подключении задан параметр [СВОЙСТВО WLAN] → [ТИП] → [ИНФР.(ВЫБРАТЬ)]/[ИНФР.А(ВРУЧ.)]. [СЕРВЕР]: включается функция сервера DHCP на видеокамере, если при подключении задан параметр [СВОЙСТВО WLAN] → [ТИП] → [ПРЯМОЕ]. Заводские настройки: [ВЫКЛ]
[IP-АДРЕС] | Установка IP-адреса. Заводские настройки: [192.168.0.1] ПРИМЕЧАНИЕ Невозможно установить, если выбран параметр [СВОЙСТВО WLAN] → [НАСТР. IPv4] → [DHCP] → [КЛИЕНТ].
[МАСКА ПОДСЕТИ] | Установка маски подсети. Заводские настройки: [255.255.255.0] ПРИМЕЧАНИЕ Невозможно установить, если выбран параметр [СВОЙСТВО WLAN] → [НАСТР. IPv4] → [DHCP] → [КЛИЕНТ].
[ШЛЮЗ ПО УМОЛЧАНИЮ] | Установка шлюза по умолчанию. Заводские настройки: [192.168.0.254] ПРИМЕЧАНИЕ Если шлюз по умолчанию не используется, задайте значение [0.0.0.0]. Невозможно установить, если выбран параметр [СВОЙСТВО WLAN] → [НАСТР. IPv4] → [DHCP] → [КЛИЕНТ]. Настройка шлюза по умолчанию отключается, если выбран параметр [СВОЙСТВО WLAN] → [ТИП] → [ПРЯМОЕ].
[ОСНОВНОЙ DNS] | Установка первичного сервера DNS. Заводские настройки: [0.0.0.0] ПРИМЕЧАНИЕ Настройка первичного сервера DNS отключается, если выбран параметр [СВОЙСТВО WLAN] → [ТИП] → [ПРЯМОЕ].
[ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ DNS] | Установка вторичного сервера DNS. Заводские настройки: [0.0.0.0] ПРИМЕЧАНИЕ Настройка вторичного сервера DNS отключается, если выбран параметр [СВОЙСТВО WLAN] → [ТИП] → [ПРЯМОЕ].

## [ИНФОРМАЦИЯ]

### [СОСТОЯНИЕ]

Отображение состояния сетевой функции.

## [УТИЛИТА]

Выполнение различных операций, связанных с сетевой функцией.

### [ИНИЦ. СЕТИ]

Восстановление заводских настроек сети.

### [ПРОСТ.НАСТР.IP-АДР.]

Настройка времени принятия EASY IP Setup Software.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВЫКЛ.], [20 МИН.], [НЕОГРАНИЧ.]

(Заводские настройки: [ВЫКЛ.])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для этого параметра фиксируется значение [НЕОГРАНИЧ.], если в разделе [ФУНКЦИЯ СЕТИ] выбран параметр [NDI|HX].

### [НАЗВ. КАМЕРЫ С НАСТР. IP-АДР.]

Настройка имен отдельных устройств, отображаемых в приложении EASY IP Setup Software. (Не более 15 символов.)

Установленное здесь название видеокамеры также отображается в виде имени отдельного устройства в совместимом коммутаторе NDI|HX.

(Заводские настройки: [AG-CX350])

В начало страницы