- Начало
- Примечания
- Функции записи, которые нельзя использовать одновременно

# Функции записи, которые нельзя использовать одновременно

В зависимости от установленной функции записи, определенные функции записи нельзя использовать одновременно.

- Ниже указано значение символов, используемых в таблице.

  - ✓: можно использовать одновременно.

  - —: нельзя использовать одновременно.

| Установленная функция записи
--- | ---
Дополнительно устанавливаемая функция записи | Предварительная запись*1*2 | Эстафетная запись | Одновременная запись | Интервальная запись*3*4*6*7 | Фоновая запись*1*3*8*9 | VFR/сверхмедленная запись*3*4*5*9
Предварительная запись*1*2 |  | ✓ | ✓ | — | — | —
Эстафетная запись | ✓ |  | — | — | — | —
Одновременная запись | ✓ | — |  | ✓ | — | —
Интервальная запись*3*4*6*7 | — | — | ✓ |  | — | —
Фоновая запись*1*3*8*9 | — | — | — | — |  | —
VFR/сверхмедленная запись*3*4*5*9 | — | — | — | — | — |

Временной код фиксируется для режима «free run».

Предварительная запись отменяется, если прошло три часа, а запись все еще не началась.

Нельзя установить одновременно в приведенных ниже случаях.

- При записи в формате AVCHD

Временной код фиксируется для запуска записи.

Эту настройку невозможно выбрать, если в меню [СИСТЕМА] для частоты → [ФОРМАТ ЗАПИСИ] установлено значение 50,00i/59,94i.

Для временного кода зафиксировано значение [NDF].

Параметры в меню [ВИДЕОВЫХ/ЖКД/ВИДОИСК.] → [ВЫХОД SDI] → [УДАЛ. ЗАП. SDI] и в меню [ВИДЕОВЫХ/ЖКД/ВИДОИСК.] → [ВЫХОД HDMI] → [УПРАВЛЕН. ЗАПИСЬЮ ПО HDMI] не будут работать.

Этот параметр не будет работать, если в меню [СИСТЕМА] → [ФОРМАТ ЗАПИСИ] задано любое значение, кроме 1080p/1080i.

Нельзя установить одновременно в приведенных ниже случаях.

- При записи в формате P2

В начало страницы