- Начало
- Съемка
- Съемка

# Съемка

Для выполнения съемки выполните следующие действия.

1. Кнопка REC (на ручке)

2. Кнопка REC (на удерживателе)

3. Переключатель <AUTO/MANUAL>

Задайте настройки видео и ввод звука.

- Перед выполнением съемки требуется настроить или отрегулировать следующие параметры.

  - Параметры изображения для функции яркости (диафрагма, усиление, затвор) и функции настройки баланса белого и пр.

  - Параметры аудиовхода для записи звука.

  - Регулировка уровня записи звука.

Выберите режим съемки с помощью переключателя <AUTO/MANUAL>.

<AUTO>: автоматический режим

- [A] отображается в верхней части экрана видоискателя и ЖК-монитора.

- Фокус, диафрагма, усиление, затвор и баланс белого регулируются автоматически.

- Можно задать операции, указанные для автоматического режима в меню [КАМЕРА] → [АВТ. ПЕРЕКЛ.].

<MANUAL>: ручной режим

- Чтобы отрегулировать фокус, диафрагму, усиление, скорость затвора и баланс белого вручную, выберите ручной режим камеры.

- Чтобы отрегулировать яркость, настройте диафрагму и фильтр ND. (Диафрагма)

- Для настройки фокуса вручную используйте функцию фокусировки. (Фокусировка (фокусировка вручную))

- Чтобы настроить баланс белого, отрегулируйте баланс белого и баланс черного. (Настройка баланса белого и баланса черного)

- Чтобы задать настройки аудиовхода и уровня записи, переключите аудиовход. (Переключение аудиовхода)

Начните запись, нажав кнопку REC.

- На ручке и удерживателе имеется по одной кнопке REC.

- При записи индикатор записи горит красным.

Нажмите кнопку REC еще раз, чтобы остановить запись.

Проверьте записанное видео.

По завершении записи при нажатии кнопки <REC CHECK> автоматически воспроизводятся приблизительно три последних секунды последнего записанного ролика.

В данном случае можно проверить правильность записи видео.

- После проверки выполняется возврат в режим ожидания записи.

Проверка REC не будет работать в указанных ниже случаях.

- Когда питание включено или отключено

- При перезапуске

- При нажатии кнопки <THUMBNAIL>

- При вставке или извлечении карты памяти

- При форматировании карты памяти

- При переключении слота карты, используемой для записи, путем нажатия кнопки USER, которой назначена функция [ВЫБОР СЛОТА], или путем касания значка кнопки USER

- При переключении в режим [РЕЖ.КАРДРИДЕРА] или [РЕЖИМ ОБСЛУЖИВАНИЯ]

- Если в меню [ЗАПИСЬ] задан параметр → [ФУНКЦИЯ СЛОТОВ] → [ОДНОВРЕМ.ЗАП.]/[ФОНОВАЯ ЗАП.]

- При изменении любых из указанных далее настроек

  - Меню [СИСТЕМА] → [ЧАСТОТА]

  - Меню [СИСТЕМА] → [ФОРМАТ ФАЙЛА]

  - Меню [СИСТЕМА] → [ФОРМАТ ЗАПИСИ]

  - Меню [ЗАПИСЬ] → [ФУНКЦИЯ СЛОТОВ]

Выбор разрешения, кодека и частоты кадров для видеозаписи
В начало страницы