- Начало
- Технические характеристики
- Технические характеристики
- Потоковая передача

# Потоковая передача

Формат сжатия видеосигнала | H.264/MPEG-4 AVC Main Profile H.264/MPEG-4 AVC High Profile
Разрешение видео | 1920×1080 (FHD), 1280×720 (HD), 640×360, 360×180
Метод потоковой передачи | Unicast, Multicast
Частота кадров | Если задано меню [СИСТЕМА] → [ЧАСТОТА] → [59.94Гц] 30 fps, 60 fps Если задано меню [СИСТЕМА] → [ЧАСТОТА] → [50.00Гц] 25 fps, 50 fps
Битрейт | 24 Mbps, 20 Mbps, 16 Mbps, 14 Mbps, 8 Mbps, 6 Mbps, 4 Mbps, 3 Mbps, 2 Mbps, 1,5 Mbps, 1 Mbps, 0,7 Mbps
Формат сжатия аудиосигнала | AAC-LC: 48 kHz/16 бит, 2ch
Поддерживаемый протокол | RTSP/RTP/RTMP/RTMPS

В начало страницы