- Начало
- Сетевое подключение
- Функция потоковой передачи
- Запуск потоковой передачи с видеокамеры

# Запуск потоковой передачи с видеокамеры

Выберите меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [СИГНАЛ ПУСКА] → [КАМЕРА].

Установите целевое место назначения.

Подробнее об установке целевого места назначения см. в разделе «Установка места назначения для потоковой передачи в меню видеокамеры» или «Использование карты памяти с информацией о месте назначения потоковой передачи».

Выберите меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [ПУСК] → [ВКЛ].

Если видеокамера подключена к месту назначения передачи по сети, видеокамера начнет потоковую передачу видео.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Меню [ПУСК] невозможно выбрать, если потоковую передачу не удается запустить вследствие ошибок, таких как отсутствие подключения к сети и т. д.

- Функции запуска и остановки потоковой передачи с видеокамеры можно назначить кнопке USER. (Назначение функции кнопкам USER)

  Потоковую передачу невозможно запустить нажатием кнопки USER или касанием значка кнопки USER, когда отображается меню или экран эскизов.

- Если потоковая передача запускается с видеокамеры, доступны только протоколы RTMP и RTMPS. В этом случае нельзя использовать протокол IPv6.

- Сведения о настройках, таких как URL, см. в руководстве к конкретной службе потоковой передачи.

- Потоковая передача может быть невозможна в зависимости от состояния службы потоковой передачи.

- Потоковая передача останавливается, если выполнить определенные операции, например отобразить экран эскизов или воспроизвести ролик на видеокамере.

- Если во время потоковой передачи установить дату и время, она может остановиться.

## Установка места назначения для потоковой передачи в меню видеокамеры

Выберите меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [ИНФ.О СОЕДИНЕНИИ] → [ПАМЯТЬ].

Введите URL-адрес места назначения в меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [URL ПОЛУЧАТЕЛЯ].

- Введите URL-адрес места назначения в указанном ниже формате.

  - rtmp://(URL-адрес сервера):(номер порта)/(путь)/(ключ потока)

  - rtmps://(URL-адрес сервера):(номер порта)/(путь)/(ключ потока)

ПРИМЕЧАНИЕ

- В общем, при использовании протокола RTMP требуется параметр для ключа потока, но ключ потока может содержаться в пути в зависимости от службы. Подробнее см. в руководстве к конкретной службе потоковой передачи.

- Настройка [URL ПОЛУЧАТЕЛЯ] невозможна, если для параметра [ТИП ДАННЫХ] задано значение [P2CAST]. Настаивайте после выполнения операции [ОЧИСТ. (ПАМЯТЬ)].

## Использование карты памяти с информацией о месте назначения потоковой передачи

Вставьте карту памяти, на которой хранится информация о месте назначения, в слот карты 1.

Выберите меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [ИНФ.О СОЕДИНЕНИИ] → [КАРТА SD].

## Управление информацией о месте назначения

Информацию о месте назначения можно сохранить и загружать, используя меню видеокамеры и карту памяти.

#### Сохранение информации о месте назначения на карте памяти

Вставьте карту памяти, отформатированную с помощью видеокамеры, в слот карты 1.

Выберите меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [СОХР. (КАРТА SD)].

Выберите [ДА], когда отобразится сообщение подтверждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Имя файла на карте памяти, используемой для сохранения информации о месте назначения, нельзя изменить.

- Файл с информацией о месте назначения, сохраненный на карте памяти, шифруется.

- Сохранение невозможно, если для параметра [ТИП ДАННЫХ] задано значение [P2CAST].

- Сохранение невозможно, если начальная строка символов параметра [URL ПОЛУЧАТЕЛЯ] («rtmp://» и т. д.) задана неправильно.

#### Загрузка информации о месте назначения с карты памяти

Вставьте карту памяти, на которой хранится информация о месте назначения, в слот карты 1.

Выберите меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [ЗАГР. (КАРТА SD)].

Выберите [ДА], когда отобразится сообщение подтверждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Имя файла для загрузки информации о месте назначения, сохраненной на карте памяти, нельзя выбрать.

- На видеокамеру можно загрузить (получить) указанную ниже информацию настроек.

  - Информация, сохраненная на видеокамере

  - Файл настройки, созданный с помощью программного обеспечения P2 Network Setting (Ввод настройки с помощью инструмента настройки)

  - Профиль, загруженный с помощью параметра P2 Cast (Использование системы P2 Cast)

## Удаление информации о месте назначения

Выберите меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [ОЧИСТ. (ПАМЯТЬ)].

- Будет также удалена информация настройки P2 Cast.

- Будет также удалена информация об URL-адресе места назначения, заданная в разделе P2 Cast. (Использование системы P2 Cast)

- Настройка, связанная с многоадресной рассылкой, не удаляется.

## Остановка потоковой передачи видео

Выберите меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [ПУСК] → [ВЫКЛ].

В начало страницы