- Начало
- Сетевое подключение
- Функция NDI|HX
- Настройки видеокамеры

# Настройки видеокамеры

## Указание сетевых настроек

Установка настройки проводной локальной сети. (Настройки проводной локальной сети)

## Настройка функции NDI|HX

Задайте параметры меню [СИСТЕМА] → [ЧАСТОТА]/[ФОРМАТ ЗАПИСИ].

- Подробнее об элементах настроек см. в разделе «Настройки при использовании функции NDI|HX».

Выберите меню [СЕТЬ] → [ФУНКЦИЯ СЕТИ] → [NDI|HX].

Будет выбрана функция NDI|HX. Видеокамера автоматически перезапустится.

Установите формат потоковой передачи в меню [СЕТЬ] → [NDI|HX] → [ФОРМАТ ПОТОК. ПЕРЕД.].

Эту функцию невозможно использовать, если задано значение UHD.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функцию NDI|HX можно использовать, если соблюдены все приведенные ниже условия.

  - В меню [СИСТЕМА] → [ФОРМАТ ФАЙЛА] задано любое значение, кроме [AVCHD]

  - В меню [СИСТЕМА] задан параметр → [СУПЕР МЕДЛ.] → [ВЫКЛ]

  - В меню заданы необходимые настройки, указанные в разделе «Настройки при использовании функции NDI|HX»

  - VFR и некоторые специальные функции записи выключены

- Меню [СЕТЬ] → [УТИЛИТА] → [ПРОСТ.НАСТР.IP-АДР.] переключается на [НЕОГРАНИЧ.], если включить функцию NDI|HX.

#### Настройки при использовании функции NDI|HX

Меню [СИСТЕМА] | Меню [СЕТЬ] → [NDI|HX]
--- | ---
[ЧАСТОТА] | [ФОРМАТ ЗАПИСИ] | [ФОРМАТ ПОТОК. ПЕРЕД.]
[59.94Гц] | [1080-59.94p/AVC-I422] [1080-59.94p/AVC-G25] [1080-59.94p/AVC-G12] [1080-59.94p/422LongGOP 100M] [1080-59.94p/422ALL-I 200M] | [1920×1080-60fps 24M] [1920×1080-60fps 16M] [1920×1080-60fps 10M] (Заводские настройки) [1920×1080-60fps 8M] [1280×720-60fps 14M] [1280×720-60fps 10M] [1280×720-60fps 6M]
| [1080-59.94i/AVC-G50] [1080-59.94i/AVC-G25] [1080-59.94i/AVC-G12] [1080-29.97p/422LongGOP 50M] [1080-29.97p/422ALL-I 100M] [1080-59.94i/422LongGOP 50M] [1080-59.94i/422ALL-I 100M] | [1920×1080-30fps 14M] [1920×1080-30fps 10M] (Заводские настройки) [1920×1080-30fps 6M] [1280×720-30fps 8M] [1280×720-30fps 4M] [1280×720-30fps 2M]
| [720-59.94p/AVC-G50] [720-59.94p/AVC-G25] [720-59.94p/AVC-G12] | [1280×720-60fps 14M] [1280×720-60fps 10M] (Заводские настройки) [1280×720-60fps 6M]
[50.00Гц] | [1080-50.00p/AVC-I422] [1080-50.00p/AVC-G25] [1080-50.00p/AVC-G12] [1080-50.00p/422LongGOP 100M] [1080-50.00p/422ALL-I 200M] | [1920×1080-50fps 24M] [1920×1080-50fps 16M] [1920×1080-50fps 10M] (Заводские настройки) [1920×1080-50fps 8M] [1280×720-50fps 14M] [1280×720-50fps 10M] [1280×720-50fps 6M]
| [1080-50.00i/AVC-G50] [1080-50.00i/AVC-G25] [1080-50.00i/AVC-G12] [1080-25.00p/422LongGOP 50M] [1080-25.00p/422ALL-I 100M] [1080-50.00i/422LongGOP 50M] [1080-50.00i/422ALL-I 100M] | [1920×1080-25fps 14M] [1920×1080-25fps 10M] (Заводские настройки) [1920×1080-25fps 6M] [1280×720-25fps 8M] [1280×720-25fps 4M] [1280×720-25fps 2M]
| [720-50.00p/AVC-G50] [720-50.00p/AVC-G25] [720-50.00p/AVC-G12] | [1280×720-50fps 14M] [1280×720-50fps 10M] (Заводские настройки) [1280×720-50fps 6M]

## Включение функции NDI|HX

Выполните настройку для функции NDI|HX, а затем включите функцию NDI|HX, соблюдая указания на веб-сайте NewTek или в других источниках. [NDI|HX] отображается в меню [СЕТЬ] → [NDI|HX] → [АКТИВАЦИЯ], если включена функция NDI|HX.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция NDI|HX будет оставаться включенной после установки, пока не будут удалены сведения об активации, сохраненные на видеокамере.

- Чтобы включить функцию NDI|HX видеокамеры с помощью инструмента от NewTek, необходимо выбрать [NDI|HX] в меню [СЕТЬ] → [ФУНКЦИЯ СЕТИ].

## Потоковая передача с многоадресной рассылкой

Если используется функция многоадресной рассылки, данные одной потоковой передачи можно распределить между несколькими совместимыми коммутаторами NDI|HX с помощью поддерживаемого маршрутизатора или подобного устройства.

Выберите меню [СЕТЬ] → [NDI|HX] → [МУЛЬТИКАСТ] → [ВКЛ.].

Выберите меню [СЕТЬ] → [NDI|HX], а затем укажите [АДРЕС МУЛЬТИКАСТА] и [ПОРТ МУЛЬТИКАСТА].

- Установите [АДРЕС МУЛЬТИКАСТА] в указанном ниже диапазоне.

  IPv4: от 224.0.1.0 до 239.255.255.254

  IPv6: адрес многоадресной рассылки, начинающийся с FF

- Задайте [ПОРТ МУЛЬТИКАСТА] в пределах диапазона от 1024 до 50000.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Запись с символом + 1, добавленным в конц указанного адрес многоадресной рассылки, также используется для NDI|HX.

- Отключите плату беспроводной локальной сети, которая не будет использоваться при получении видео для многоадресной рассылки, которое необходимо отобразить на компьютере с несколькими установленными платами беспроводных локальных сетей.

## Использование функции NDI|HX

Видеокамерой можно управлять с помощью совместимого коммутатора NDI|HX.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если во время потоковой передачи установить дату и время, она может остановиться.

## Выключение функции NDI|HX

Выберите меню [СЕТЬ] → [NDI|HX] → [ОЧИСТ. АКТИВАЦИЮ].

Будут удалены сведения об активации, сохраненные на видеокамере.

После их удаления функцию NDI|HX нельзя будет использовать, пока вы снова не включите функцию NDI|HX.

В начало страницы