- Начало
- Обзор
- Действия, которые можно выполнить с помощью данной камеры

# Действия, которые можно выполнить с помощью данной камеры

Данная камера представляет собой техническую портативную видеокамеру 4K, оснащенную 1,0-дюймовым датчиком.

- Наличие высокочувствительного 1,0-дюймового датчика MOS для приблизительно 15,03 млн эффективных пикселей.

  Достижение F12 (при 59,94 Hz)/F13 (при 50 Hz) в режиме высокой чувствительности.

- Возможность записи сигнала UHD (3840×2160) 59,94p/50p на карту памяти с высоким качеством изображения и высокой эффективностью (10 битов квантизации).

- Наличие широкого угла 24,5 mm (значение преобразования 35 mm), приблизительно 32-кратного зума с использованием функции I.ZOOM (приблизительно 24-кратный зум при записи в UHD) и гибридного оптического стабилизатора изображения (Hybrid O.I.S.).

- Наличие разъема локальной сети с поддержкой потоковой передачи и проводного управления (Gigabit Ethernet), в дополнение к разъемам ввода/вывода (ввод XLR/вывод SDI), необходимых для использования видеокамеры в бизнес-целях.

Запись на карту памяти
Подключение к внешним устройствам
Подключение к сети
В начало страницы