- Начало
- Технические характеристики
- Технические характеристики
- Цифровое видео

# Цифровое видео

Количество битов квантизации | P2: 4:2:2 (10 бит)/4:2:0 (8 бит (AVC-LongG12)) MOV: 4:2:2 (10 бит)/4:2:0 (8 бит)/4:2:0 (10 бит (HEVC)) AVCHD: 4:2:0 (8 бит)
Формат сжатия видеосигнала | P2: AVC-Intra 422/AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12, MPEG-4 AVC/H.264 Intra Profile MOV: H.264/MPEG-4 AVC High Profile, H.265/MPEG-H HEVC Main10 Profile

В начало страницы