- Начало
- Вывод данных и отображение экрана
- Формат вывода
- Формат данных, которые можно вывести с разъема <SDI OUT>

# Формат данных, которые можно вывести с разъема <SDI OUT>

Формат данных, которые можно вывести с разъема <SDI OUT>, зависит от перечисленных ниже комбинаций настроек.

- Меню [СИСТЕМА] → [ЧАСТОТА]

- Меню [СИСТЕМА] → [ФОРМАТ ЗАПИСИ]

- Меню [ВИДЕОВЫХ/ЖКД/ВИДОИСК.] → [SDI OUT] → [ФОРМАТ ВЫВОДА]

Элемент | Формат вывода [ФОРМАТ ВЫВОДА]
--- | ---
[ЧАСТОТА] | [ФОРМАТ ЗАПИСИ]
Разрешение | Частота
[59.94Гц] | 3840×2160 | 59,94p | 1920×1080 59,94p 1920×1080 59,94i (Заводские настройки)
|  | 29,97p | 1920×1080 29,97PsF
|  | 23,98p | 1920×1080 23,98PsF
| 1920×1080 | 59,94p | 1920×1080 59,94p 1920×1080 59,94i (Заводские настройки) 720×480 59,94i
|  | 59,94i | 1920×1080 59,94i (Заводские настройки) 720×480 59,94i
|  | 29,97p | 1920×1080 29,97p (Заводские настройки) 720×480 59,94i
|  | 23,98p | 1920×1080 23,98p (Заводские настройки) 720×480 59,94i
| 1280×720 | 59,94p | 1280×720 59,94p (Заводские настройки) 720×480 59,94i
| 720×480 | 59,94i | 720×480 59,94i
[50.00Гц] | 3840×2160 | 50,00p | 1920×1080 50,00p 1920×1080 50,00i (Заводские настройки)
|  | 25,00p | 1920×1080 25,00PsF
| 1920×1080 | 50,00p | 1920×1080 50,00p 1920×1080 50,00i (Заводские настройки) 720×576 50,00i
|  | 50,00i | 1920×1080 50,00i (Заводские настройки) 720×576 50,00i
|  | 25,00p | 1920×1080 25,00PsF (Заводские настройки) 720×576 50,00i
| 1280×720 | 50,00p | 1280×720 50,00p (Заводские настройки) 720×576 50,00i
| 720×576 | 50,00i | 720×576 50,00i

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вывод 3840×2160 не поддерживается.

- Для параметра [ФОРМАТ ВЫВОДА] будут возобновлены заводские настройки изменении значений параметров [ЧАСТОТА] и [ФОРМАТ ЗАПИСИ]. Также невозможно будет получить текущие значения настройки [ФОРМАТ ВЫВОДА].

- Ниже приведен формат вывода при воспроизведении с экрана эскизов.

  - Будет использовано значение, заданное в разделе [ФОРМАТ ВЫВОДА], если разрешение при записи воспроизводимого ролика совпадает со значением параметра [ФОРМАТ ЗАПИСИ].

  - Будет использована заводская настройка [ФОРМАТ ВЫВОДА], если разрешение при записи воспроизводимого ролика отличается от значения параметра [ФОРМАТ ЗАПИСИ].

В начало страницы