- Начало
- Эксплуатация
- Настройки меню
- Меню [СИСТЕМА]

# Меню [СИСТЕМА]

Настройка параметров, связанных с форматом записи видео и аудио.

## [ЧАСТОТА]

Задает частоту системы.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [59.94Гц], [50.00Гц]

(Заводские настройки: [50.00Гц])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Видеокамера перезапустится при изменении параметра.

## [ФОРМАТ ФАЙЛА]

Установка формата файла для записи.

[P2] | Настройка записи в формате MXF-файла для формата P2.
[MOV] | Настройка записи в формате MOV-файла для формата MOV.
[AVCHD] | Настройка записи в формате MTS-файла для формата AVCHD.

(Заводские настройки: [MOV])

## [ФОРМАТ ЗАПИСИ]

Выбор формата сигнала и режима кодека для записи.

- Если для параметра [ЧАСТОТА] задано значение [50.00Гц], а для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] — значение [P2]

  Можно установить перечисленные ниже элементы.

  - [1080-50.00p/AVC-I422], [1080-50.00p/AVC-G25], [1080-50.00p/AVC-G12], [1080-50.00i/AVC-G50], [1080-50.00i/AVC-G25], [1080-50.00i/AVC-G12], [720-50.00p/AVC-G50], [720-50.00p/AVC-G25], [720-50.00p/AVC-G12]

- Если для параметра [ЧАСТОТА] задано значение [50.00Гц], а для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] — значение [MOV]

  Можно установить перечисленные ниже элементы.

  - [2160-50.00p/420LongGOP 150M], [2160-50.00p/HEVC LongGOP 200M], [2160-50.00p/HEVC LongGOP 100M], [2160-25.00p/420LongGOP 100M], [2160-25.00p/HEVC LongGOP 150M], [2160-25.00p/422LongGOP 150M], [2160-25.00p/422ALL-I 400M], [1080-50.00p/422LongGOP 100M], [1080-50.00p/422ALL-I 200M], [1080-50.00i/422LongGOP 50M], [1080-50.00i/422ALL-I 100M], [1080-25.00p/422LongGOP 50M], [1080-25.00p/422ALL-I 100M]

  (Заводские настройки: [1080-50.00i/422ALL-I 100M])

- Если для параметра [ЧАСТОТА] установлено значение [50.00Гц], а для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] — значение [AVCHD]

  Можно установить перечисленные ниже элементы.

  - [1080-50.00p/AVCHD PS], [1080-50.00i/AVCHD PH], [1080-50.00i/AVCHD HA], [720-50.00p/AVCHD PM], [576-50.00i/AVCHD SA]

  (Заводские настройки: [1080-50.00i/AVCHD PH])

- Если для параметра [ЧАСТОТА] задано значение [59.94Гц], а для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] — значение [P2]

  Можно установить перечисленные ниже элементы.

  - [1080-59.94p/AVC-I422], [1080-59.94p/AVC-G25], [1080-59.94p/AVC-G12], [1080-59.94i/AVC-G50], [1080-59.94i/AVC-G25], [1080-59.94i/AVC-G12], [720-59.94p/AVC-G50], [720-59.94p/AVC-G25], [720-59.94p/AVC-G12]

- Если для параметра [ЧАСТОТА] задано значение [59.94Гц], а для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] — значение [MOV]

  Можно установить перечисленные ниже элементы.

  - [2160-59.94p/420LongGOP 150M], [2160-59.94p/HEVC LongGOP 200M], [2160-50.00p/HEVC LongGOP 100M], [2160-29.97p/420LongGOP 100M], [2160-29.97p/HEVC LongGOP 150M], [2160-29.97p/422LongGOP 150M], [2160-29.97p/422ALL-I 400M], [2160-23.98p/420LongGOP 100M], [2160-23.98p/HEVC LongGOP 150M], [2160-23.98p/422LongGOP 150M], [2160-23.98p/422ALL-I 400M], [1080-59.94p/422LongGOP 100M], [1080-59.94p/422ALL-I 200M], [1080-59.94i/422LongGOP 50M], [1080-59.94i/422ALL-I 100M], [1080-29.97p/422LongGOP 50M], [1080-29.97p/422ALL-I 100M], [1080-23.98p/422LongGOP 50M], [1080-23.98p/422ALL-I 100M]

  (Заводские настройки: [1080-59.94i/422ALL-I 100M])

- Если для параметра [ЧАСТОТА] установлено значение [59.94Гц], а для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] — значение [AVCHD]

  Можно установить перечисленные ниже элементы.

  - [1080-59.94p/AVCHD PS], [1080-59.94i/AVCHD PH], [1080-59.94i/AVCHD HA], [1080-23.98p/AVCHD PH], [720-59.94p/AVCHD PM], [480-59.94i/AVCHD SA]

  (Заводские настройки: [1080-59.94i/AVCHD PH])

## [СООТН. СТОРОН]

Установка форматного соотношения видео для записи в формате сигнала SD (480i и 576i).

[4:3] | Запись в стандартном режиме 4:3. Обрезка левого и правого края.
[16:9] | Во время записи изображения видеокамеры сжимаются в горизонтальном направлении. При воспроизведении записанных изображений на ТВ-мониторе, который поддерживает широкоэкранное изображение, будет выполняться преобразование изображений в изображения с форматным соотношением 16:9.

(Заводские настройки: [4:3])

## [СУПЕР МЕДЛ.]

Установка сверхмедленной записи. Включите эту настройку для съемки видео с эффектом медленного движения.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для этой настройки фиксируется значение [ВЫКЛ], если в меню [СИСТЕМА] задано любое значение, кроме → [ФОРМАТ ФАЙЛА] → [MOV].

- Для этой настройки фиксируется значение [ВЫКЛ], если в меню [СИСТЕМА] → [ФОРМАТ ЗАПИСИ] задано любое значение, кроме 1920×1080.

- Для этой настройки фиксируется значение [ВЫКЛ], если в меню [СИСТЕМА] → [ФОРМАТ ЗАПИСИ] задано значение 59,94i/50,00i.

## [РЕЖИМ СЬЕМКИ]

Устанавливает режим съемки в соответствии с условиями съемки.

[НОРМАЛЬН.] | Выбор режима съемки в условиях нормальной яркости.
[ВЫС. ЧУВСТ.] | Выбор высокой чувствительности. (Параметр предназначен для съемки в условиях низкой освещенности.) На экране изображения видеокамеры отобразится значок [H.SENS.].

(Заводские настройки: [НОРМАЛЬН.])

В начало страницы