- Начало
- Эксплуатация
- Настройки меню
- Меню [Файл сцены]

# Меню [Файл сцены]

Детальная настройка качества изображения видео с видеокамеры.

Это меню нельзя настраивать, когда отображается экран эскизов.

Сведения о заводских настройках см. в разделе «Значение заводской настройки для файла условий съемки».

## [ВЫБОР ФАЙЛА]

Выбор файла условий съемки (1–6).

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [F1:], [F2:FLUO.], [F3:SPARK], [F4:B.STR], [F5:CINE], [F6:HLG]

## [РЕДАКТ.ИМЯ]

Изменение имени файла условий съемки, выбранного в меню файлов условий съемки (не более восьми символов).

## [Загр./Сохр./ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ]

Загрузка/сохранение/инициализация значений настроек файла условий съемки, назначенного текущему номеру (1–6).

[Загр.] | Выбор и загрузка файла условий съемки, сохраненного во внутренней памяти видеокамеры.
[Сохр.] | Сохранение текущего значения настройки в качестве файла условий съемки во внутренней памяти видеокамеры путем указания имени и номера файла.
[ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ] | Восстановление заводских настроек файлов условий съемки (1–6).

## [ПЕР.ЧАСТ.КАД.]

Установка разрешения/запрета использования переменной частоты кадров (VFR).

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

## [Частота кадров]

Переключение интервала съемки и времени экспозиции, если для параметра [ПЕР.ЧАСТ.КАД.] установлено значение [ВКЛ].

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- Если в меню [СИСТЕМА] задан параметр → [ЧАСТОТА] → [59.94Гц]

  - [60fps], [54fps], [48fps], [44fps], [40fps], [36fps], [34fps], [32fps], [30fps], [28fps], [27fps], [26fps], [25fps], [24fps], [22fps], [21fps], [20fps], [18fps], [15fps], [12fps], [9fps], [6fps], [4fps], [2fps], [1fps]

- Если в меню [СИСТЕМА] задан параметр → [ЧАСТОТА] → [50.00Гц]

  - [50fps], [48fps], [45fps], [42fps], [37fps], [34fps], [32fps], [30fps], [28fps], [27fps], [26fps], [25fps], [24fps], [23fps], [22fps], [21fps], [20fps], [18fps], [15fps], [12fps], [9fps], [6fps], [4fps], [2fps], [1fps]

## [ТИП СИНХР.СКАН.]

Переключение настроек отображения SYNCHRO SCAN.

[сек.] | Отображение в единицах времени.
[град.] | Отображение в виде угла диафрагмы затвора.

## [СИНХР.СКАН.]

Отображение скорости затвора SYNCHRO SCAN, которая будет использоваться при съемке видео для телевидения и т. д.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- Если для параметра [ТИП СИНХР.СКАН.] установлено значение [сек.], а в меню [СИСТЕМА] задан параметр → [ЧАСТОТА] → [59.94Гц]

  - Режим 59,94i/59,94p: [1/60.0] … [1/7200]

  - Режим 29,97p: [1/30.0]…[1/7200]

  - Режим 23,98p: [1/24.0]…[1/7200]

- Если для параметра [ТИП СИНХР.СКАН.] установлено значение [сек.], а в меню [СИСТЕМА] задан параметр → [ЧАСТОТА] → [50.00Гц]

  - Режим 50i/50p: [1/50.0]…[1/7200]

  - Режим 25p: [1/25.0]…[1/7200]

- Если для параметра [ТИП СИНХР.СКАН.] установлено значение [град.]

  - [3.0d]…[360.0d]

## [ГЛАВ.ДЕТАЛИ]

Установка уровня детализации всей части.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−31]…[31]

## [ШУМОПОД.ПО ДЕТ.]

Установка уровня сигнала (включая шум), при котором эффект детализации не активируется.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [0]…[60]

## [ЗАД.ДЕТАЛЕЙ]

### [DETAIL]

Установка значения [ВКЛ]/[ВЫКЛ] для функции детализации.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

### [ВЕРТ.УР.ДЕТ.]

Установка интенсивности уровня детализации по вертикали.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−7]…[7]

### [ЧАСТ.ДЕТ.]

Установка толщины детали.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−7]…[7]

### [ЗАВИС.УРОВНЯ]

При увеличении детализации в яркой области сигнала детализация в темных областях будет снижена.

При увеличении значения параметра [ЗАВИС.УРОВНЯ] уровень детализации в ярких областях будет снижен.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−7]…[7]

### [УР.ДИАФ.КОЛ]

Установка уровня детализации в областях повышенной яркости.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [0]…[5]

### [УСИЛ.ДЕТ.(+)]

Установка уровня детализации в положительном направлении (увеличение яркости).

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−31]…[31]

### [УСИЛ.ДЕТ.(−)]

Установка уровня детализации в отрицательном направлении (увеличение яркости).

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−31]…[31]

## [ДЕТ.ЦВЕТ.КОЖ. А]

Выбор таблицы телесных тонов, в которой будут отображаться детали телесных тонов.

Создайте таблицу телесных тонов с помощью функции [ТАБЛ.ОБНАР.]. Отображение деталей телесных тонов позволяет сглаживать телесные тоны во время съемки.

Можно использовать только параметр [ДЕТ.ЦВЕТ.КОЖ. А], или комбинацию параметров [ДЕТ.ЦВЕТ.КОЖ. А] и [ДЕТ.ЦВЕТ.КОЖ. B], или комбинацию параметров [ДЕТ.ЦВЕТ.КОЖ. А] и [ДЕТ.ЦВЕТ.КОЖ. C].

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

## [ДЕТ.ЦВЕТ.КОЖ. B]

Выбор таблицы телесных тонов, в которой будут отображаться детали телесных тонов.

Создайте таблицу телесных тонов с помощью функции [ТАБЛ.ОБНАР.]. Отображение деталей телесных тонов позволяет сглаживать телесные тоны во время съемки.

Можно использовать только параметр [ДЕТ.ЦВЕТ.КОЖ. B], или комбинацию параметров [ДЕТ.ЦВЕТ.КОЖ. B] и [ДЕТ.ЦВЕТ.КОЖ. А], или комбинацию параметров [ДЕТ.ЦВЕТ.КОЖ. B] и [ДЕТ.ЦВЕТ.КОЖ. C].

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

## [ДЕТ.ЦВЕТ.КОЖ. C]

Выбор таблицы телесных тонов, в которой будут отображаться детали телесных тонов.

Создайте таблицу телесных тонов с помощью функции [ТАБЛ.ОБНАР.]. Отображение деталей телесных тонов позволяет сглаживать телесные тоны во время съемки.

Можно использовать только параметр [ДЕТ.ЦВЕТ.КОЖ. C], или комбинацию параметров [ДЕТ.ЦВЕТ.КОЖ. C] и [ДЕТ.ЦВЕТ.КОЖ. А], или комбинацию параметров [ДЕТ.ЦВЕТ.КОЖ. C] и [ДЕТ.ЦВЕТ.КОЖ. B].

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

## [ЦВЕТ КОЖИ ZEBRA]

Установите отображение области телесных тонов на экране видоискателя с использованием зебры.

Зебра отображается, когда для этого параметра установлено значение [ВКЛ] и активирован параметр [ДЕТ.ЦВЕТ.КОЖ. А]/[ДЕТ.ЦВЕТ.КОЖ. B]/[ДЕТ.ЦВЕТ.КОЖ. C].

Зебра применяется в областях, заданных с помощью параметра [НАСТ.ДЕТ.ЦВЕТ.КОЖИ].

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

## [НАСТ.ДЕТ.ЦВЕТ.КОЖИ]

### [ТАБЛ.ОБНАР.]

Выбор таблицы телесных тонов для объекта, в которой будут отображаться детали телесных тонов.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [A], [B], [C]

### [ЭФФ.ДЕТ.КОЖИ]

Установка эффективного уровня деталей телесных тонов.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [0]…[31]

### [ЦЕНТР I]

Установка местоположения центра верхней оси I (установка области, к которой применяется телесный тон).

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [0]…[255]

### [ШИРИНА I]

Установка ширины области, в которой отображается телесный тон, для верхней оси I с фокусировкой на [ЦЕНТР I].

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [1]…[3]

### [ШИРИНА Q]

Установка ширины области, в которой отображается телесный тон, для верхней оси Q с фокусировкой на [ЦЕНТР I].

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [1]…[3]

### [ФАЗА Q]

Установка фазы области, к которой применяется телесный тон, относительно оси Q.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−128]…[127]

## [НАСТ.УПР.УСИЛ.RB]

### [ПРЕДУСТ. AWB УСИЛ. R]

Установка усиления Rch, когда переключатель <WHITE BAL> находится в положении <PRST>.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−200]…[200]

### [ПРЕДУСТ. AWB УСИЛ. B]

Установка усиления Bch, когда переключатель <WHITE BAL> находится в положении <PRST>.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−200]…[200]

### [AWB A УСИЛ. R]

Установка усиления Rch, когда переключатель <WHITE BAL> находится в положении <A>.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−200]…[200]

### [AWB A УСИЛ. B]

Установка усиления Bch, когда переключатель <WHITE BAL> находится в положении <A>.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−200]…[200]

### [AWB B УСИЛ. R]

Установка усиления Rch, когда переключатель <WHITE BAL> находится в положении <B>.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−200]…[200]

### [AWB B УСИЛ. B]

Установка усиления Bch, когда переключатель <WHITE BAL> находится в положении <B>.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−200]…[200]

### [СМЕЩ. УСИЛ.AWB A]

Установка усиления Rch и усиления Bch, когда переключатель <WHITE BAL> находится в положении <A>, а также выполняется автоматическая настройка баланса белого.

[ВКЛ] | Использование значений, установленных для параметров [AWB A УСИЛ. R] и [AWB A УСИЛ. B].
[ВЫКЛ] | Установка значения усиления Rch и усиления Bch, равного [0].

### [СМЕЩ. УСИЛ.AWB B]

Установка усиления Rch и усиления Bch, когда переключатель <WHITE BAL> находится в положении <B>, а также выполняется автоматическая настройка баланса белого.

[ВКЛ] | Использование значений, установленных для параметров [AWB B УСИЛ. R] и [AWB B УСИЛ. B].
[ВЫКЛ] | Установка значения усиления Rch и усиления Bch, равного [0].

## [НАСТР. А-КАН. ТЕМП.ЦВЕТА]

### [ТЕМП. ЦВЕТА]

Отображение цветовой температуры, когда переключатель <WHITE BAL> находится в положении <A> и используется автоматический баланс белого или его предварительно заданные параметры.

Кроме того, при автоматическом балансе белого цветовую температуру можно изменить, изменив выходной баланс для Rch и Bch.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [2000K]…[15000K]

### [УСИЛ. R]

Отображение вывода Rch, когда переключатель <WHITE BAL> находится в положении <A> и используется автоматический баланс белого или его предварительно заданные параметры.

При автоматическом балансе белого цвет также можно изменить на оси Rch, изменив вывод Rch.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−400]…[400]

### [УСИЛ. B]

Отображение вывода Bch, когда переключатель <WHITE BAL> находится в положении <A> и используется автоматический баланс белого или его предварительно заданные параметры.

При автоматическом балансе белого цвет также можно изменить на оси Bch, изменив вывод Bch.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−400]…[400]

### [ОСЬ G]

Отображение вывода оси G, когда переключатель <WHITE BAL> находится в положении <A> и используется автоматический баланс белого или его предварительно заданные параметры.

При автоматическом балансе белого цвет также можно изменить на оси G, изменив вывод Rch и Bch.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−400]…[400]

## [НАСТР. В-КАН. ТЕМП.ЦВЕТА]

### [ТЕМП. ЦВЕТА]

Отображение цветовой температуры, когда переключатель <WHITE BAL> находится в положении <B> и используется автоматический баланс белого или его предварительно заданные параметры.

Кроме того, при автоматическом балансе белого цветовую температуру можно изменить, изменив выходной баланс для Rch и Bch.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [2000K]…[15000K]

### [УСИЛ. R]

Отображение вывода Rch, когда переключатель <WHITE BAL> находится в положении <B> и используется автоматический баланс белого или его предварительно заданные параметры.

При автоматическом балансе белого цвет также можно изменить на оси Rch, изменив вывод Rch.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−400]…[400]

### [УСИЛ. B]

Отображение вывода Bch, когда переключатель <WHITE BAL> находится в положении <B> и используется автоматический баланс белого или его предварительно заданные параметры.

При автоматическом балансе белого цвет также можно изменить на оси Bch, изменив вывод Bch.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−400]…[400]

### [ОСЬ G]

Отображение вывода оси G, когда переключатель <WHITE BAL> находится в положении <B> и используется автоматический баланс белого или его предварительно заданные параметры.

При автоматическом балансе белого цвет также можно изменить на оси G, изменив вывод Rch и Bch.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−400]…[400]

## [УР.ЦВЕТНОСТИ]

Установка уровня сигнала цветности для сигналов PR и PB.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−99%]…[99%], [ВЫКЛ]

## [ФАЗА ЦВЕТНОСТИ]

Тонкая настройка фазы цветности сигналов PR и PB.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−31]…[31]

## [МАТРИЦА]

### [ТИП МАТРИЦИРОВАНИЯ]

Выбор цветовой матрицы для отображения цвета при съемке.

[НОРМ.1] | Отображение цветов, подходящих для съемки на улице или при использовании галогенных ламп.
[НОРМ.2] | Отображение более ярких цветов, чем в режиме [НОРМ.1].
[ФЛУОР.] | Отображение цветов, подходящих для съемки в помещениях с флуоресцентными источниками света.
[КИНЕМАТ.] | Отображение цветов, подходящих для съемки видео для использования в кинематографии.

### [АДАПТИВНОЕ МАТРИЦИР.]

Включает или выключает функцию управления линейной матрицей в зависимости от условий съемки.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

## [НАСТР.МАТРИЦЫ]

### [R-G]

Регулировка линейной матрицы. (Красный - зеленый)

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−63]…[63]

### [R-B]

Регулировка линейной матрицы. (Красный - синий)

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−63]…[63]

### [G-R]

Регулировка линейной матрицы. (Зеленый - красный)

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−63]…[63]

### [G-B]

Регулировка линейной матрицы. (Зеленый - синий)

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−63]…[63]

### [B-R]

Регулировка линейной матрицы. (Синий - красный)

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−63]…[63]

### [B-G]

Регулировка линейной матрицы. (Синий - зеленый)

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−63]…[63]

## [КОРРЕКЦИЯ ЦВЕТА]

### [R] ([ЦВЕТ])

Корректировка насыщения красного цвета.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−63]…[63]

### [R] ([ФАЗА])

Корректировка оттенков красного.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−63]…[63]

### [R-R-Mg] ([ЦВЕТ])

Корректировка насыщения цветов между красным и «цветами между красным и пурпурным».

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−63]…[63]

### [R-R-Mg] ([ФАЗА])

Корректировка оттенков между красным и «цветами между красным и пурпурным».

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−63]…[63]

### [R-Mg] ([ЦВЕТ])

Корректировка насыщения цветов между красным и пурпурным.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−63]…[63]

### [R-Mg] ([ФАЗА])

Корректировка оттенков между красным и пурпурным.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−63]…[63]

### [Mg] ([ЦВЕТ])

Корректировка насыщения пурпурного цвета.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−63]…[63]

### [Mg] ([ФАЗА])

Корректировка оттенков пурпурного.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−63]…[63]

### [Mg-B] ([ЦВЕТ])

Корректировка насыщения цветов между пурпурным и синим.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−63]…[63]

### [Mg-B] ([ФАЗА])

Корректировка оттенков между пурпурным и синим.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−63]…[63]

### [B] ([ЦВЕТ])

Корректировка насыщения синего цвета.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−63]…[63]

### [B] ([ФАЗА])

Корректировка оттенков синего.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−63]…[63]

### [B-Cy] ([ЦВЕТ])

Корректировка насыщения цветов между синим и бирюзовым.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−63]…[63]

### [B-Cy] ([ФАЗА])

Корректировка оттенков между синим и бирюзовым.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−63]…[63]

### [Cy] ([ЦВЕТ])

Корректировка насыщения бирюзового цвета.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−63]…[63]

### [Cy] ([ФАЗА])

Корректировка оттенков бирюзового цвета.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−63]…[63]

### [Cy-G] ([ЦВЕТ])

Корректировка насыщения цветов между бирюзовым и зеленым.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−63]…[63]

### [Cy-G] ([ФАЗА])

Корректировка оттенков между бирюзовым и зеленым.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−63]…[63]

### [G] ([ЦВЕТ])

Корректировка насыщения зеленого цвета.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−63]…[63]

### [G] ([ФАЗА])

Корректировка оттенков зеленого.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−63]…[63]

### [G-Yl] ([ЦВЕТ])

Корректировка насыщения цветов между зеленым и желтым.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−63]…[63]

### [G-Yl] ([ФАЗА])

Корректировка оттенков между зеленым и желтым.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−63]…[63]

### [G-Yl-Yl] ([ЦВЕТ])

Корректировка насыщения цветов между «цветами между зеленым и желтым» и желтым.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−63]…[63]

### [G-Yl-Yl] ([ФАЗА])

Корректировка оттенков между «цветами между зеленым и желтым» и желтым.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−63]…[63]

### [Yl] ([ЦВЕТ])

Корректировка насыщения желтого цвета.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−63]…[63]

### [Yl] ([ФАЗА])

Корректировка оттенков желтого.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−63]…[63]

### [Yl-Yl-R] ([ЦВЕТ])

Корректировка насыщения цветов между желтым и «цветами между желтым и красным».

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−63]…[63]

### [Yl-Yl-R] ([ФАЗА])

Корректировка оттенков между желтым и «цветами между желтым и красным».

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−63]…[63]

### [Yl-R] ([ЦВЕТ])

Корректировка насыщения цветов между желтым и красным.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−63]…[63]

### [Yl-R] ([ФАЗА])

Корректировка оттенков между желтым и красным.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−63]…[63]

### [Yl-R-R] ([ЦВЕТ])

Корректировка насыщения цветов между «цветами между желтым и красным» и красным.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−63]…[63]

### [Yl-R-R] ([ФАЗА])

Корректировка оттенков между «цветами между желтым и красным» и красным.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−63]…[63]

## [ОПОРНЫЙ УРОВЕНЬ]

Установка основного уровня.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−200]…[200]

## [НАСТР.УПР.ЧЕРНЫМ RGB]

### [УРОВЕНЬ R]

Установка уровня гашения Rch.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−100]…[100]

### [УРОВЕНЬ G]

Установка уровня гашения Gch.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−100]…[100]

### [УРОВЕНЬ B]

Установка уровня гашения Bch.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−100]…[100]

### [СМЕЩЕНИЕ УРОВНЯ]

Установка уровней гашения Rch, Gch и Bch после автоматической настройки баланса черного.

[ВКЛ] | Использование значений, установленных для параметров [УРОВЕНЬ R], [УРОВЕНЬ G] и [УРОВЕНЬ B].
[ВЫКЛ] | Установка в качестве уровня гашения Rch, Gch и Bch значения [0].

## [ВЫБ. РЕЖИМА ГАММЫ]

Выбор режима гаммы.

[ВЫС.ЧЕТКОСТЬ] | Установка характеристик гаммы для формата HD (High Definition).
[СТД.ЧЕТКОСТЬ] | Повышенное усиление в темных областях по сравнению с настройками гаммы для формата HD.
[ПЛЕНКА1] | Установка характеристик, позволяющих увеличить яркость по сравнению с гаммой HD.
[ПЛЕНКА2] | Установка характеристик, позволяющих увеличить яркость по сравнению с параметром [ПЛЕНКА1].
[ПЛЕНКА3] | Установка характеристик, позволяющих увеличить яркость по сравнению с параметром [ПЛЕНКА2].
[ЗАП.ПЛЕНКА] | Установка характеристик кинематографической гаммы для кинопленки.
[ЗАП.ВИДЕО] | Установка характеристик кинематографической гаммы для видео.
[HLG] | Установка характеристик гамма-кривой гибридной диаграммы (HLG).

## [НАСТР. ГАММЫ]

### [ГЛАВН. ГАММА]

Установка основной гамма-характеристики с шагом настройки 0,01.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [0.30]…[0.75]

### [ДИН.УР. ЗАП.ПЛЕНКА]

При установке значения [ЗАП.ПЛЕНКА] для параметра [ВЫБ. РЕЖИМА ГАММЫ] будет использоваться динамический диапазон.

При установке значения, отличного от [ЗАП.ПЛЕНКА], настройки не будут изменены.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [200%] … [600%] (с шагом 100%)

### [УР.РАСТ.ЧЕРН. ЗАП.ПЛЕНКА]

При установке значения [ЗАП.ПЛЕНКА] для параметра [ВЫБ. РЕЖИМА ГАММЫ] будет использоваться растяжение черного.

При установке значения, отличного от [ЗАП.ПЛЕНКА], настройки не будут изменены.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [0%]…[30%]

### [УКЛОН КОЛЕНА ЗАП.ВИДЕО]

При установке значения [ЗАП.ВИДЕО] для параметра [ВЫБ. РЕЖИМА ГАММЫ] будет использоваться уклон перегиба.

При установке значения, отличного от [ЗАП.ВИДЕО], настройки не будут изменены.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [150%] … [500%] (с шагом 50%)

### [ТОЧКА КОЛЕНА ЗАП.ВИДЕО]

При установке значения [ЗАП.ВИДЕО] для параметра [ВЫБ. РЕЖИМА ГАММЫ] будет установлена точка перегиба.

При установке значения, отличного от [ЗАП.ВИДЕО], настройки не будут изменены.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [30%]…[107%]

### [ГАММА ЧЕРН.]

Установка гамма-кривых для темных областей.

[−8]…[−1] | Сжатие темной области.
[0] | Стандартное состояние.
[1]…[8] | Расширение темных областей.

### [ДИАП. ГАММЫ ЧЕРН.]

Установка максимального уровня сжатия/расширения.

[1] | Около 20%
[2] | Около 30%
[3] | Около 40%

## [НАСТР. КОЛЕНА]

### [РЕЖИМ КОЛЕНА]

Установка режима функционирования излома.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [АВТО], [РУЧНАЯ], [ВЫКЛ]

### [АВТ.РЕАК.КОЛЕНА]

Установка скорости отклика автоматического перегиба. Чем меньше значение параметра, тем выше скорость отклика.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [1]…[8]

### [ТОЧКА КОЛЕНА]

Установка положения точки перегиба с шагом 0,5%.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [70.0%]…[107.0%]

### [УКЛОН КОЛЕНА]

Установка угла перегиба.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [0]…[99]

### [ПЕРЕКЛ.КОЛЕНА HLG]

Включение/выключение функции перегиба для параметра HLG.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

### [ТОЧКА КОЛЕНА HLG]

Установка положения точки перегиба для параметра HLG.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [55]…[100]

### [УКЛОН КОЛЕНА HLG]

Установка угла перегиба для параметра HLG.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [0]…[100]

## [НАСТР. ОБРЕЗ. БЕЛОГО]

### [ОБРЕЗАТЬ БЕЛЫЙ]

Включение/выключение функции ограничения уровня белого: [ВКЛ]/[ВЫКЛ]. Если для этой функции задано значение [ВКЛ], активируется настройка [УР. ОБРЕЗ. БЕЛОГО].

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

### [УР. ОБРЕЗ. БЕЛОГО]

Установка уровня ограничения белого.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [90%]…[109%]

## [УВЕЛ.ДИН.ДИАП.]

Включение/выключение функции расширения динамического диапазона.

Если функции назначены кнопкам USER, значения [ВКЛ]/[ВЫКЛ] можно переключать с помощью кнопок USER.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

## [ГЛУБ.ЭФФ. УВЕЛ.ДИН.ДИАП.]

Устанавливает уровень сжатия областей с высокой яркостью для функции расширения динамического диапазона.

При сжатии уровней видеосигнала в областях с высокой яркостью, которые в стандартном режиме съемки могут быть утеряны, будет расширен динамический диапазон.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [1]…[3]

## [ДИНАМ.ШУМОПОД.]

Регулирует эффект уменьшения шумов путем изменения соответствующей настройки.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВЫКЛ], [1], [2]

## [АВТ.УР.ДИАФ.]

Включает или выключает функцию автоматической установки уровня чувствительности диафрагмы.

Если функции назначены кнопкам USER, значения [ВКЛ]/[ВЫКЛ] можно переключать с помощью кнопок USER.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

## [ЭФФЕКТ АВТ. ДИАФРАГМЫ]

Регулировка яркости в режиме автоматической настройки диафрагмы.

Увеличьте значение, чтобы увеличить яркость, или уменьшите значение, чтобы затемнить конвергенцию при автоматической настройке диафрагмы.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−50]…[50]

В начало страницы