- Начало
- Эксплуатация
- Настройки меню
- Меню [ДРУГОЕ]

# Меню [ДРУГОЕ]

Позволяет задать настройки, относящиеся к записи, загрузке и инициализации пользовательских файлов с внутренней памяти, а также другие настройки видеокамеры.

## [ФАЙЛ]

Сохранение и загрузка данных настройки.

Сведения о целевом объекте для сохранения и загрузки см. в разделе «Целевые элементы для файла условий съемки/файла настройки/инициализации».

Подробнее о сохранении и загрузке см. в разделе «Обработка установочных данных».

### [ФАЙЛ СЦЕНЫ (КАРТА SD)]

Загрузка или сохранение файлов условий съемки на карту памяти.

[Загр.] | Выбор и загрузка на видеокамеру файла условий съемки, сохраненного на карте памяти. Можно выбрать, загружать ли все файлы условий съемки (с [F1:] по [F6:]) или только отдельные.
[Сохр.] | Значения настроек текущего файла условий съемки (с [F1:] по [F6:]) перезаписываются в файл, выбранный в списке файлов условий съемки, которые хранятся на карте памяти.
[СОХРАНИТЬ КАК] | Значения настроек текущего файла условий съемки (с [F1:] по [F6:]) сохраняются на карте памяти в качестве нового файла условий съемки путем ввода имени файла.

### [ФАЙЛ НАСТР. (КАРТА SD)]

Загрузка или сохранение файлов настройки на карту памяти.

[Загр.] | Выбор файла настройки, сохраненного на карте памяти, для загрузки на видеокамеру.
[Сохр.] | Перезапись файла, выбранного в списке файлов настройки, которые хранятся на карте памяти, текущими значениями настроек на видеокамере.
[СОХРАНИТЬ КАК] | Введите имя файла, чтобы сохранить текущие значения настроек на видеокамере в качестве нового файла настройки на карте памяти.

### [ФАЙЛ НАСТР. (ПАМЯТЬ)]

Загрузка, сохранение и инициализация файлов настройки во внутренней памяти видеокамеры.

[Загр.] | Загрузка данных настройки, сохраненных в памяти.
[Сохр.] | Сохранение данных настройки в памяти.
[ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ] | Восстановление заводских настроек из текущих настроек меню в данных настройки.

### [СЛОТ ЗАГРУЗКИ/СОХРАНЕНИЯ]

Установка слота карты, используемого для загрузки и сохранения файла условий съемки, файла настройки и файла настройки потоковой передачи.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [СЛОТ1], [СЛОТ2]

(Заводские настройки: [СЛОТ1])

## [ЦВЕТ.ПОЛОСЫ]

### [ТИП ЦВЕТ. ПОЛОС]

Установка используемой цветной полоски.

[SMPTE] | Используются цветные полоски в стандарте SMPTE.
[ПОЛНЫЙ] | Используются полноцветные полоски.

(Заводские настройки: [SMPTE])

ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от выходного разрешения может наблюдаться выцветание.

### [ТЕСТОВЫЙ СИГНАЛ]

Настройка вывода тестового звукового сигнала (тонального сигнала с нормативным уровнем 1 kHz) при переключении видео на цветную полоску.

Значение стандартного уровня зависит от настройки, заданной в меню [ЗВУК] → [НАСТР.КАН.ЗАП.] → [ЗАПАС МОЩНОСТИ].

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

## [ИНДИКАТОР]

### [ИНДИКАТОР LED]

Указывает, будет ли гореть индикатор записи.

[ПЕРЕДНИЙ] | Будет гореть передний индикатор записи.
[ТЫЛЬНЫЙ] | Будет гореть задний индикатор записи.
[ОБА] | Будут гореть задний и передний индикаторы записи.
[ВЫКЛ] | Индикатор записи не будет гореть.

(Заводские настройки: [ОБА])

### [ДОСТУП LED]

Указывает, будет ли гореть индикатор доступа к карте.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

## [ЧАСЫ]

### [НАСТРОЙКА ЧАСОВ]

Настройка календаря (даты на встроенных часах) и времени.

Год | [2018]…[2037]
Месяц | [JAN]…[DEC] ([1]…[12])
День | [1]…[31] ([28], [29], [30])
Часы | [0]…[23]
Минуты | [0]…[59]

### [ЧАСОВ ПОЯС]

Установка часового пояса. При изменении настройки часового пояса будет установлено значение с учетом разницы во времени.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−12:00]…[+12:30] (шаги в 30 минут), [+12:45], [+13:00]

(Заводские настройки: [+0:00])

### [ФОРМАТ ДАТЫ]

Установка порядка отображения года, месяца и даты на календаре (даты на встроенных часах). Установленный порядок определит отображение даты в информации о ролике.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [Г-М-Д], [М-Д-Г], [Д-М-Г]

(Заводские настройки: [Д-М-Г])

## [УСТР. USB]

### [РЕЖ.КАРДРИДЕРА]

Переключает видеокамеру в режим чтения карт. Компьютер или другое устройство можно подключить через интерфейс USB для использования в качестве устройства чтения карт памяти.

ЖК-монитор отключается приблизительно через пять–десять секунд при работе от батареи.

Если нажать кнопку <>, <>, <> или </> либо повернуть многофункциональный диск управления вверх или вниз, вы вернетесь на экран режима чтения карт.

Если нажать кнопку <SET> или многофункциональный диск управления, режим чтения карт будет отключен и отобразится экран изображения видеокамеры.

Можно выбрать перечисленные ниже элементы.

- [ДА], [НЕТ]

### [РЕЖИМ ОБСЛУЖИВАНИЯ]

Переключает видеокамеру в режим обслуживания.

Можно также проверить информацию о программном обеспечении (лицензиях) на компьютере или другом оборудовании. Для подтверждения выберите LICENSE.TXT на внешнем диске, распознаваемом компьютером.

ЖК-монитор отключается приблизительно через пять–десять секунд при работе от батареи.

Если нажать кнопку <>, <>, <> или </> либо повернуть многофункциональный диск управления вверх или вниз, вы вернетесь на экран режима обслуживания.

Если нажать кнопку <SET> или многофункциональный диск управления, режим обслуживания будет отключен и отобразится экран изображения видеокамеры.

Можно выбрать перечисленные ниже элементы.

- [ДА], [НЕТ]

## [ИНФОРМАЦИЯ]

Отображение информации о видеокамере.

### [Версия]

Отображение информации о видеокамере.

[МОДЕЛЬ] | Отображение названия видеокамеры.
[СЕРИЙНЫЙ НОМЕР] | Отображение серийного номера видеокамеры.
[ИД СЕТИ(MAC-АДРЕС)] | Отображение MAC-адреса разъема <LAN> на видеокамере.
[Версия] | Отображение версии прошивки на видеокамере.

### [ВРЕМЯ РАБОТЫ]

[ОБЩ.ВРЕМ.РАБОТЫ] | Отображение общего времени работы.

### [ОБНОВЛЕНИЕ.]

Обновление прошивки.

Вставьте в слот карты 1 карту памяти, на которой сохранен файл обновления.

Можно выбрать перечисленные ниже элементы.

- [ДА], [НЕТ]

## [LANGUAGE]

Установка языка отображения.

[English] | Английский
[Español] | Испанский
[Français] | Французский
[Deutsch] | Немецкий
[Italiano] | Итальянский
[Русский] | Русский
[Nederland] | Голландский
[Türkçe] | Турецкий
[Svenska] | Шведский
[Polski] | Польский
[Česky] | Чешский
[Magyar] | Венгерский

(Заводские настройки: [English])

## [ИНИЦ. МЕНЮ]

Сброс значения параметра меню до заводской настройки. Камера перезапускается после сброса.

Можно выбрать перечисленные ниже элементы.

- [ДА], [НЕТ]

В начало страницы