- Начало
- Воспроизведение
- Экран эскизов
- Восстановление роликов

# Восстановление роликов

В указанных ниже случаях может понадобиться восстановить ролик в зависимости от условий. Восстановление может занять определенное время в зависимости от ошибки.

- Если извлечь карту памяти из слота карты с мигающим индикатором, когда мигает индикатор доступа к карте доступа 1 или 2

- Если выключить питание путем извлечения батареи или блока питания во время записи или ее завершения

## Восстановление ролика (в формате MOV/AVCHD)

Приведенная на рисунке ниже ошибка отображается, если в качестве формата записи файлов выбран формат MOV или AVCHD.

Рис. 1

Выберите [SET] на экране с сообщением об ошибке. (Рис. 1)

- По завершении восстановления выберите в запросе о подтверждении. Вы вернетесь на предыдущий экран.

- Если при отображении эскиза обнаружена неправильная информация об управлении, на ролике отображается метка .

## Восстановление ролика (в формате P2)

Если в качестве формата записи файлов выбран формат P2, сообщение об ошибке не отображается.

отображается на экране эскизов при наличии по крайней мере одного поврежденного ролика в формате P2, который можно восстановить на экране эскизов. В таком случае выполните приведенные ниже действия, чтобы восстановить ролик.

Нажмите кнопку <THUMBNAIL>.

Отобразится экран пиктограмм.

Нажмите кнопку <MENU>, когда отображается экран эскизов.

Отобразится меню.

Выберите меню [ЗАПИСАННОЕ] → [КЛИП] → [ИСПРАВЛЕНИЕ].

Выберите [ДА].

Будут восстановлены все поврежденные ролики в формате P2, которые можно восстановить на экране эскизов.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не извлекайте карту памяти из слота карты с мигающим индикатором, а также не отсоединяйте батарею или блок питания, если индикатор доступа к карте 1 или 2 мигает оранжевым. Это приведет к повреждению карты памяти.

- Используйте батарею или блок питания с достаточным уровнем заряда.

- Полное восстановление может быть невозможно в зависимости от состояния данных.

- Чтобы восстановить ролики, необходимо, чтобы ролики записывались в течение определенного количества времени. В частности в перечисленных ниже случаях ролики невозможно восстановить из-за малого количества кадров для записи.

  - Если включена функция записи с переменной частотой кадров, а частота кадров ниже установленной частоты системы.

  - Если включена функция интервальной записи.

- В случае неудачного восстановления ролики, отснятые перед отключением питания, нельзя будет воспроизвести.

  Кроме того, дальнейшая запись может оказаться невозможной.

- Если восстановить данные, записанные с помощью другого устройства, возможно, их не удастся воспроизвести на видеокамере или этом устройстве.

- В случае сбоя восстановления выключите видеокамеру, немного подождите и снова включите ее. Если данные не удается восстановить несколько раз подряд, отформатируйте карту на видеокамере. В этом случае все данные будут удалены без возможности восстановления.

- При восстановлении информации об эскизах их отображение может замедлиться.

В начало страницы