- Начало
- Вывод данных и отображение экрана
- Отображение состояния экрана
- Индикация проверки режима

# Индикация проверки режима

Настройки и состояние видеокамеры могут отображаться на экране видоискателя или на ЖК-мониторе для проверки.

Нажмите кнопку <DISP/MODE CHK> и удерживайте ее в течение по крайней мере одной секунды, когда отображается экран изображения видеокамеры, чтобы отобразить экран STATUS проверки режима.

При каждом нажатии кнопки <DISP/MODE CHK> изображение на экране меняется в следующем порядке: экран STATUS, экран FUNCTION, экран AUDIO, экран SWITCH, экран NETWORK и экран изображения видеокамеры.

Каждый экран проверки режима отображается в течение приблизительно пяти секунд.

Экран не переключается при нажатии кнопки <DISP/MODE CHK>.

Нажмите кнопку <EXIT> при отображении каждого из экранов, чтобы вернуться на экран изображения видеокамеры.

## Экран FUNCTION

Здесь отображаются настройки вывода видео и информация о носителях информации для записи.

Элемент | Описание
--- | ---
[VIDEO OUT] | [VIDEO OUT SEL] | Отображается целевой выход для видео и аудио с помощью параметров [SDI + HDMI]/[AV + HDMI].
[SDI OUT FORMAT]/[AV OUT FORMAT] | Отображаются приведенные ниже данные в зависимости от настройки целевого выхода для видео и аудио. Если задан параметр [SDI + HDMI]: сигнал, который выводится с разъема <SDI OUT>, отображается с настройками [1920×1080p][1920×1080i]/[1920×1080PsF]/[1280×720p]/[720×480i]/[720×576i]. Если задан параметр [AV + HDMI]: сигнал, который выводится с разъема <AV OUT>, отображается с настройками [720×480i]/[720×576i].
[SDI OUT CHAR]/[AV OUT CHAR] | Отображаются приведенные ниже данные в зависимости от настройки целевого выхода для видео и аудио. Если задан параметр [SDI + HDMI]: Позволяет установить наложение символа на данные, которые выводятся через разъем <SDI OUT>, с помощью параметров [ON]/[OFF]. Если задан параметр [AV + HDMI]: Позволяет установить наложение символа на данные, которые выводятся через разъем <AV OUT>, с помощью параметров [ON]/[OFF].
[HDMI OUT FORMAT] | Сигнал, который выводится с разъема <HDMI>, отображается с настройками [3840×2160p]/[3840×2160p(420/8bit)]/[1920×1080p]/[1920×1080i]/[1280×720p]/[720×480p]/[720×576p].
[HDMI OUT CHAR] | Позволяет установить наложение символа на данные, которые выводятся через разъем <HDMI>, с помощью параметров [ON]/[OFF].
[HDR/SDR] | [SDI OUT]/[AV OUT] | Отображаются приведенные ниже данные в зависимости от настройки целевого выхода для видео и аудио. Если задан параметр [SDI + HDMI]: Изображение, которое выводится с разъема <SDI OUT>, отображается с настройками [HDR]/[SDR]. Если задан параметр [AV + HDMI]: изображение, которое выводится с разъема <AV OUT>, отображается с настройкой [SDR].
| [HDMI OUT] | Изображение, которое выводится с разъема <HDMI>, отображается с настройками [HDR]/[SDR].
| [LCD/VF] | Изображение, которое выводится с ЖК-монитора и видоискателя, отображается с настройками [HDR]/[SDR].
[CARD STATUS] | — | Отображаются данные о состоянии, оставшемся месте для записи и общей емкости для карты памяти, вставленной в слот карты. Эти данные не отображаются, если в меню [СЕТЬ] задан параметр → [ФУНКЦИЯ СЕТИ] → [NDI|HX]. Состояние карты памяти отображается, как указано ниже. [NO CARD]: карта памяти не вставлена. [UNSUPPORTED]: карта памяти не поддерживается. [FORMAT ERROR]: карту памяти нельзя использовать (ошибка формата). [PROTECTED]: карта памяти защищена от записи. (Переключатель защиты от записи на карте памяти установлен в положение LOCK.) [NO REMAIN]: не осталось места для записи. [NOT SDXC]: карта памяти SDXC не вставлена для записи в формате MOV. Случаи, отличные от перечисленных выше: отображается оставшееся место для записи (от 0% до 100%).
| [TOTAL] | Отображаются данные об оставшемся месте для записи и общей емкости для карт памяти, вставленных в слоты карт 1 и 2.
| [SLOT1] | Отображаются данные о состоянии, оставшемся месте для записи и общей емкости для карты памяти, вставленной в слот карты 1.
| [SLOT2] | Отображаются данные о состоянии, оставшемся месте для записи и общей емкости для карты памяти, вставленной в слот карты 2.

## Экран AUDIO

Отображаются настройки аудиовхода/выхода и индикатор уровня звука.

Если задан формат записи P2 или MOV, аудиоканал, отображаемый на индикаторе уровня звука, соответствует настройке в меню [ЗВУК] → [НАСТРОЙКИ ВЫВОДА] → [ЗВУК. ВЫХОД].

- Отображаются аудиоканалы 1 и 2, если задано значение [CH1]/[CH2]/[СТЕРЕО КАН1/2]/[МИКС КАН1/2].

- Отображаются аудиоканалы 3 и 4, если задано значение [CH3]/[CH4]/[СТЕРЕО КАН3/4]/[МИКС КАН3/4].

- Позволяет переключить аудиоканал на отображение на индикаторе уровня звука (аудиоканал 1/2 и аудиоканал 3/4) нажатием кнопки USER, которой назначена функция [ВЫБ.АУД.МОНИТ.], или путем касания значка кнопки USER.

Элемент | Описание
--- | ---
[AUDIO] | [AUDIO OUT] | Отображаются аудиоканал и формат вывода с разъема <AV OUT>, разъема головной гарнитуры и встроенного динамика с настройками [CH1]/[CH2]/[CH1/2 STEREO]/[CH1/2 MIX]/[CH3]/[CH4]/[CH3/4 STEREO]/[CH3/4 MIX].
[SELECT] | [CH1]–[CH4] | Аудиоданные, которые необходимо записать в каждом канале, отображаются с помощью параметров [INT(L)]/[INT(R)]/[INPUT1]/[INPUT2].
[LINE/MIC] | [CH1]–[CH4] | Сигнал аудиовхода для каждого канала отображается с помощью параметров /[LINE]/[MIC]/[MIC+48V]. Если в качестве записываемых аудиоданных выбрано [INT(L)] или [INT(R)], отображается [---].
[LEVEL] | [CH1]–[CH4] | Отображается метод настройки уровня записи аудиоданных для каждого канала с помощью параметров [AUTO]/[MANU].
[LIMITER] | [CH1]–[CH4] | Отображаются параметры включения и выключения ограничителя для каждого канала ([ON]/[OFF]). Если метод настройки уровня записи аудиоданных установлен на [AUTO], отображается [---].
[LOWCUT] | [CH1]–[CH4] | Отображаются параметры включения и выключения фильтра низких частот для каждого канала ([ON]/[OFF]).

## Экран SWITCH

Отображаются функции, назначенные переключателям USER, <GAIN> и <WHITE BAL>, а также значения настроек.

Элемент | Описание
--- | ---
[USER SW] | [1]–[7] | Отображаются функции, назначенные кнопкам <USER 1>–<USER 7>.
[OTHER ASSIGN] | [GAIN L] | Отображается значение усиления, назначенное положению <L> переключателя <GAIN>.
| [GAIN M] | Отображается значение усиления, назначенное положению <M> переключателя <GAIN>.
| [GAIN H] | Отображается значение усиления, назначенное положению <H> переключателя <GAIN>.
| [S.GAIN] | Отображается список значений усиления, назначенных как суперусиление.
| [WHITE BAL A] | Отображается цветовая температура, назначенная положению <A> переключателя <WHITE BAL>. Отображается [ATW], если назначена функция автоматического слежения за балансом белого.
| [WHITE BAL B] | Отображается цветовая температура, назначенная положению <B> переключателя <WHITE BAL>. Отображается [ATW], если назначена функция автоматического слежения за балансом белого.
| [WHITE BAL PRST] | Отображается цветовая температура, назначенная положению <PRST> переключателя <WHITE BAL>. Отображается [ATW], если назначена функция автоматического слежения за балансом белого. Отображаются цветовая температура и [VAR], если назначена функция [ПЕРЕМ.].

## Экран NETWORK

Отображаются настройки сетевой функции.

Элемент | Описание
--- | ---
[NETWORK] | [DEVICE SEL] | Отображается метод подключения внешнего устройства (компьютера или другого) к видеокамере ([LAN]/[WLAN]/[OFF]).
| [NETWORK FUNC] | Отображается сетевая функция видеокамеры ([STREAMING]/[NDI|HX]/[OFF]).
| [STRM FORMAT] | Отображается формат потоковой передачи. Эти данные не отображаются, если в меню [СЕТЬ] задан параметр → [ФУНКЦИЯ СЕТИ] → [ВЫКЛ].
| [STRM DATA TYPE] | Отображается тип информации о подключении для потоковой передачи. Эти данные не отображаются, если в меню [СЕТЬ] задан любой параметр, отличный от → [ФУНКЦИЯ СЕТИ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА].
| [IP REMOTE] | Отображаются параметры включения и выключения функции дистанционного управления с IP-подключением ([ENABLE]/[DISABLE]).
| [IPv4 ADDRESS] | Отображается IP-адрес IPv4. Эти данные не отображаются, если в меню [СЕТЬ] задан параметр → [ВЫБ.УСТР-ВА] → [ВЫКЛ].
| [IPv6 ADDRESS] | Отображается IP-адрес IPv6. [DISABLE] отображается, если в меню [СЕТЬ] задан параметр → [СВОЙСТВО LAN] → [НАСТР. IPv6] → [ВКЛ./ВЫКЛ.] → [ВЫКЛ.]. Эти данные не отображаются, если в меню [СЕТЬ] задан любой параметр, отличный от → [ВЫБ.УСТР-ВА] → [LAN].

В начало страницы