- Начало
- Эксплуатация
- Настройки меню
- Меню [ЗВУК]

# Меню [ЗВУК]

Выбор функции ввода/вывода аудио.

## [НАСТР.ВХОДА]

### [ВХОД 1 УРОВЕНЬ МИКРОФОНА]

Настраивает уровень входного сигнала для внешнего микрофона, подключенного к разъему <AUDIO INPUT 1>. Активируется, если подключен внешний микрофон, а переключатель <INPUT1> установлен в положение <MIC> или <+48V>.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−40dB], [−50dB], [−60dB]

(Заводские настройки: [−50dB])

### [ВХОД 2 УРОВЕНЬ МИКРОФОНА]

Настраивает уровень входного сигнала для внешнего микрофона, подключенного к разъему <AUDIO INPUT 2>. Активируется, если подключен внешний микрофон, а переключатель <INPUT2> установлен в положение <MIC> или <+48V>.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−40dB], [−50dB], [−60dB]

(Заводские настройки: [−50dB])

### [ВХОД 1 ЛИНЕЙНЫЙ УРОВЕНЬ]

Устанавливает уровень аудиовхода для аудиоустройства, подключенного к разъему <AUDIO INPUT 1>. Активируется, если подключено аудиоустройство, а переключатель <INPUT1> установлен в положение <LINE>.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [4dB], [0dB]

(Заводские настройки: [0dB])

### [ВХОД 2 ЛИНЕЙНЫЙ УРОВЕНЬ]

Устанавливает уровень аудиовхода для аудиоустройства, подключенного к разъему <AUDIO INPUT 2>. Активируется, если подключено аудиоустройство, а переключатель <INPUT2> установлен в положение <LINE>.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [4dB], [0dB]

(Заводские настройки: [0dB])

## [НАСТР.КАН.ЗАП.]

### [УР. КАН1]

Установка автоматического или ручного метода регулировки уровня записи для аудиоканала 1.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [АВТО], [РУЧНАЯ]

(Заводские настройки: [АВТО])

### [УР. КАН2]

Установка автоматического или ручного метода регулировки уровня записи для аудиоканала 2.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [АВТО], [РУЧНАЯ]

(Заводские настройки: [АВТО])

### [УР. КАН3]

Установка автоматического или ручного метода регулировки уровня записи для аудиоканала 3.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [АВТО], [РУЧНАЯ]

(Заводские настройки: [АВТО])

### [УР. КАН4]

Установка автоматического или ручного метода регулировки уровня записи для аудиоканала 4.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [АВТО], [РУЧНАЯ]

(Заводские настройки: [АВТО])

### [УПР. УР. КАН3]

Уровень записи можно настроить вручную, если для параметра [УР. КАН3], отвечающего за регулировку уровня записи для аудиоканала 3, установлено значение [РУЧНАЯ].

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [0]…[100]

(Заводские настройки: [70])

### [УПР. УР. КАН4]

Уровень записи можно настроить вручную, если для параметра [УР. КАН4], отвечающего за регулировку уровня записи для аудиоканала 4, установлено значение [РУЧНАЯ].

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [0]…[100]

(Заводские настройки: [70])

### [ФИЛЬТР ВЕРХ.ЧАСТ.МИК.КАН1]

Включение или отключение ФВЧ для аудиоканала 1.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

### [ФИЛЬТР ВЕРХ.ЧАСТ.МИК.КАН2]

Включение или отключение ФВЧ для аудиоканала 2.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

### [ФИЛЬТР ВЕРХ.ЧАСТ.МИК.КАН3]

Включение или отключение ФВЧ для аудиоканала 3.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

### [ФИЛЬТР ВЕРХ.ЧАСТ.МИК.КАН4]

Включение или отключение ФВЧ для аудиоканала 4.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

### [ОГРАНИЧИТЕЛЬ КАН1]

Включение/выключение ограничителя при ручной регулировке уровня аудиовхода для аудиоканала 1.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

### [ОГРАНИЧИТЕЛЬ КАН2]

Включение/выключение ограничителя при ручной регулировке уровня аудиовхода для аудиоканала 2.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

### [ОГРАНИЧИТЕЛЬ КАН3]

Включение/выключение ограничителя при ручной регулировке уровня аудиовхода для аудиоканала 3.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

### [ОГРАНИЧИТЕЛЬ КАН4]

Включение/выключение ограничителя при ручной регулировке уровня аудиовхода для аудиоканала 4.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

### [ЗАПАС МОЩНОСТИ]

Выбор запаса по диапазону (стандартный уровень).

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [12dB], [18dB], [20dB]

(Заводские настройки: [18dB])

## [НАСТРОЙКИ ВЫВОДА]

### [ЗВУК. ВЫХОД]

Установка аудиоканала и формата вывода с разъема <AV OUT>, разъема головной гарнитуры и встроенного динамика.

[CH1] | Вывод монофонического сигнала для аудиоканала 1.
[CH2] | Вывод монофонического сигнала для аудиоканала 2.
[СТЕРЕО КАН1/2] | Вывод стереофонических сигналов для аудиоканалов 1 и 2. Вывод монофонического сигнала из встроенного динамика.
[МИКС КАН1/2] | Смешивание сигналов с аудиоканалов 1 и 2, а также их вывод в качестве монофонических.
[CH3] | Вывод монофонического сигнала для аудиоканала 3. Если для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] установлено значение [AVCHD], устройство будет работать в режиме [CH1].
[CH4] | Вывод монофонического сигнала для аудиоканала 4. Если для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] установлено значение [AVCHD], устройство будет работать в режиме [CH2].
[СТЕРЕО КАН3/4] | Вывод стереофонических сигналов для аудиоканалов 3 и 4. Вывод монофонического сигнала из встроенного динамика. Если для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] установлено значение [AVCHD], устройство будет работать в режиме [СТЕРЕО КАН1/2].
[МИКС КАН3/4] | Смешивание сигналов с аудиоканалов 3 и 4, а также их вывод в качестве монофонических. Если для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] установлено значение [AVCHD], устройство будет работать в режиме [МИКС КАН1/2].

(Заводские настройки: [СТЕРЕО КАН1/2])

## [ТРЕВОГА]

### [БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА]

Установка вывода оповещения при низком заряде батареи.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВЫСОК.], [СРЕД.], [НИЗК.], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

### [НОСИТЕЛЬ ЗАПОЛНЕН]

Установка вывода оповещения, если на карте памяти осталось мало свободного места.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВЫСОК.], [СРЕД.], [НИЗК.], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

### [ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ]

Установка вывода оповещения при системной ошибке или предупреждении.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВЫСОК.], [СРЕД.], [НИЗК.], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

В начало страницы