- Начало
- Описание компонентов
- Видеокамера
- Левая панель

# Левая панель

1. Окуляр

2. Наглазник

   Не оставляйте наглазник направленным к солнцу. Это может привести к повреждению внутренних устройств.

3. Разъем <USB2.0 HOST>

   Позволяет подключиться к беспроводной локальной сети, когда установлен совместимый с видеокамерой беспроводной модуль (приобретается дополнительно).

4. Кнопка REC (на удерживателе)

   Начинает или останавливает запись.

   Используется для прямой съемки в режиме эскиза.

5. Переключатель питания

   Переключение между включенным питанием и режимом ожидания.

   Чтобы включить питание, переместите переключатель питания в положение < > (ВКЛ). Чтобы включить режим ожидания, переместите переключатель питания в положение < > (режим ожидания).

6. Зажим кабеля микрофона

   Фиксирует кабель внешнего микрофона.

7. Крепление подставки для микрофона

   Предназначено для крепления входящего в комплект держателя микрофона с помощью винтов держателя микрофона.

8. Отверстия для штатива

   Предназначены для установки штатива. (низ)

   - Размер отверстий для крепления

     - 1/4-20 UNC (винт длиной 5,5 mm или короче)

     - 3/8-16 UNC (винт длиной 5,5 mm или короче)

9. Отверстия для крепления дополнительных принадлежностей

   Предназначены для установки дополнительных принадлежностей.

   Вес дополнительных принадлежностей не может превышать 2 kg, включая крепление.

   - Размер отверстий для крепления

     - Размер винтов крепления: M3

     - Глубина отверстий крепления: 6 mm

     - Шаг отверстий крепления: 25 mm

В начало страницы