- Начало
- Сетевое подключение
- Использование системы P2 Cast
- Потоковая передача из системы P2 Cast

# Потоковая передача из системы P2 Cast

- Дистанционное управление потоковой передачей по протоколу RTMP невозможно, если на видеокамере отображается меню или экран эскизов.

- После выполнения операции запуска потоковой передачи из системы P2 Cast или настройки URL-адреса места назначения URL-адрес места назначения записывается в память видеокамеры. После этого с видеокамеры можно выполнять потоковую передачу в это место назначения. (Запуск потоковой передачи с видеокамеры)

- Записанный URL-адрес места назначения невозможно просмотреть на видеокамере.

- При очистке сведений о месте назначения также удаляется записанная информация об URL-адресе места назначения.

  Подробнее об удалении информации о месте назначения см. в разделе «Удаление информации о месте назначения».

В начало страницы