- Начало
- Сетевое подключение
- Функция потоковой передачи
- Ввод настройки с помощью инструмента настройки

# Ввод настройки с помощью инструмента настройки

## Установка программного обеспечения

Загрузите и разверните программное обеспечение P2 Network Setting для Windows с указанного ниже веб-сайта.

https://pro-av.panasonic.net/

## Создание карты памяти SDXC для настройки с помощью программного обеспечения P2 Network Setting

Карту памяти SDXC, созданную с помощью этого программного обеспечения, можно использовать в качестве базового места назначения при загрузке в меню видеокамеры или выборе меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [ИНФ.О СОЕДИНЕНИИ] → [КАРТА SD].

## Процедура настройки

Рис. 1

Рис. 2

Запустите программное обеспечение P2 Network Setting. (Рис. 1)

Перейдите на вкладку Streaming → выберите вкладку RTMP.

Введите URL-адрес места назначения в разделе STREAM DESTINATION URL.

Щелкните Export и выберите место назначения в диалоговом окне выбора диска (Рис. 2), а затем нажмите кнопку OK.

- Эти данные можно сохранить только на съемном диске.

В начало страницы