- Начало
- Съемка
- Аудиовход
- Регулировка уровня записи звука

# Регулировка уровня записи звука

Уровень записи звука можно отрегулировать вручную и автоматически.

## Автоматическая регулировка уровня записи звука

Выберите меню [ЗВУК] → [НАСТР.КАН.ЗАП.] → [УР. КАН1]/[УР. КАН2]/[УР. КАН3]/[УР. КАН4] → [АВТО].

- Можно отдельно настроить аудиоканалы 1–4.

- Приведенные ниже настройки отключены, если в меню [ЗВУК] выбран параметр → [НАСТР.КАН.ЗАП.] → [УР. КАН1]/[УР. КАН2] → [АВТО].

  - Регулировка уровня записи с помощью диска <AUDIO LEVEL CH1>/<AUDIO LEVEL CH2>

  - Меню [ЗВУК] → [НАСТР.КАН.ЗАП.] → настройка [ОГРАНИЧИТЕЛЬ КАН1]/[ОГРАНИЧИТЕЛЬ КАН2]

- Приведенные ниже настройки отключены, если в меню [ЗВУК] выбран параметр → [НАСТР.КАН.ЗАП.] → [УР. КАН3]/[УР. КАН4] → [АВТО].

  - Меню [ЗВУК] → [НАСТР.КАН.ЗАП.] → настройка [УПР. УР. КАН3]/[УПР. УР. КАН4]

  - Меню [ЗВУК] → [НАСТР.КАН.ЗАП.] → настройка [ОГРАНИЧИТЕЛЬ КАН3]/[ОГРАНИЧИТЕЛЬ КАН4]

## Регулировка уровня записи звука вручную

#### Настройки аудиоканалов 1/2

Выберите меню [ЗВУК] → [НАСТР.КАН.ЗАП.] → [УР. КАН1]/[УР. КАН2] → [РУЧНАЯ].

Отрегулируйте уровень записи с помощью диска <AUDIO LEVEL CH1>/<AUDIO LEVEL CH2>.

- Если уровень аудиовхода превышает 0 dB, уровень более 0 dB отображается красным цветом на экране изображения видеокамеры, а также на индикаторе уровня звука на экране AUDIO проверки режима. Это указывает на чрезмерную громкость входящего звука.

  Выполните настройку так, чтобы максимальное значение уровня звука не превышало 0 dB.

#### Настройки аудиоканалов 3/4

Выберите меню [ЗВУК] → [НАСТР.КАН.ЗАП.] → [УР. КАН3]/[УР. КАН4] → [РУЧНАЯ].

Настройте уровень записи с помощью меню [ЗВУК] → [НАСТР.КАН.ЗАП.] → [УПР. УР. КАН3]/[УПР. УР. КАН4].

Чем больше значение, тем выше уровень.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Приведенная ниже настройка включена, если в меню [ЗВУК] выбран параметр → [НАСТР.КАН.ЗАП.] → [УР. КАН1]/[УР. КАН2]/[УР. КАН3]/[УР. КАН4] → [РУЧНАЯ].

  - Меню [ЗВУК] → [НАСТР.КАН.ЗАП.] → настройка [ОГРАНИЧИТЕЛЬ КАН1]/[ОГРАНИЧИТЕЛЬ КАН2]/[ОГРАНИЧИТЕЛЬ КАН3]/[ОГРАНИЧИТЕЛЬ КАН4]

## Стандартный уровень записи

Можно задать стандартный уровень записи.

Выберите меню [ЗВУК] → [НАСТР.КАН.ЗАП.] → [ЗАПАС МОЩНОСТИ] → [12dB]/[18dB]/[20dB].

[20dB]: выберите это значение, чтобы обеспечить соответствие стандартному уровню записи с помощью широковещательной видеокамеры Panasonic серии AJ.

[12dB]: выберите это значение, чтобы обеспечить соответствие стандартному уровню записи с помощью профессиональной видеокамеры Panasonic серии AG-UX.

## Подтверждение уровня аудиовхода

Уровень аудиовхода можно подтвердить на экране изображения видеокамеры и на экране AUDIO проверки режима.

В начало страницы