- Начало
- Съемка
- Настройка баланса белого и баланса черного
- Регулировка баланса белого

# Регулировка баланса белого

При изменении освещенности необходима повторная настройка баланса белого. Выполните шаги ниже, чтобы автоматически настроить баланс белого.

#### Сохранение в положении <A> переключателя <WHITE BAL>

Выберите ручной режим с помощью переключателя <AUTO/MANUAL>. (Съемка)

Отрегулируйте положение переключателя <GAIN>.

При обычных условиях съемки установите его на 0 dB. Если съемка производится в более темных условиях, установите соответствующее значение для усиления.

Установите переключатель <WHITE BAL> в положение <A>.

Измените настройку переключателя <ND FILTER> в соответствии с условиями освещения.

Примеры настройки для переключателя <ND FILTER> можно найти в разделе «Регулировка яркости».

Поместите белый образец в точку, где условия освещенности соответствуют источнику света при съемке объекта, и увеличьте белый образец так, чтобы белый цвет появился в экране.

Отрегулируйте отверстие диафрагмы объектива.

Отрегулируйте диафрагму так, чтобы яркость Y GET приблизительно составляла 70%.

Нажмите кнопку <AWB>.

Баланс белого будет настраиваться автоматически.

#### Белый образец

- Вместо белого образца можно использовать какой-либо белый объект (например, ткань или стену).

- Ниже приведен требуемый размер белого образца.

  1/2 или более от ширины экрана

  1/2 или более от высоты экрана

- Элементы точечного освещения не должны присутствовать на экране.

- Белый образец должен находиться в центре экрана.

#### Сообщения, отображаемые на экране видоискателя и на ЖК-мониторе

- Когда включена функция автоматического слежения за балансом белого (ATW), баланс белого невозможно настроить.

Состояние | Сообщение | Комментарий
--- | --- | ---
Во время настройки | [AWB A АКТИВ.] |
По завершении настройки | [AWB A OK 3200K] | Настроенное значение автоматически сохраняется в выбранной памяти (A или B).
Когда цветовая температура объекта ниже 2000 K или выше 15000 K | [AWB НЕУД. <НИЗ. ЦВЕТ. ТЕМП.>] [AWB НЕУД. <ВЫС. ЦВЕТ. ТЕМП.>] | [AWB НЕУД. <НИЗ. ЦВЕТ. ТЕМП.>] указывает, что температура ниже отображаемой. [AWB НЕУД. <ВЫС. ЦВЕТ. ТЕМП.>] указывает, что цветовая температура выше отображаемой.

#### Настройка [НАСТР. А-КАН. ТЕМП.ЦВЕТА]/[НАСТР. В-КАН. ТЕМП.ЦВЕТА]

- Цветовой оттенок можно изменить после автоматической регулировки баланса белого и установки каждого элемента в меню [Файл сцены] → [НАСТР. А-КАН. ТЕМП.ЦВЕТА]/[НАСТР. В-КАН. ТЕМП.ЦВЕТА].

- При изменении любого из параметров [ТЕМП. ЦВЕТА], [УСИЛ. R], [УСИЛ. B] или [ОСЬ G] изменяются три других значения.

- Повторная автоматическая настройка баланса белого приведет к сбросу значений параметров [ТЕМП. ЦВЕТА], [УСИЛ. R], [УСИЛ. B] и [ОСЬ G].

## Если нет времени для настройки баланса белого

Установите переключатель <WHITE BAL> в положение <PRST>.

- Параметры [3200K], [5600K] и значения, установленные в меню [КАМЕРА] → [РЕЖ. ПЕРЕКЛ.] → [ПЕРЕМ. БАЛ. БЕЛ.], переключаются в указанной последовательности при каждом нажатии кнопки <AWB>.

Если выбран параметр [ПЕРЕМ.], то путем поворота многофункционального диска управления для баланса белого можно задать любое значение от [2000K] до [15000K].

- Значение параметра [ПЕРЕМ.] не всегда является гарантированным. Используйте его в качестве эталонного значения.

## Если не выполнена настройка баланса белого

Если выполнить настройку баланса белого не удалось, на экране видоискателя или на ЖК-мониторе отображается сообщение об ошибке.

Сообщение об ошибке | Значение | Устранение
--- | --- | ---
[AWB НЕУД. <СЛАБОЕ ОСВЕЩЕНИЕ>] | Недостаточное освещение. | Сделайте освещение сильнее или увеличьте усиление.
[AWB НЕУД. <ПРЕВЫШЕНИЕ УРОВНЯ>] | Слишком сильное освещение. | Сделайте освещение слабее или понизьте усиление.
[AWB НЕУД. <НИЗ. ЦВЕТ. ТЕМП.>] или [AWB НЕУД. <ВЫС. ЦВЕТ. ТЕМП.>] | Цветовая температура слишком высокая или слишком низкая. | Используйте подходящий фильтр или источник света.

## Настройка цветовой температуры вручную

Цветовую температуру баланса белого можно отрегулировать в меню настроек.

Нажмите кнопку <AWB>, чтобы выбрать режим [ПЕРЕМ. БАЛ. БЕЛ.].

Установите цветовую температуру в меню [КАМЕРА] → [РЕЖ. ПЕРЕКЛ.] → [ПЕРЕМ. БАЛ. БЕЛ.].

Можно задать значение от [2000K] до [15000K].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Цветовой температурой также можно управлять с помощью кнопки многофункционального диска управления. Подробнее см. в разделе «Установка переменного значения для баланса белого».

## На экране видоискателя и на ЖК-мониторе отображается информация, относящаяся к балансу белого

Подробнее см. в разделе «Отображение состояния экрана».

## Настройки функции автоматического слежения за балансом белого (ATW)

Видеокамера поддерживает функцию автоматического слежения за балансом белого (ATW), позволяющую автоматически настраивать баланс белого в соответствии с условиями освещенности.

Функцию автоматического слежения за балансом белого можно также назначить для каждого положения (<A>, <B> и <PRST>) переключателя <WHITE BAL>. Установите функцию в меню [КАМЕРА] → [РЕЖ. ПЕРЕКЛ.] → [ATW].

Обратите внимание, что если функция автоматического слежения за балансом белого назначена кнопке USER, функция выполняется каждый раз при использовании кнопки USER.

Подробнее см. в разделе «Назначение функции кнопкам USER».

## Отмена автоматического слежения за балансом белого

Снова нажмите кнопку USER, которой назначена функция автоматического слежения за балансом белого, повторно коснитесь значка кнопки USER или измените положение переключателя <WHITE BAL>. Однако если функция автоматического слежения за балансом белого назначена для переключателя <WHITE BAL>, отменить эту функцию с помощью кнопки USER невозможно.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Эта функция не гарантирует 100% точность баланса белого. Обратите внимание, что отслеживание в зависимости от изменений условий освещения и настройка баланса белого могут иметь некоторую погрешность.

В начало страницы