- Начало
- Технические характеристики
- Технические характеристики
- Видеокамера

# Видеокамера

Принимающее устройство | 1,0-дюймовый твердотельный датчик изображения MOS
Количество пикселей | Количество эффективных пикселей: прибл. 15,03 млн пикселей
Объектив | Объектив с оптическим стабилизатором изображения, 20-кратный автоматический зум F2.8 – F4.5 (f=8,8 mm – 176 mm) Преобразование 35 mm: 24,5 mm – 490 mm (16:9)
Диаметр фильтра | 67 mm
Оптический фильтр | Фильтр ND <CLR>, <1/4>, <1/16>, <1/64>
Фильтр отсечения IR [ВКЛ]/[ВЫКЛ] при назначении параметра [ИК-ЗАП.] кнопке USER (переключается в меню)
Минимальное расстояние до объекта (M.O.D) | 10 cm (широкий угол) от объектива 1,0 m (угол телефото) от объектива
Параметры цветовой температуры | ATW, ATW LOCK, Ach, Bch, предустановка 3200 К/предустановка 5600 К/VAR (2000 К–15000 К)
Параметры усиления | Многопозиционный выключатель <L>/<M>/<H> −3 dB – 18 dB (шаг 1 dB) (При назначении функции [СУПЕР.УСИЛ.] кнопке USER: переключение между 24 dB, 30 dB и 36 dB)
Скорость затвора | Если в меню [СИСТЕМА] задан параметр → [ЧАСТОТА] → [59.94Гц] Режим 59,94i/59,94p: 1/60 сек (затвор выкл.), 1/100 сек, 1/120 сек, 1/250 сек, 1/500 сек, 1/1000 сек, 1/2000 сек, 1/4000 сек, 1/8000 сек, 1/10000 сек. Режим 29,97p: 1/30 сек, 1/50 сек (затвор выкл.), 1/60 сек, 1/100 сек, 1/120 сек, 1/250 сек, 1/500 сек, 1/1000 сек, 1/2000 сек, 1/4000 сек, 1/8000 сек, 1/10000 сек. Режим 23,98p: 1/24 сек, 1/48 сек, 1/50 сек (затвор выкл.), 1/60 сек, 1/100 сек, 1/120 сек, 1/250 сек, 1/500 сек, 1/1000 сек, 1/2000 сек, 1/4000 сек, 1/8000 сек, 1/10000 сек. Если в меню [СИСТЕМА] задан параметр → [ЧАСТОТА] → [50.00Гц] Режим 50i/50p: 1/50 сек (затвор выкл.), 1/60 сек, 1/100 сек, 1/120 сек, 1/250 сек, 1/500 сек, 1/1000 сек, 1/2000 сек, 1/4000 сек, 1/8000 сек, 1/10000 сек. Режим 25p: 1/25 сек, 1/50 сек (затвор выкл.), 1/60 сек, 1/100 сек, 1/120 сек, 1/250 сек, 1/500 сек, 1/1000 сек, 1/2000 сек, 1/4000 сек, 1/8000 сек, 1/10000 сек.
Параметры медленной скорости затвора | Если в меню [СИСТЕМА] задан параметр → [ЧАСТОТА] → [59.94Гц] Режим 59,94i/59,94p: 1/1 сек, 1/2 сек, 1/4 сек, 1/6 сек, 1/15 сек, 1/30 сек. Режим 29,97p: 1/1 сек, 1/2 сек, 1/4 сек, 1/6 сек, 1/15 сек. Режим 23,98p: 1/1 сек, 1/2 сек, 1/4 сек, 1/6 сек, 1/12 сек. Если в меню [СИСТЕМА] задан параметр → [ЧАСТОТА] → [50.00Гц] Режим 50i/50p: 1/1 сек, 1/2 сек, 1/4 сек, 1/6 сек, 1/12 сек, 1/25 сек. Режим 25p: 1/1 сек, 1/2 сек, 1/4 сек, 1/6 сек, 1/12 сек.
Скорость затвора SYNCHRO SCAN | Если в меню [СИСТЕМА] задан параметр → [ЧАСТОТА] → [59.94Гц] Режим 59,94i/59,94p: 1/60,0 сек. – 1/7200 сек. Режим 29,97p 1/30,0 сек. – 1/7200 сек. Режим 23,98p 1/24,0 сек. – 1/7200 сек. Если в меню [СИСТЕМА] задан параметр → [ЧАСТОТА] → [50.00Гц] Режим 50i/50p: 1/50,0 сек. – 1/7200 сек. Режим 25p 1/25,0 сек. – 1/7200 сек.
Угол диафрагмы затвора | 3,0 °– 180,0 °–360,0 ° (с шагом 0,5 °, угол отображения)
Частота кадров при записи с переменной частотой кадров | Если в меню [СИСТЕМА] задан параметр → [ЧАСТОТА] → [59.94Гц] 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 48, 54, 60 (кадров в секунду) Если в меню [СИСТЕМА] задан параметр → [ЧАСТОТА] → [50.00Гц] 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 37, 42, 45, 48, 50 (кадров в секунду)
Сверхмедленная запись | Меню [СИСТЕМА] → [ЧАСТОТА] → [59.94Гц] Если количество записывающих пикселей составляет 1920×1080 (FHD) Частота кадров при съемке 120fps Меню [СИСТЕМА] → [ЧАСТОТА] → [50.00Гц] Если количество записывающих пикселей составляет 1920×1080 (FHD) Частота кадров при съемке 100fps
Чувствительность | Режим [ВЫС. ЧУВСТ.] F12 (2000 lx, 3200 K, 89,9% отражения, 2160/59,94p или 1080/59,94i) F13 (2000 lx, 3200 K, 89,9% отражения, 2160/50p или 1080/50i)

В начало страницы