- Начало
- Воспроизведение
- Экран эскизов
- Воспроизведение роликов

# Воспроизведение роликов

В меню [СИСТЕМА] → [ЧАСТОТА] выберите частоту системы для воспроизведения.

В меню [СИСТЕМА] → [ФОРМАТ ФАЙЛА] выберите формат файла для воспроизведения.

В меню [СИСТЕМА] → [ФОРМАТ ЗАПИСИ] выберите формат сигнала и режим кодека для воспроизведения.

Нажмите кнопку <THUMBNAIL>.

Отобразится экран пиктограмм.

Нажмите кнопку <MENU>, когда отображается экран эскизов.

Отобразится меню.

В меню [ЗАПИСАННОЕ] → [ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ] → [ВЫБОР КЛИПА] выберите слот карты с картой памяти для воспроизведения.

[ВСЕ СЛОТЫ]: отображаются все ролики, записанные на всех картах памяти в каждом из слотов карт.

Если в качестве формата записи файлов выбран формат MOV или AVCHD, сначала отображаются ролики на карте памяти в слоте карты 1, а затем ролики на карте в слоте карты 2.

Если в качестве формата записи файлов выбран формат P2, отображаются ролики со всех слотов карт в соответствии с датой и временем их записи.

[СЛОТ1]: отображаются только ролики, записанные на карту памяти в слоте карты 1.

[СЛОТ2]: отображаются только ролики, записанные на карту памяти в слоте карты 2.

[ОДИНАК. ФОРМАТ]: отображаются только ролики, которые записаны в формате системы.

Для роликов, записанных в том же формате, устанавливаются текущие настройки, заданные для каждого из элементов меню [СИСТЕМА] → [ЧАСТОТА]/[ФОРМАТ ФАЙЛА]/[ФОРМАТ ЗАПИСИ].

Выберите ролик, который необходимо воспроизвести.

- На ролике, который невозможно воспроизвести, отображается метка .

- Чтобы воспроизвести ролик с меткой , проверьте информацию о нем и попытайтесь выполнить все действия с самого начала.

## Воспроизведение с помощью кнопок и значков операций

Ползунок непосредственного воспроизведения

Операция воспроизведения | Рабочая процедура
--- | ---
Воспроизведение/пауза | Коснитесь / или нажмите кнопку </>.
Ускоренное обратное воспроизведение | Коснитесь или нажмите кнопку <>. Коснитесь дважды, чтобы увеличить скорость.
Ускоренное воспроизведение | Коснитесь или нажмите кнопку <>. Коснитесь дважды, чтобы увеличить скорость.
Остановка (возврат на экран эскизов) | Коснитесь или нажмите кнопку <>.
Пропуск воспроизведения (поиск начала ролика) | Коснитесь ЖК-монитора во время воспроизведения и передвиньте ползунок справа налево (или слева направо). При проведении пальцем слева направо вы перейдете в начало предыдущего ролика, если положение воспроизведения текущего ролика менее трех секунд от начала. Вы перейдете в начало текущего ролика, если положение воспроизведения ролика три или более секунды от начала. Для пропуска воспроизведения также можно нажать кнопку <> или <> в режиме паузы.
Замедленное воспроизведение | Коснитесь и удерживайте или нажмите и удерживайте символ <+> кнопки <AUDIO MON/ADV> в режиме паузы. (Для обратного замедленного воспроизведения используется кнопка или символ <−> кнопки <AUDIO MON/ADV>.) Коснитесь или нажмите и удерживайте символ <+> кнопки <AUDIO MON/ADV> для непрерывного покадрового воспроизведения. Коснитесь / или нажмите кнопку </> для возврата к нормальному воспроизведению. Интервал покадрового воспроизведения и время отображения каждого кадра при обратном замедленном воспроизведении зависят от типа ролика.
Покадровое воспроизведение | Коснитесь или нажмите символ <+> кнопки <AUDIO MON/ADV> в режиме паузы. (Для обратного покадрового воспроизведения используется кнопка или символ <−> кнопки <AUDIO MON/ADV>.) Коснитесь / или нажмите кнопку </> для возврата к нормальному воспроизведению. Интервал покадрового воспроизведения при обратном покадровом воспроизведении зависит от типа ролика.
Непосредственное воспроизведение | Коснитесь ползунка непосредственного воспроизведения или передвиньте его во время касания. Воспроизводимое видео будет приостановлено во время этой операции. Чтобы начать воспроизведение, заберите палец.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Работа видеокамеры или некоторые операции могут замедлиться при большом размере файла ролика.

- Работа видеокамеры или некоторые операции могут замедлиться, если на карте памяти много роликов.

- Воспроизведение будет прекращено при переключении слота карты, если в качестве формата записи файлов выбран формат MOV или AVCHD, а в меню [ЗАПИСАННОЕ] заданы параметры → [ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ] → [ВЫБОР КЛИПА] → [ВСЕ СЛОТЫ]/[ОДИНАК. ФОРМАТ]. В таком случае отображаются ролики на всех картах памяти. Данные невозможно воспроизвести одновременно на двух картах памяти.

- Если извлечь карту памяти во время воспроизведения, оно будет остановлено.

В начало страницы