- Haut
- Fonctionnement
- Utiliser les données de réglage
- Fichier d’installation

# Fichier d’installation

Le menu spécifié peut être enregistré dans la mémoire de la caméra ou sur la carte mémoire, ou chargé sur la caméra depuis la carte mémoire.

Le logement pour carte permettant d’effectuer le chargement et l’enregistrement peut être défini dans le menu [AUTRES] → [FICHIER] → [SLOT POUR CHARGEMENT/SAUV.].

## Enregistrement du fichier d’installation

Le fichier d’installation peut écraser un fichier sur la mémoire de la caméra ou sur la carte mémoire, ou être enregistré en tant que nouveau fichier.

### Enregistrement du fichier d’installation en tant que nouveau fichier sur la carte mémoire

Les valeurs de réglage actuelles de la caméra sont enregistrées dans un nouveau fichier sur une carte mémoire en spécifiant le nom de fichier.

Sélectionnez le menu [AUTRES] → [FICHIER] → [FICHIER CONFIG. (CARTE SD)] → [ENREG.].

L’écran de saisie du nom de fichier et le clavier s’affichent.

Saisissez le texte à définir avec le clavier.

Sélectionnez [Accès].

Un écran de confirmation s’affiche.

Sélectionnez [SET].

Le fichier est sauvegardé.

- Un message d’erreur peut s’afficher. Pour plus de détails sur le message d’erreur, reportez-vous à la section « Cas indiqués par des messages d’erreur ».

### Enregistrement du fichier d’installation en écrasant un fichier sur la carte mémoire

Écrase le fichier sélectionné dans la liste des fichiers d’installation enregistrés sur la carte mémoire avec les valeurs de réglage actuelles de la caméra.

Sélectionnez le menu [AUTRES] → [FICHIER] → [FICHIER CONFIG. (CARTE SD)] → [SAUV.].

La liste des fichiers d’installation enregistrés sur la carte mémoire s’affiche.

Sélectionnez le fichier à écraser dans la liste des fichiers d’installation.

L’écran de saisie du nom de fichier et le clavier s’affichent. Laissez-le comme tel lors de l’écrasement.

Sélectionnez [Accès].

Un écran de confirmation s’affiche.

Sélectionnez [SET].

Le fichier est sauvegardé.

### Enregistrement du fichier d’installation dans la mémoire de la caméra

Enregistre la valeur de réglage actuelle de la caméra dans la mémoire de la caméra.

Sélectionnez le menu [AUTRES] → [FICHIER] → [FICHIER CONFIG. (MÉMOIRE)] → [SAUV.].

## Chargement du fichier d’installation

### Chargement du fichier d’installation depuis la carte mémoire

Charge un fichier d’installation enregistré sur la carte mémoire.

Sélectionnez le menu [AUTRES] → [FICHIER] → [FICHIER CONFIG. (CARTE SD)] → [CHARGER].

Une liste de fichiers d’installation enregistrés dans le répertoire spécifié sur la carte mémoire s’affiche.

Sélectionnez le nom de fichier pour le fichier à charger.

Sélectionnez [SET].

Le chargement du fichier commence. La caméra est redémarrée après le chargement.

- Un message d’erreur peut s’afficher. Pour plus de détails sur le message d’erreur, reportez-vous à la section « Cas indiqués par des messages d’erreur ».

- Le chargement du fichier enregistré par une caméra dotée d’une autre version de micrologiciel peut s’avérer impossible.

### Chargement des fichiers d’installation depuis la mémoire de la caméra

Charge le fichier d’installation sauvegardé dans la mémoire de la caméra.

Sélectionnez le menu [AUTRES] → [FICHIER] → [FICHIER CONFIG. (MÉMOIRE)] → [CHARGER].

Le chargement du fichier commence. La caméra est redémarrée après le chargement.

Haut de page