- Haut
- Prise de vue
- Prise de vue

# Prise de vue

Pour la prise de vue, suivez les étapes suivantes.

1. Touche REC (sur le manche)

2. Touche REC (sur la poignée)

3. Commutateur <AUTO/MANUAL>

Définissez les paramètres vidéo et l’entrée audio.

- Avant d’effectuer une prise de vue, les paramètres suivants doivent être définis ou ajustés.

  - Paramètres d’image pour la fonction de luminosité (diaphragme, gain, obturateur) et la fonction de réglage de la balance des blancs, etc.

  - Paramètres d’entrée audio pour l’enregistrement audio.

  - Réglage du niveau d’enregistrement audio

Sélectionnez le mode de prise de vue à l’aide du commutateur <AUTO/MANUAL>.

<AUTO> : mode automatique

- [A] est affiché dans la partie supérieure du viseur et du moniteur LCD.

- La mise au point, le diaphragme, le gain, l’obturateur et la balance des blancs sont automatiquement ajustés.

- Vous pouvez définir les opérations spécifiées pour le mode automatique dans le menu [CAMÉRA] → [BOUTON AUTO].

<MANUAL> : mode manuel

- Pour ajuster manuellement la mise au point, le diaphragme, le gain, la vitesse d’obturation et la balance des blancs, mettez la caméra en mode manuel.

- Pour régler la luminosité, ajustez le diaphragme et le filtre ND. (Diaphragme)

- Pour procéder manuellement à la mise au point, utilisez l’opération de mise au point. (Mise au point (mise au point manuelle))

- Pour procéder au réglage de la balance des blancs, ajustez la balance des blancs et la balance des noirs. (Ajustement de la balance des blancs et des noirs)

- Pour régler l’entrée audio et le niveau d’enregistrement, commutez l’entrée audio. (Commutation de l’entrée audio)

Démarrez l’enregistrement en appuyant sur la touche REC.

- Le manche et la poignée comportent chacun une touche REC.

- Le voyant de signalisation est allumé en rouge pendant l’enregistrement.

Appuyez à nouveau sur la touche REC pour arrêter.

Après une pression sur la touche REC, il se peut que l’arrêt de l’enregistrement prenne un certain temps.

Vérifiez les vidéos enregistrées.

Après la fin de l’enregistrement, appuyer sur la touche <REC CHECK> permet de lire automatiquement les trois dernières secondes du dernier clip enregistré.

De cette façon, vous pouvez vérifier si oui ou non la vidéo a été enregistrée correctement.

- Une fois la vérification terminée, le caméscope repasse en mode veille.

La vérification de REC ne fonctionne pas dans les cas suivants.

- Lorsque l’alimentation est allumée/coupée

- Lors du redémarrage

- Lorsque vous appuyez sur la touche <THUMBNAIL>

- Lorsque la carte mémoire est insérée/éjectée

- Lors du formatage de la carte mémoire

- Lorsque le logement pour carte destiné à l’enregistrement commute alors que vous appuyez sur la touche USER à laquelle [SEL SLOT] est assigné ou touchez l’icône de la touche USER

- Lors de la commutation sur [MODE LECT. CARTE] ou [MODE ENTRETIEN]

- Lorsque le menu [ENREGISTREMENT] → [FONCT. 2 SLOTS] → [ENR. SIMUL]/[ENR. ARRIÈRE PLAN] est défini

- Lorsque l’un des réglages suivants est modifié

  - Menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE]

  - Menu [SYSTÈME] → [FORMAT FICHIER]

  - Menu [SYSTÈME] → [FORMAT ENREG.]

  - Menu [ENREGISTREMENT] → [FONCT. 2 SLOTS]

Sélection de la résolution, du codec et de la fréquence d’images de l’enregistrement vidéo
Haut de page