- Haut
- Remarques
- Fonction d’enregistrement qui ne peut pas être utilisée simultanément

# Fonction d’enregistrement qui ne peut pas être utilisée simultanément

En fonction de la fonction d’enregistrement qui est réglée, certaines fonctions d’enregistrement ne peuvent pas être utilisées simultanément.

- La signification des symboles utilisés dans le tableau est la suivante.

  - ✓ : utilisation simultanée possible.

  - — : utilisation simultanée impossible.

| Fonction d’enregistrement qui est réglée
--- | ---
Fonction d’enregistrement à régler en plus | Pré-enregistrement*1*2 | Retardeur d’enregistrement | Enregistrement simultané | Enregistrement par intervalles*3*4*6*7*9
Pré-enregistrement*1*2 |  | ✓ | ✓ | —
Retardeur d’enregistrement | ✓ |  | — | —
Enregistrement simultané | ✓ | — |  | ✓
Enregistrement par intervalles*3*4*6*7*9 | — | — | ✓ |
Enregistrement en arrière-plan*1*3*8*9*10 | — | — | — | —
VFR/Enregistrement super lent*3*4*5*10 | — | — | — | —
Enregistrement proxy*11*12*13 | ✓ | ✓ | — | —

| Fonction d’enregistrement qui est réglée
--- | ---
Fonction d’enregistrement à régler en plus | Enregistrement en arrière-plan*1*3*8*9*10 | VFR/Enregistrement super lent*3*4*5*10 | Enregistrement proxy*11*12*13
Pré-enregistrement*1*2 | — | — | ✓
Retardeur d’enregistrement | — | — | ✓
Enregistrement simultané | — | — | —
Enregistrement par intervalles*3*4*6*7*9 | — | — | —
Enregistrement en arrière-plan*1*3*8*9*10 |  | — | —
VFR/Enregistrement super lent*3*4*5*10 | — |  | —
Enregistrement proxy*11*12*13 | — | — |

Le code temporel est fixé sur le free run.

Le pré-enregistrement est annulé une fois lorsque trois heures se sont écoulées sans démarrage de l’enregistrement.

Réglage simultané impossible dans les cas suivants.

- Lors de l’enregistrement au format AVCHD

Le code temporel est fixé au défilement en enregistrement.

Ceci est indisponible lorsque la fréquence du menu [SYSTÈME] → [FORMAT ENREG.] est réglée sur 50,00i/59,94i.

Le code temporel est fixé sur [NDF].

Le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [SORTIE SDI] → [PILOTAGE SDI ENR] et le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [SORTIE HDMI] → [PILOTAGE HDMI ENR] ne fonctionnent pas.

Ceci ne fonctionne pas quand un paramètre autre que 1080p/1080i est sélectionné dans le menu [SYSTÈME] → [FORMAT ENREG.].

Réglage simultané impossible lorsque le format d’enregistrement est réglé sur AVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50.

Réglage simultané impossible dans les cas suivants.

- Lors de l’enregistrement au format P2

Indisponible lorsque le format de fichier est MOV ou AVCHD.

Indisponible lorsque le format d’enregistrement est AVC-G12.

Ne peut pas être utilisé simultanément avec l’enregistrement de l’estampille temporelle et la diffusion continue sur le réseau.

Haut de page