- Haut
- Connexion réseau
- Fonction de diffusion continue
- Gestion des informations de réglage

# Gestion des informations de réglage

## Réglage de la destination

Les informations concernant la destination peuvent être définies ou référencées.

### Réglage de la destination avec le menu de la caméra

#### Pour RTMP(S)

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [INFO. CONNEXION] → [MÉMOIRE].

Saisissez l’URL de destination dans le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [URL DE RÉCEPTION RTMP(S)].

- Saisissez l’URL de destination au format suivant.

  - rtmp://(URL du serveur):(numéro de port)/(chemin)/(clé de flux)

  - rtmps://(URL du serveur):(numéro de port)/(chemin)/(clé de flux)

REMARQUE

- En général, un paramètre pour la clé de flux est nécessaire pour l’URL, mais selon le service, la clé de flux peut constituer une partie du chemin. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel de chaque service de diffusion continue.

- Lorsque RTMPS est utilisé, seul le format de diffusion continue inférieur ou égal à 25 Mbps peut être sélectionné.

#### Pour le client SRT

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [INFO. CONNEXION] → [MÉMOIRE].

Définissez les éléments suivants avec le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [RÉGLAGE SRT].

- Saisissez l’URL de destination sous [URL DEST] au format suivant.

  srt://(URL du serveur):(Numéro de port)/(Chemin)

- Saisissez l’ID de flux sous [ID DE STREAM].

- Si les données de diffusion continue doivent être chiffrées, sélectionnez la méthode de chiffrage [CRYPTAGE], puis saisissez la phrase de passe sous [PHRASE DE PASSE].

REMARQUE

- En général, un paramètre pour l’ID de flux est nécessaire pour l’URL, mais selon le service, l’ID de flux peut constituer une partie du chemin. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel de chaque service de diffusion continue.

- Lorsque le chiffrage SRT est activé, seul le format de diffusion continue inférieur ou égal à 25 Mbps peut être sélectionné.

- Lorsque la phrase de passe est vide, la communication est effectuée sans chiffrage, même si [CRYPTAGE] est réglé sur un paramètre autre que [OFF].

### Référencement de la destination depuis la carte mémoire

Insérez la carte mémoire contenant les informations de destination enregistrées.

- Le logement pour carte permettant d’effectuer le chargement et l’enregistrement peut être défini dans le menu [AUTRES] → [FICHIER] → [SLOT POUR CHARGEMENT/SAUV.].

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [INFO. CONNEXION] → [CARTE SD].

REMARQUE

- Si les informations de réglage sur la carte mémoire ne sont pas des informations pour le protocole sélectionné ou le cloud, elles seront traitées comme s’il n’y avait aucun réglage.

## Enregistrement des informations de destination sur la carte mémoire

Insérez une carte mémoire formatée avec la caméra.

- Le logement pour carte permettant d’effectuer le chargement et l’enregistrement peut être défini dans le menu [AUTRES] → [FICHIER] → [SLOT POUR CHARGEMENT/SAUV.].

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [SAUV. (CARTE SD)].

Sélectionnez [OUI] lorsque le message de confirmation s’affiche.

REMARQUE

- Seuls les éléments enregistrés sont utilisés dans le réglage de la destination.

- Le nom du fichier dans la carte mémoire pour enregistrer les informations de destination est inaltérable.

- Le fichier contenant les informations de destination enregistrées sur la carte mémoire est crypté.

- Seuls les réglages de protocole sélectionnés sont enregistrés si le protocole est un client RTMP(S) ou SRT.

- L’enregistrement est impossible lorsque [DONNÉE TYPE] est réglé sur [CLOUD].

- L’enregistrement est impossible lorsque la chaîne de caractères de l’[URL RÉCEPTEUR] ou de l’[URL DEST] (« rtmp:// », etc.) n’est pas définie correctement.

## Chargement des informations de destination depuis la carte mémoire

Insérez la carte mémoire contenant les informations de destination enregistrées.

- Le logement pour carte permettant d’effectuer le chargement et l’enregistrement peut être défini dans le menu [AUTRES] → [FICHIER] → [SLOT POUR CHARGEMENT/SAUV.].

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [CHARGER (CARTE SD)].

Sélectionnez [OUI] lorsque le message de confirmation s’affiche.

REMARQUE

- Le nom du fichier permettant de charger les informations de destination enregistrées sur la carte mémoire est indisponible.

- Les informations de réglage qui peuvent être chargées (référencées) par la caméra sont les suivantes.

  - Informations enregistrées avec la caméra

  - Fichier de réglage créé avec le logiciel P2 Network Setting (Saisie du réglage à l’aide de l’outil de réglage)

  - Profil téléchargé depuis le service cloud (Utilisation du service cloud)

## Effacement des informations de destination

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [EFFACER (MÉMOIRE)].

- Les informations de réglage pour le service cloud sont également effacées.

- Les informations de l’URL de destination définies dans le service cloud sont également effacées. (Utilisation du service cloud)

## Arrêt de la diffusion continue de la vidéo

Arrêtez la diffusion continue en suivant la procédure si la diffusion continue a commencé avec l’opération de la caméra.

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [DÉMAR.] → [OFF].

- Si un démarrage/arrêt de la diffusion continue est assigné à une touche USER, la diffusion continue peut également être arrêtée avec la touche USER.

Haut de page