- Haut
- Connexion réseau
- Utilisation du service cloud
- Utilisation à distance de la diffusion continue

# Utilisation à distance de la diffusion continue

## Procédure d’utilisation

Effectuez le réglage de base de la caméra.

Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Réglage de base de la caméra ».

Avec un ordinateur, créez une carte SD avec un profil défini dans la procédure suivante.

- Connectez-vous au service cloud et téléchargez le profil.

- Décompressez le fichier téléchargé.

- Enregistrez le dossier PRIVATE décompressé dans le répertoire racine de la carte SD.

Réglez la caméra comme suit pour activer le profil.

- Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [PROTOCOLE DE STREAMING] → [RTMP(S)] ou [CLIENT SRT].

- Insérez une carte SD, puis chargez le profil dans la caméra en suivant l’une des méthodes suivantes.

  (Le logement pour carte permettant de charger et d’enregistrer peut être défini dans le menu [AUTRES] → [FICHIER] → [SLOT POUR CHARGEMENT/SAUV.])

  - Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [INFO. CONNEXION] → [MÉMOIRE], puis chargez le contenu de la carte SD avec le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [CHARGER (CARTE SD)].

  - Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [INFO. CONNEXION] → [CARTE SD].

- Vérifiez que le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [DONNÉE TYPE] → [CLOUD] s’affiche.

Effectuez diverses opérations pour la diffusion continue dans le service cloud.

## Diffusion continue à partir du service cloud

- Pour plus de détails, consultez les documents du service cloud.

- Lorsque le profil pour les différents services cloud de la fonction de chargement des contenus est défini, le réglage du profil pour le chargement des contenus devient prioritaire.

- Il est nécessaire de régler la caméra pour pouvoir utiliser la fonction de diffusion continue. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Réglages relatifs à la fonction de diffusion continue ».

- Les éléments pouvant être spécifiés depuis le service cloud sont des éléments définis dans le réglage de la destination (Réglage de la destination). Définissez d’autres éléments dans le menu de la caméra.

- Cette fonction ne peut pas être utilisée si un paramètre autre que [RTMP(S)] ou [CLIENT SRT] est sélectionné dans le protocole de diffusion continue.

- L’utilisation à distance de la diffusion continue est impossible lorsque l’écran des vignettes s’affiche sur la caméra.

- Une fois que l’opération de démarrage de la diffusion continue ou le réglage de l’URL de destination est exécuté depuis le service cloud, l’URL de destination est enregistrée dans la caméra. La diffusion continue vers la même destination peut être effectuée ultérieurement avec le fonctionnement de la caméra. (Réglage pour chaque protocole et démarrage de la diffusion continue)

- Les informations de diffusion continue enregistrées peuvent être confirmées dans le menu [RÉSEAU] → [INFORMATION] → [STATUT]. (Sauf [PHRASE DE PASSE])

- Les informations de l’URL de destination enregistrées sont également effacées lorsque les informations de destination sont effacées.

  Pour plus de détails sur les informations de destination, reportez-vous à la section « Effacement des informations de destination ».

Haut de page