- Haut
- Connexion réseau
- Fonction de diffusion continue
- Saisie du réglage à l’aide de l’outil de réglage

# Saisie du réglage à l’aide de l’outil de réglage

## Installation du logiciel

Téléchargez et développez le logiciel P2 Network Setting pour Windows à partir du site Web suivant.

https://pro-av.panasonic.net/

## Création de la carte SD pour le réglage à l’aide du logiciel P2 Network Setting

La carte SD créée avec ce logiciel peut être utilisée pour charger dans le menu de la caméra ou la destination de référence lorsque le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [INFO. CONNEXION] → [CARTE SD] est sélectionné.

## Procédure de réglage de RTMP(S)

Fig. 1

Fig. 2

Lancez le logiciel P2 Network Setting. (Fig. 1)

Sélectionnez l’onglet Streaming → onglet RTMP.

Saisissez l’URL de destination sous STREAM DESTINATION URL.

Cliquez sur Export et sélectionnez la destination dans la boîte de dialogue de sélection du disque (Fig. 2), puis cliquez sur OK.

- Cet élément ne peut pas être enregistré sur autre chose qu’un disque amovible.

## Procédure de réglage du client SRT

Fig. 1

Fig. 2

Lancez le logiciel P2 Network Setting. (Fig. 1)

Sélectionnez l’onglet Streaming → onglet SRT.

Saisissez l’URL de destination sous STREAM DEST. URL.

Saisissez l’ID de flux sous STREAM ID.

Pour chiffrer, sélectionnez Encryption et saisissez la PASS PHRASE.

Cliquez sur Export et sélectionnez la destination dans la boîte de dialogue de sélection du disque (Fig. 2), puis cliquez sur OK.

- Cet élément ne peut pas être enregistré sur autre chose qu’un disque amovible.

REMARQUE

- Lors du réglage du client SRT, utilisez le logicielP2 Network Setting Ver.3.00 ou une version ultérieure.

Haut de page